MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION AVANT OPÉRATION ---
[ ] Heure de début de l'inspection
[ ] Nombre de cycles
[ ] État du câble d'alimentation (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] État du tuyau d'arrivée d'eau (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Pression de l'eau (PSI)
[ ] État du tuyau d'évacuation (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Des bruits suspects ?

--- MAINTENANCE HEBDOMADAIRE ---
[ ] Nombre de cycles de lavage
[ ] Nombre de cycles de séchage
[ ] Signature du technicien

[ ] Niveau de détergent (Complet, Moyen, Bas, Vide)
[ ] Niveau d'adoucissant (Complet, Moyen, Bas, Vide)
[ ] Heure de début de la maintenance
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Notes / Observations

Notes / Observations

--- ENTRETIEN MENSUEL ---
[ ] Pression d'entrée d'eau (PSI)

[ ] Débit de la ligne d'évacuation (GPM)

[ ] Pression du gaz (pouces d'eau)
[ ] Observations détaillées et notes
[ ] État de la courroie (le cas échéant)
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Niveaux chimiques vérifiés (Détergent, Eau de Javel, Adoucissant, Rinçage
)
[ ] Date de maintenance
[ ] Période de maintenance

--- ENTRETIEN TRIMESTRIEL ---
[ ] Inspection des balais du moteur - Durée de vie restante (%)
[ ] Notes détaillées sur la performance du moteur (bruit, vibrations, etc.)
[ ] Photo/Vidéo de l'état de la courroie (si applicable)
[ ] Pression de l'eau (PSI) - Entrée et Sortie

[ ] Fonctionnement de la pompe de vidange : Normal, bruyant ou non fonctionnel (Normal, Bruyant, Ne fonctionne pas.
)
[ ] Date du dernier entretien des soupapes de sûreté (le cas échéant)

--- MAINTENANCE ANNUELLE ---
[ ] Rapport détaillé sur le service – Résumé

[ ] Nombre total de pièces remplacées
[ ] Date du dernier entretien professionnel
[ ] Facture de services / Reçu
[ ] Heures d'utilisation de la machine (actuelles)

[ ] État général de la machine (après maintenance)
 (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)

--- RACCORDEMENTS AUX RÉSEAUX (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)
 ---
[ ] Date du dernier test de pression d'eau
[ ] Pression d'entrée d'eau (PSI)

[ ] Température de sortie de l'eau (degrés F)

[ ] Méthode de détection des fuites de gaz (Solution savonneuse, Détecteur de gaz
, Inspection visuelle)
[ ] Date de la dernière inspection du système électrique

[ ] Tension (V)

[ ] Ampérage (A)

[ ] Notes sur les raccordements aux réseaux

--- GESTION DES DÉTERGENTS ET PRODUITS CHIMIQUES ---
[ ] Niveau de détergent (gallons/litres)
[ ] Niveau d'eau de Javel/Produit chimique (Gallons/Litres)

[ ] Type de détergent (Poudre, Liquide, Feuille, Gel)
[ ] Type de blanchiment (Hypochlorite de sodium, Peroxyde d'hydrogène, Autre)
[ ] Date du dernier remplissage chimique
[ ] Nom du fournisseur de produits chimiques
[ ] Ratio de dilution chimique
[ ] Observations concernant l'utilisation des produits chimiques / Remarques

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/commercial-laundry-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)