SZABLON LISTY KONTROLNEJ PRZEGLĄDU KONSERWACJI SPRZĘTU DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZEDOPERACYJNA INSPEKCJA ---
[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Cykl zliczeń
[ ] Stan kabla zasilającego (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan węża dopływowego wody (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Stan wąż odpływowy (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy słychać jakieś nietypowe dźwięki?

--- COTYGODNIOWA KONSERWACJA ---
[ ] Liczba cykli prania
[ ] Licznik cykli suszarki
[ ] Podpis technika
[ ] Poziom detergentu (Pełny, Środek, Niski, Pusty)
[ ] Poziom zmiękczacza (Pełny, Środek, Niski, Pusty)
[ ] Czas rozpoczęcia konserwacji
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Uwagi / Obserwacje

--- PRZEGLĄD MIESIĘCZNY ---
[ ] Ciśnienie dopływu wody (PSI)

[ ] Przepływ w rurze odpływowej (gal./min.)

[ ] Ciśnienie gazu (cale słupa wody)

[ ] Szczegółowe Obserwacje i Uwagi
[ ] Stan paska (jeśli dotyczy) (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Sprawdzono poziom chemii. (detergent, Z wybielaczem, Płyn do płukania tkanin, Płyn do płukania)
[ ] Data przeglądu

[ ] Czas konserwacji

--- KONSERWACJA KWARTALNA ---
[ ] Inspekcja szczotek silnika – pozostała żywotność (%)
[ ] Szczegółowe uwagi dotyczące wydajności silnika (hałas, wibracje, itp.)

[ ] Zdjęcie/Film przedstawiający stan paska (jeśli dotyczy)
[ ] Ciśnienie wody (PSI) - Wlot i wylot
[ ] Praca pompy z odpływem – normalna, hałaśliwa lub niesprawna (Normalny, Głośny, Nie działa.
)
[ ] Data ostatniej konserwacji syfonu (jeśli dotyczy)

--- PRZEGLĄD ROCZNY ---
[ ] Szczegółowy Raport Podsumowujący Usługi
[ ] Wymienione części łącznie
[ ] Data ostatniego profesjonalnego serwisu
[ ] Faktura/Paragon za usługę
[ ] Godziny pracy maszyny (aktualne)

[ ] Ogólny Stan Maszyny (po serwisie)
 (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- PODŁĄCZENIA MEDIÓW (WODA, GAZ, PRĄD) ---
[ ] Data ostatniego testu ciśnienia wody
[ ] Ciśnienie dopływu wody (PSI)
[ ] Temperatura cieplika (stopnie Fahrenheita)
[ ] Metoda wykrywania wycieków gazu (Roztwór mydła, Wykrywacz gazu, Wizualna inspekcja)
[ ] Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej
[ ] Napięcie (V)
[ ] Amperaż (A)
[ ] Uwagi dotyczące przyłączy instalacyjnych

--- ZARZĄDZANIE DETERGENTAMI I CHEMIKALIAMI ---
[ ] Poziom Detergentu (Gale/Litry)

[ ] Poziom wybielacza/środka chemicznego (galony/litry)

[ ] Rodzaj detergentu (Proszek, Płyn, Arkusz, Żel)
[ ] Rodzaj wybielacza (Hipochloryt sodu, Nadtlenek wodoru, Inny)
[ ] Data ostatniej wymiany chemicznej
[ ] Nazwa Dostawcy Chemikaliów

[ ] Stosunek rozcieńczenia chemicznego
[ ] Uwagi dotyczące użycia chemikaliów / Obserwacje

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/commercial-laundry-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)