MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA COMERCIAL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO PRÉ-OPERACIONAL ---
[ ] Hora de início da inspeção
[ ] Contagem Cíclica
[ ] Estado do cabo de alimentação (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Estado da mangueira de entrada de água (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Pressão da água (PSI)
[ ] Estado da mangueira de drenagem (Excelente, Bom., Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
[ ] Ouve algum ruído estranho?

--- MANUTENÇÃO SEMANAL ---
[ ] Número de ciclos de lavagem
[ ] Número de ciclos de secagem
[ ] Assinatura do Técnico
[ ] Nível de detergente (Completo, Médio, Baixo, Vazio)
[ ] Nível de amaciante de tecidos (Completo, Médio, Baixo, Vazio)
[ ] Hora de início da manutenção
[ ] Pressão da água (PSI)
[ ] Notas / Observações

--- MANUTENÇÃO MENSAL ---
[ ] Pressão na entrada de água (PSI)
[ ] Vazão da tubulação de escoamento (galões por minuto)
[ ] Pressão do gás (em polegadas de coluna de água)
[ ] Observações e Anotações Detalhadas
[ ] Estado da Correia (se aplicável) (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Níveis de substâncias químicas verificados. (Detergente, Alvejante, Amaciador de tecidos, Abrilhantador de loiça)
[ ] Data da Manutenção
[ ] Período de Manutenção

--- MANUTENÇÃO TRIMESTRAL ---
[ ] Inspeção das Escovas do Motor - Vida Útil Restante (%)
[ ] Notas detalhadas sobre o desempenho do motor (ruído, vibração, etc.)
[ ] Foto/vídeo do estado da correia (se aplicável).
[ ] Pressão da água (PSI) – entrada e saída
[ ] Funcionamento da bomba de escoamento: normal, com ruído ou inoperante. (Normal, Barulhento, Não está a funcionar.)
[ ] Data da última manutenção realizada no dispositivo de extração de vapor (se aplicável).

--- MANUTENÇÃO ANUAL ---
[ ] Resumo detalhado do relatório de serviço
[ ] Total de peças substituídas
[ ] Data do último serviço profissional prestado.
[ ] Fatura/Recibo de Serviços
[ ] Horário de Funcionamento da Máquina (Atual)
[ ] Condição Geral da Máquina (Após a Manutenção) (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)

--- LIGAÇÕES ÀS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA, GÁS, ELETRICIDADE) ---
[ ] Data do último teste de pressão da água
[ ] Pressão na entrada de água (PSI)
[ ] Temperatura da água na saída (em graus Fahrenheit)
[ ] Método de Detecção de Vazamentos de Gás (Solução de sabão, Detetor de gases, Inspeção visual)
[ ] Data da última inspeção do sistema elétrico
[ ] Tensão (V)
[ ] Amperagem (A)
[ ] Observações sobre as Ligações às Redes de Serviços Públicos

--- GESTÃO DE DETERGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS ---
[ ] Nível de Detergente (Galões/Litros)
[ ] Concentração de alvejante/produto químico (galões/litros)
[ ] Tipo de detergente (Pó, Líquido, Folha, Gel)
[ ] Tipo de alvejante (Hipoclorito de sódio, Peróxido de hidrogénio, Outros)
[ ] Data da Última Reposição de Produtos Químicos
[ ] Nome do Fornecedor de Produtos Químicos
[ ] Rácio de Diluição Química
[ ] Observações e informações sobre o uso de produtos químicos.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/commercial-laundry-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)