NUTZUNGSPRÜFLISTE FÜR WARTUNGSARBEITEN AN NUTZFAHRZEUGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- AUSSENINSPEKTION ---
[ ] Kilometerstand
[ ] Körperzustand – Allgemein
 (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Windschutzscheibenbeschädigung (Risse/Steinschlagschäden – Anzahl)

[ ] Rost/Korrosion – Vorhandensein (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zu Schäden an der Außenansicht
[ ] Spiegelzustand (Gut, Beschädigt)

--- MOTORRAUM ---
[ ] Ölstand (in Litern)
[ ] Zustand des Motoröls (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Kühlmittelstand (in Gallonen)
[ ] Kühlmittelzustand (Klar., bewölkt, Rostig, Ölig)
[ ] Keilrippenriemen (Lüfter-/ Nebenantrieb)

[ ] Schläuche - Zustand (Kühler/Kühlmittel) (Gut, Gerissen, Undicht, gewölbt)
[ ] Fotografischer Beweis (falls Probleme festgestellt werden)

--- REIFEN UND FELGEN ---
[ ] Reifendruck (Vorne Links)
[ ] Reifendruck (Vorder rechts)
[ ] Reifendruck (hinten links)
[ ] Reifendruck (Hinten rechts)
[ ] Reifenprofiltiefe (vorne links)
[ ] Reifenprofiltiefe (vorne rechts)
[ ] Räderzustand (Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Reifen Zustand (Neu, Gebraucht – Gut, Gebraucht - Akzeptabel, Muss ersetzt werden.
)

--- BREMSANLAGE ---
[ ] Bremsbelagdicke (mm)

[ ] Rotorstärke (mm)
[ ] Zustand der Bremsflüssigkeit (Gut, Bewölkt, kontaminiert)
[ ] Bremsgefühl (Fest, schwämmig, Niedrig, Normal)
[ ] Bremsgeräusche während des Tests (Keine., Quietschend, Mahlen, Klappern)
[ ] Zusätzliche Anmerkungen/Feststellungen

--- LICHTER UND SIGNALE ---
[ ] Scheinwerfer – Zustand (Einwandfrei funktionieren, schwach, Nicht funktionsfähig, Reparatur erforderlich)
[ ] Rücklichter – Zustand (ordnungsgemäß funktionieren, schwach, Nicht funktionstüchtig, Reparatur erforderlich)
[ ] Blinker (vorne) – Zustand (Funktionstüchtig, Blitzschnell, Nicht funktionierend, Reparatur erforderlich)
[ ] Blinkleuchten (hinten) – Zustand (Funktionstüchtig, Blitzschnell, Nicht funktionstüchtig, Reparatur erforderlich)
[ ] Warnblinkanlage – Zustand (Einwandfrei funktionieren, Nicht funktionierend, Reparatur erforderlich)
[ ] Bremslichtfunktion (auf einer Skala von 1-5, wobei 5 die beste Bewertung ist)
[ ] Hinweise zu Lichtern/Signalen (falls Probleme auftreten)

--- LENKUNG UND FAHRWERK ---
[ ] Lenkausfall (Zoll)
[ ] Lenkölstaupe (Voll, Niedrig, Überfüllt)
[ ] Zustand der Spurstange (Gut, Gerecht, Beschädigt)
[ ] Federstoß (Zyklen)
[ ] Kugelgelenkbeschaffenheit (Gut, gerecht, Spiel erkannt)
[ ] Hinweise zu Lenkung und Fahrwerk

--- FAHRZEUGINNENRAUM ---
[ ] Kilometerstand
[ ] Sicherheitsgurzzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Horntüchtigkeit (Arbeiten, Nicht funktionstüchtig)
[ ] Anmerkungen zum Fahrkomfort/zur Ergonomie
[ ] Funk/Kommunikationssystem (Arbeiten, Funktioniert nicht.
, Teilweise Funktionalität)
[ ] Temperaturanzeige

--- FÜLLSTÄNDE ---
[ ] Ölstand (Zoll)
[ ] Kühlmittelstand (Gallonen)
[ ] Bremsflüssigkeitsstand (Zoll)
[ ] Servolenkungsmittelstand (Zoll)
[ ] Füllstand des Automatikgetriebekühlerflüssigkeitsbehälters (Zoll)
[ ] Zustand der Automatikgetriebeölfüllung (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Scheibenwaschflüssigkeitsstand (voll, ausreichend, Niedrig)

--- AUSPUFFANLAGE ---
[ ] Abgasgegendruck (PSI)
[ ] Schalzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Zustand des Katalysators (Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm, N/A)
[ ] Hinweise zu Rost oder Korrosion
[ ] Auspuffdichtungen undicht? (Ja., Nein.)
[ ] Katalysatorkonvertiertemperatur (Grad Fahrenheit)

--- SICHERHEITSAUSRÜSTUNG ---
[ ] Feuerlöscherdruck (PSI)
[ ] Datum der letzten Feuerlöscherprüfung
[ ] Erste-Hilfe-Kasten-Zustand (Vollständig, Geringfügige Anpassungen erforderlich, Erhebliche Veränderungen/Austausche erforderlich., Leer/Fehlt)
[ ] Reflektierende Dreiecke vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Vorhandene und funktionierende Warnvorrichtungen (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (Bernsteinfarbenes Licht, Kegel, Feuerwerke, Schilder)
[ ] Sicherheitsgurzfunktion (funktional, beschädigt, Fehlt)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/commercial-vehicle-maintenance-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)