MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION POUR VÉHICULES UTILITAIRES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION EXTÉRIEURE ---
[ ] Kilométrage enregistré

[ ] État corporel - Général (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Dommages de pare-brise (Fissures/éclats – Nombre)

[ ] Rouille/Corrosion - Présence (Oui., Non.)
[ ] Observations concernant les dommages extérieurs
[ ] État miroir (Bien., Endommagé(e))

--- COMPARTIMENT MOTEUR ---
[ ] Niveau d'huile moteur (en litres)

[ ] État de l'huile moteur (Excellent, Bien.
, Juste, Pauvre)
[ ] Niveau du liquide de refroidissement (en gallons)
[ ] État du liquide de refroidissement (Clair, Nuageux, Rouillé, Huileux)
[ ] État de la courroie (accessoires/alternateur)

[ ] État des durites (radiateur/liquide de refroidissement)
 (Bien., Fêlé
, Fuite, Gonflé)
[ ] Preuves photographiques (si des problèmes sont constatés)

--- PNEUS ET JANTES
 ---
[ ] Pression des pneus (avant gauche)

[ ] Pression des pneus (avant droit)
[ ] Pression des pneus (arrière gauche)
[ ] Pression des pneus (arrière droite)

[ ] Profondeur des Sculptures (Avant Gauche)

[ ] Profondeur des sculptures (avant droite)

[ ] État des roues (Bon, Juste, Pauvre)
[ ] État des pneus (Nouveau, Occasion - Bon état, D'occasion - État correct, Doit être remplacé.
)

--- SYSTÈME DE FREINAGE ---
[ ] Épaisseur des Plaquettes de Frein (mm)
[ ] Épaisseur du rotor (mm)
[ ] État du liquide de frein (Bien, Nuageux, Contaminé(e))
[ ] Sensation de la pédale de frein (Stable, Épongeux, Bas, Normal)
[ ] Bruit de freinage lors du test (Rien., Cramées, Broyage, Cliquetis)
[ ] Notes supplémentaires/Observations

--- LUMIÈRES ET SIGNAUX ---
[ ] Phares - État (Fonctionnement correct, Faible, Ne fonctionne pas.
, Nécessite une réparation)
[ ] Feux arrière - État (Fonctionnement correct, Faible, Ne fonctionne pas.
, Nécessite une réparation)
[ ] Clignotants (avant) - État (Fonctionnement correct, Éclair fulgurant, Ne fonctionne pas.
, À réparer)
[ ] Clignotants (arrière) - État (Fonctionnement correct, Éclairs rapides, Ne fonctionne pas.
, Nécessite une réparation)
[ ] Feux de détresse - Condition (Fonctionnement correct, Ne fonctionne pas., À réparer)
[ ] Fonctionnalité des feux stop (sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le meilleur)
[ ] Notes sur les éclairages/signaux (si problèmes)

--- DIRECTION ET SUSPENSION ---
[ ] Jeu de direction (pouces)
[ ] Niveau du liquide de direction assistée (Complet, Bas, Trop plein)
[ ] État de la biellette de direction (Bien, Juste, Endommagé(e)
)
[ ] Absorption des chocs (cycles)
[ ] État de la rotule (Bon, Juste, Détection de jeu)
[ ] Notes sur la direction et la suspension

--- INTÉRIEUR DE LA CABINE ---
[ ] Kilométrage enregistré
[ ] État des ceintures de sécurité (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Fonctionnalité de la corne de brume (Travaillant, Ne fonctionne pas.
)
[ ] Observations sur le confort/l'ergonomie du conducteur
[ ] Système radio/de communication (Travaillant, Ne fonctionne pas.
, Fonctionnalité partielle)
[ ] Indicateur de température

--- NIVEAUX DES FLUIDES ---
[ ] Niveau d'huile moteur (pouces)

[ ] Niveau du liquide de refroidissement (gallons)

[ ] Niveau du liquide de frein (pouces)
[ ] Niveau de la direction assistée (pouces)
[ ] Niveau du liquide de transmission (pouces)
[ ] État du fluide de transmission automatique (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Niveau du liquide lave-glace (Plein, Suffisant, Bas)

--- SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ---
[ ] Contre-pression des gaz d'échappement (PSI)

[ ] État du silencieux (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] État du catalyseur (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, N/A
)
[ ] Notes sur la rouille ou la corrosion
[ ] Fuites d'échappement présentes ? (Oui., Non.)
[ ] Température du catalyseur (en °F)

--- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ---
[ ] Pression de l'extincteur (PSI)

[ ] Date du dernier contrôle de l'extincteur
[ ] État de la trousse de premiers secours (Complète, Quelques remplacements mineurs nécessaires, Des remplacements importants sont nécessaires., Vide/Manquant)
[ ] Triangles réfléchissants présents ? (Oui, Non.)
[ ] Dispositifs d'alerte présents et fonctionnels (cochez toutes les cases applicables) (Lumières ambrées, Cônes, Bélier, Signes)
[ ] Fonctionnalité des ceintures de sécurité (Fonctionnel
, Endommagé(e), Manquant(e))

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/commercial-vehicle-maintenance-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)