CHECKLISTE ZUR VERIFIZIERUNG DES BETONMISCHDESIGNS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- MISCHDESIGN-ÜBERPRÜFUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Mischdesign, Überarbeitungsnummer
[ ] Mischdatum
[ ] Beschreibung der Mischungsdesign-Absicht (z. B. geplante Verwendung, Leistungsmerkmale)
[ ] Fügen Sie die Mischungsberechnungen bei.
[ ] Design Code Compliance (z. B. ACI, Eurocode) (ACI 318, Eurocode 2, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Konstruktionsingenieur Name
[ ] Annahmen bei der Mischungsgestaltung (z. B. Feuchtegehalt der Zuschlagstoffe)
[ ] Mischdesign-Genehmigungsstatus (Genehmigt, Abgewiesen, Zur Prüfung ausstehend)

--- MATERIALEIGENSCHAFTENPRÜFUNG ---
[ ] Zementtyp (ASTM)
[ ] Zementfeinheit (cm²)
[ ] Grobkörnung (mm)
[ ] Grobkorn-Schotter – Dichte und Wasseraufnahme
[ ] Feinaggregate SSD (Spezifisches Gewicht & Wasseraufnahme)
[ ] Maximale Aggregatgröße (mm)

[ ] Quellangabe und Chargennummer für Zement
[ ] Gesamte Sieblinie-Ergebnisse
[ ] Mischungstyp (Wasserreduzierer, Luftporenbildner, Verzögerer, Beschleuniger, Superweichmacher, Keine.)

--- TESTCHARGEN UND -PRÜFUNGEN ---
[ ] Versuchschargengröße (Kubikmeter/Yards)
[ ] Detaillierte Mischanleitung befolgt.
[ ] Durchhang (mm/Zoll)
[ ] Luftgehalt (%)

[ ] Druckfestigkeit – 7 Tage (MPa/psi)
[ ] Druckfestigkeit – 28 Tage (MPa/psi)

[ ] Beobachtungen während des Mischens und Prüfens (Verarbeitbarkeit, Trennung, Ausbluten)
[ ] Chargenergebnis – Bestanden/Nicht bestanden (Pass, Fehl.)
[ ] Unterstützende Prüfberichte (z. B. Laborberichte)

--- FALLPRÜFUNG UND VERARBEITBARKEIT ---
[ ] Absenkung (mm/Zoll)

[ ] Durchhang (mm/Zoll) - Zweiter Test

[ ] Verarbeitungswürdigkeit (visuell) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Anmerkungen zur Umsetzbarkeit
[ ] Visuelle Konsistenz (Zu nass, Korrekt, Zu trocken)
[ ] Betontemperatur (ºC/ºF)
[ ] Weitere Anmerkungen zur Umsetzbarkeit

--- STÄRKETESTS UND ANFORDERUNGEN AN DIE HALTBARKEIT ---
[ ] Zielgeprüfte Druckfestigkeit (psi/MPa)
[ ] Stärkealter-Test (Tage)
[ ] Durchschnittliche Druckfestigkeit (psi/MPa) – Test 1
[ ] Durchschnittliche Druckfestigkeit (psi/MPa)
[ ] Standardabweichung von Zugversuchen
[ ] Stärke-Testergebnis:? (Pass., Fehler, Weitere Untersuchungen sind erforderlich.)
[ ] Kommentare/Anmerkungen zu Zugfestigkeitsprüfungen (falls vorhanden)
[ ] Upload-Zertifikate der Festigkeitsprüfung
[ ] Haltbarkeitstest erforderlich? (Ja., Nein.)

--- LUFTGEHALTSPRÜFUNG ---
[ ] Spezifischer Luftgehalt (%)
[ ] Gemessener Luftanteil (%)
[ ] Luftgehaltvarianz (± %)

[ ] Luftansaugsystem (Wane-Test, Manometer, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen zur Luftansaugung
[ ] Erfüllt die Akzeptanzkriterien? (Ja., Nein.)
[ ] Korrektive Maßnahmen (falls nicht erreicht)
[ ] Luftgehaltsprüfbericht

--- DOSIERUNG UND KOMPATIBILITÄT VON BEIMISCHUNGEN ---
[ ] Zementgehalt (kg/m³)
[ ] Wassergehalt (kg/m³)
[ ] Beimischung A Dosierung (ml/kg Zement)
[ ] Zusatzmittel B Dosierung (ml/kg Zement)
[ ] Mischungstyp A (Wasserreduzierer, Luftporenbildner, Verzögerer, Superdispergiermittel, Andere)
[ ] Mischungstyp B (Wasserreduzierer, Luftporenbildner, Verzögerer, Superfließmittel, Andere)
[ ] Kompatibilitätstest-Verfahren (falls durchgeführt)
[ ] Kompatibilitätstestbericht (falls zutreffend)
[ ] Beobachtungen während der Beimischung (z. B. Verklumpen, Klumpenbildung)
[ ] Mischungslieferant (Lieferant A, Lieferant B, Lieferant C, Andere)

--- AKTENFÜHRUNG & FREIGABE ---
[ ] Mischdesign-Verifikationsdatum
[ ] Projektname
[ ] Mischdesign-Kennung
[ ] Zusammenfassung der Überprüfungsergebnisse
[ ] Chargen-Nummer
[ ] Testberichte hochladen
[ ] Verifizierungsstatus (Genehmigt, Abgelehnt, Benötigt Überarbeitung)
[ ] Mischdesign-Ingenieur/in – Unterschrift
[ ] Genehmigungsdatum

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-mix-design-verification-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)