BETONGIESSFERTIGKEITS-CHECKLISTE: SCHALUNG, BEWEHRUNG & QUALITÄTSKONTROLLE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SCHALUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Abweichung der Schalrichtigkeit (mm)
[ ] Abstand (mm)

[ ] Schalungszustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Arm)
[ ] Detaillierte Vermerke zum Zustand der Schalung
[ ] Stabile Angemessenheit (ausreichend, unzureichend, Nicht anwesend)
[ ] Abstützkonstruktionen – Fotodokumentation

--- VERSTÄRKUNGSPLATZIERUNG ---
[ ] Barstärke (Durchmesser in Zoll)
[ ] Abstand zwischen den Streben (in Zoll)
[ ] Betondeckung (in Zoll)
[ ] Stahlsorten-Prüfung (z. B. ASTM A615) (Note 60, Note 50, Note 75, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Hinweise zur Positionierung oder Anpassung der Stangen
[ ] Zuggabekabeltyp (Aluminium, verzinktes Stahl)
[ ] Standortkorrektheit der Bar (Korrekt, Falsch – Muss angepasst werden.)

--- BAUGRUNDVORBEREITUNG ---
[ ] Verdichtungsgrad der Untergrund (%)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (%)

[ ] Beschreibung des Untergrundzustands
[ ] Bodenart (Ton, Sand, Schotter, Schlick, Lehm)
[ ] Baugrunddokumentation
[ ] Schuttgrad (Kein, Gering, mäßig, bedeutend)

--- WETTERBEDINGUNGEN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Betontemperatur (°C)
[ ] Windverhältnisse (Ruhe, Leichter Wind, Mäßiger Wind, Starker Wind)
[ ] Niederschlag (Keine., Leichter Regen, mäßiger Regen, Starker Regen, Schnee)
[ ] Datum der Wetterbeobachtung
[ ] Zeit der Wetterbeobachtung

--- MATERIALPRÜFUNG ---
[ ] Standfestigkeit (Zoll)
[ ] Umgebungstemperatur (°F)
[ ] Lufttemperatur (°F)
[ ] Betonmischungsdesign bestätigt? (Ja., Nein.)
[ ] Wasserqualität bestätigt? (Ja., Nein.)
[ ] Betonmischkarte
[ ] Hinweise zu den Materialien

--- AUSRÜSTUNGSBEREITSCHAFT ---
[ ] Pumpenvolumenstrom (GPM)
[ ] Vibrationsfrequenz (Hz)
[ ] Fertigungswerkzeugzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Letztes Wartungsdatum (Pumpe)

[ ] Geschätzte Beginnzeit des Ausgießens
[ ] Kraftstoffstand (Generator/Pumpe) (voll, 75 %, 50 %, 25 %, Leer)
[ ] Gerätefotos (vor dem Einbringen)

--- SICHERHEITSPROTOKOLL ---
[ ] Verfügbarkeit von PSA (Folgendes ankreuzen, was zutrifft) (Arbeitshelme, Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitswesten, Stahlkappenschuhe)
[ ] Anzahl der vorhandenen Sicherheitsbarrieren
[ ] Standort des Erste-Hilfe-Kits
[ ] Datum der letzten Sicherheitsbesprechung
[ ] Angemessenheit der Sicherheitsbeschilderung (ausreichend, Verbesserungswürdig, unzureichend)
[ ] Gibt es beobachtete Sicherheitsrisiken?
[ ] Sicherheitsbeobachter-Unterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-readiness-checklist-formwork-reinforcement-quality-control
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)