LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL VERTIDO DE HORMIGÓN: ENCOFRADO, ARMADO Y CONTROL DE CALIDAD

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN DE ENCOFRADOS
 ---
[ ] Desviación del Alineamiento del Encofrado (mm)
[ ] Distancia entre agujeros (mm)

[ ] Estado del encofrado (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas detalladas sobre el estado del encofrado
[ ] Solidez reconfortante (adecuado, Insuficiente, No presente.
)
[ ] Documentación fotográfica de encofrados

--- COLOCACIÓN DE REFUERZOS ---
[ ] Tamaño de la barra (Diámetro en pulgadas)
[ ] Espacio entre barras (en pulgadas)
[ ] Recubrimiento de concreto (en pulgadas)

[ ] Verificación de Calidad de Acero (p. ej., ASTM A615)
 (Calificación: 60, Calificación: 50, Calificación 75, Otro (Especificar en texto largo)
)
[ ] Notas sobre la ubicación o ajustes de la barra.
[ ] Tipo de alambre de amarre (Aluminio, Acero galvanizado)
[ ] Precisión de la ubicación de bares (Correcto, Incorrecto – Requiere ajuste)

--- PREPARACIÓN DEL SUBRASANTE ---
[ ] Factor de Compactación del Subrasante (%)
[ ] Contenido de Humedad (%)
[ ] Descripción de la condición del subrasante
[ ] Tipo de suelo (Arcilla, Arena, Grava, Limo, limos)
[ ] Documentación fotográfica de la subrasante
[ ] Nivel de escombros (Ninguno., Menor, Moderado, significativo)

--- CONDICIONES METEOROLÓGICAS ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura del Hormigón (°C)
[ ] Condiciones del viento (Tranquilidad, Brisa ligera, Viento moderado, Viento fuerte)
[ ] Precipitación (Ninguno., Lluvia ligera, Lluvia moderada, Lluvia torrencial, Nieve)
[ ] Fecha de la observación meteorológica
[ ] Hora de la Observación Meteorológica

--- VERIFICACIÓN DE MATERIALES ---
[ ] Cono de Hormigón (pulgadas)
[ ] Temperatura ambiente (°F)
[ ] Temperatura del aire (°F)
[ ] ¿Diseño de mezcla de concreto confirmado? (Sí., No.)
[ ] ¿Calidad del agua verificada? (Sí., No.)
[ ] Boleta de Lote de Hormigón
[ ] Notas sobre los materiales

--- PREPARACIÓN DEL EQUIPO ---
[ ] Caudal de la bomba (GPM)

[ ] Frecuencia del vibrador (Hz)
[ ] Estado de herramientas de acabado (Excelente., Bien., Justo, Pobre)
[ ] Fecha de última revisión (bomba)
[ ] Hora estimada de inicio del vertido
[ ] Nivel de Combustible (Generador/Bomba) (Lleno, 75%, 50%, 25%, Vacío
)
[ ] Fotos del equipo (previo al vertido)

--- PROTOCOLO DE SEGURIDAD ---
[ ] Disponibilidad de EPP (Marque todas las que correspondan) (Cascos de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes, Chalecos de Alta Visibilidad, Botas de seguridad)
[ ] Número de barreras de seguridad presentes
[ ] Ubicación del botiquín de primeros auxilios.
[ ] Fecha de la última charla de seguridad
[ ] Adecuación de la señalización de seguridad (adecuado, Necesita mejorar.
, Insuficiente)
[ ] ¿Se observaron riesgos o peligros para la seguridad?
[ ] Firma del observador de seguridad

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-readiness-checklist-formwork-reinforcement-quality-control
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)