LISTE DE CONTRÔLE DE PRÉPARATION DU COULAGE DU BÉTON : COFFRAGE, ARMATURES ET CONTRÔLE QUALITÉ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION DES COFFRAGES
 ---
[ ] Déviation de l'alignement des coffrages (mm)

[ ] Espacement des nœuds (mm)
[ ] État du coffrage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Remarques détaillées sur l'état des coffrages
[ ] Soutien adéquat (Suffisant, Suffisant, Absent)
[ ] Documentation photographique des coffrages

--- PLACEMENT DES ARMATURES ---
[ ] Diamètre de la barre (en pouces)

[ ] Espacement entre les tasseaux (en pouces)
[ ] Couverture béton (en pouces)
[ ] Vérification de la classe des matériaux (p. ex. ASTM A615) (Note de 60, Note de 50, Note de 75, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Remarques sur le positionnement ou l'ajustement de la barre.
[ ] Type de fil de tension (Aluminium, Acier galvanisé)
[ ] Exactitude de la localisation des établissements de restauration (Correct, Incorrect – Nécessite un ajustement)

--- PRÉPARATION DU SOL DE FONDATION ---
[ ] Facteur de compactage du remblai (%)
[ ] Teneur en eau (%)

[ ] Description de l'état du sol de fondation
[ ] Type de sol (Argile, Sable, Gravier, Sédiment, limon
)
[ ] Documentation photographique du sol de fondation
[ ] Niveau des débris (Rien., Mineur, Modéré(e), Important)

--- CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Température du béton (°C)
[ ] Conditions de vent (Calme, Bise légère, Vent modéré
, Vent fort)
[ ] Précipitations (Rien., Bruine légère, Pluie modérée, Gouttes de pluie abondantes, Neige)
[ ] Date de l'observation météorologique
[ ] Heure de l'observation météorologique

--- VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX ---
[ ] Consistance du béton (pouces)
[ ] Température ambiante (°F)
[ ] Température de l'air (°F)
[ ] Formulation du béton confirmée ? (Oui, Non.)
[ ] Qualité de l'eau vérifiée ? (Oui, Non.)
[ ] Billet de livraison de béton

[ ] Notes sur les matériaux

--- PRÉPARATION DU MATÉRIEL ---
[ ] Débit de la pompe (GPM)

[ ] Fréquence du vibrateur (Hz)

[ ] État des outils de finition (Excellent, Bien.
, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier entretien (pompe)
[ ] Heure estimée du début de la coulée
[ ] Niveau de carburant (générateur/pompe)
 (Complet, 75 %, 50 %, 25 %, Vide)
[ ] Photos de l'équipement (pré-équipement)

--- PROTOCOLE DE SÉCURITÉ ---
[ ] Disponibilité des EPI (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Casques de sécurité, Lunettes de sécurité, Gants, Gilets haute visibilité, Bottes de sécurité)
[ ] Nombre de dispositifs de sécurité présents
[ ] Emplacement de la trousse de premiers secours
[ ] Date du dernier briefing de sécurité
[ ] Adéquation de la signalétique de sécurité (Suffisant, Nécessite des améliorations., Insuffisant)
[ ] Y a-t-il des dangers potentiels identifiés ?

[ ] Signature de l'observateur de sécurité

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-readiness-checklist-formwork-reinforcement-quality-control
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)