CHECKLISTE FÜR DIE REIHENFOLGE DES BETONIERENS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNG & PLANUNG VOR DEM GIESSEN ---
[ ] Geplantes Gießdatum
[ ] Geplanter Beginn des Betonierens
[ ] Geschätztes Betonvolumen (Kubikyard)
[ ] Wetterbedingungen geprüft? (Ja., Nein.)
[ ] Wettervorhersage-Hinweise (Temperatur, Niederschlag)
[ ] Erhaltene Genehmigungen und Zustimmungen?
 (Ja., Nein.)
[ ] Genehmigter Gießplan/Ablauf
[ ] Gibt es bekannte Einschränkungen oder Bedenken bezüglich des Standorts?

--- SCHALUNGSPRÜFUNG UND -VORBEREITUNG ---
[ ] Abstützungshöhenprüfung (Zoll)
[ ] Abstützungszustand der Schalung (ausreichend, unzureichend, Benötigt Anpassung)
[ ] Abgleichzustand der Schalung (Ausgerichtet, Leicht fehlerhaft ausgerichtet, Stark fehlerhaft ausgerichtet)
[ ] Wasserdichtigkeit von Schalungen (wasserdicht, Geringfügige Undichtigkeiten, Erhebliche Datenlecks)
[ ] Hinweise zum Zustand der Schalung
[ ] Abstützkonstruktions-Fotodokumentation
[ ] Abstand zur Schalung und Hindernissen (Zoll)

--- VERSTÄRKUNGSPLATZIERUNG UND -ÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Bewehrung – Größenprüfung (Durchmesser)
[ ] Bewehrungsmittelabstand (mm/Zoll)
[ ] Beweis der Bewehrungsstahlgüte (z. B. 60, 75)
 (Note 60, Note 65, Note 75, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Überprüfung der Wicklungsverbindung (Umfang entspricht den Plänen, Zur sicheren Befestigung der Drahtspirale, Freiraum an der Verbindung gesichert)
[ ] Beweisfotos zur Bewehrungsstahlpositionierung
[ ] Hinweise zur Bewehrungsstahl-Installation (z. B. Abweichungen von Plänen, vorgenommene Anpassungen)
[ ] Maschengrößenprüfung (falls zutreffend) (Maschengröße stimmt mit dem Plan überein., Die Maschenweite stimmt nicht mit der Planung überein, dokumentiert in den Notizen.)

--- VERSORGUNGSLEISTUNGEN & INTEGRIERTE ELEMENTE ---
[ ] Überprüfung der Lage der Versorgungsleitungen abgeschlossen?
 (Ja., Nein.)
[ ] Details zur Überprüfung der Leitungsstandortbestimmung (falls „Nein“ ausgewählt)
[ ] Anzahl der eingebetteten Elemente (z. B. Anker, Hülse)
[ ] Vorhandene Arten von eingebetteten Elementen (Ankerbolzen
, Elektroinstallationsrohr, Rohrleitungen, Ärmel, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Andere eingebettete Elemente angeben (falls „Andere“ ausgewählt wurde)
[ ] Foto der Platzierung eingebetteter Elemente
[ ] Sind Schutzmaßnahmen für Versorgungsleitungen getroffen worden? (Ja., Nein.)
[ ] Details zu Maßnahmen zum Schutz der Versorgungseinrichtungen (falls Nein ausgewählt)

--- BETONLIEFERUNG & -MISCHUNG ---
[ ] Betonmischungsdesign – Druckfestigkeit (psi)

[ ] Betonart (z. B. 2000 psi, 2800 psi) (3000 psi, 4000 psi, 5000 psi, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Spezifische Mischungsgestaltung (Zusatzmittel, etc.)
[ ] Geplanter Betonliefertermin
[ ] Geplanter Betonliefertermin
[ ] Geschätztes Betonvolumen (Kubikyard)
[ ] Betonlieferant (Lieferant A, Lieferant B, Lieferant C, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Hinweise zum Lieferplan oder zu Anforderungen

--- PLATZIERUNG UND FESTIGUNG ---
[ ] Betonmenge (Kubikyard)
[ ] Gießbeginn
[ ] Gießzeit
[ ] Fallhöhe (Zoll)

[ ] Konsolidierungsmethode (Handbuch, Vibrator (intern), Vibrator (extern), Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Zusammenfassende Feststellungen (z. B. Vibrationsabdeckung, Hohlräume)
[ ] Betonierverfahren (Pumpwagen, Fall, Eimer, Handbuch (Spezifisch))
[ ] Hinweise zur Platzierung (z. B. Hindernisse, ungewöhnliche Bedingungen)
[ ] Anzahl gegossener Betonmülltonnen

--- ENDBEARBEITUNG & AUSHÄRTUNG ---
[ ] Verwendete Endbearbeitung? (Estricharbeiten, schweben, Fugen, Besenstrichfaserung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschreibung des Fertigungsverfahrens (Details zu Werkzeugen, Techniken usw.)
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Betontemperatur (°C)
[ ] Auswahl der Behandlungsmethode getroffen? (Wasserrückstau, Feuchte Abdeckungen, Härter, Dampfverdichtung, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Details zur Durchführung der Aushärtung (Häufigkeit der Befeuchtung, Art der verwendeten Verbindung, usw.)
[ ] Beginn des Aushärteprozesses
[ ] Aufzutragende Schichtdicke des Härters (falls zutreffend)

--- NACHGIESSINSPEKTION UND -DOKUMENTATION ---
[ ] Ausschankdatum
[ ] Gießzeit
[ ] Wetterbedingungen während des Regens
[ ] Beobachtungen und festgestellte Probleme
[ ] Ergriffene Korrekturmaßnahmen
[ ] Betontemperatur (bei Einbau)
[ ] Gießtemperatur
[ ] Betonoberfläche (Ausgezeichnet, akzeptabel, Benötigt Anpassung, inakzeptabel)
[ ] Inspektorenunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/concrete-pour-sequencing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)