CHECKLISTE FÜR DEN EINTRITT IN BEENGTE RÄUME

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORLÄUFIGE PLANUNG UND GENEHMIGUNG ---
[ ] Ausstellungsdatum der Genehmigung
[ ] Erteilung des Genehmigungszeitpunkts
[ ] Genehmigt von (Vorgesetzter) (Supervisor A, Supervisor B, Supervisor C)
[ ] Einschränkungsbereichsbestimmung (Eingeschränktes Raum ohne Genehmigung, Genehmigungspflichtiger beengter Raum)
[ ] Kurzbeschreibung der Aufgabenstellung
[ ] Maximale Zugelassene Teilnehmerzahl
[ ] Teamrollen zugeordnet (Aushilfskraft, Teilnehmer, Vorgesetzter, Sicherheitsbeobachter)
[ ] Gefährdungsbeurteilungsdokument
[ ] Genehmigungsnummer

--- ERKENNUNG UND BEWERTUNG VON BEENGTEN RÄUMEN ---
[ ] Gefährlicher Raum Name/Standort
[ ] Kurze Beschreibung eines beengten Raumes
[ ] Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)
[ ] Zweck des beengten Raumes (z. B. Tankreinigung, Wartung)
[ ] Potenzielle Gefahren identifiziert (Bitte alle zutreffenden auswählen) (Sauerstoffmangel, Giftige Gase, Entzündliche Atmosphären, Erstickungsgefahr, Physische Gefahren (z. B. Lärm, Hitze), Sonstiges (Bitte im langen Text spezifizieren))
[ ] Spezifische Gefahren und deren potenzielle Schweregrade
[ ] Begrenzte Raumklassifizierung (Basierend auf erster Einschätzung) (Nicht genehmigter Bereich, Genehmigungspflichtiger Bereich)
[ ] Datum der Beurteilung

--- GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG UND -KONTROLLE ---
[ ] Potenziell identifizierte Gefahren beschreiben (z. B. Sauerstoffmangel, giftige Gase, Verschüttung)
[ ] Potenzielle Gefahren vorhanden (Alle zutreffenden auswählen) (Sauerstoffmangel, Giftige Gase (Angabe: ________), Entzündliche/Explosive Atmosphären, Erstickungsgefahr, Physische Gefahren (z. B. Lärm, Hitze, Kälte), Sonstiges (Bitte angeben: ________))
[ ] Beschreibung der ergriffenen Kontrollmaßnahmen für jedes Gefahrenpotential (z. B. Lüftung, Spannungsfreiheit/Aus- und Sicherung, Isolierung)
[ ] Luftwechselrate (CFM)
[ ] Prozeduren zur Spannungsfreiheit/Energiequellenabschaltung überprüft? (Energiequelle identifiziert, Isolationsvorrichtungen überprüft, Schloss/Tag angebracht, Anlage spannungsfrei geschaltet)
[ ] Spezifische Verfahren zur Gefahrenminderung (z. B. Inertisierung)
[ ] Restrisikostufe (nach Maßnahmen) (Niedrig, Mäßig, Hoch, Unzulässig – Betreten verboten)
[ ] Datum der Überprüfung der Gefahrenkontrolle
[ ] Zeitpunkt der Gefahrkontrollüberprüfung

--- LUFTÜBERWACHUNG UND BELÜFTUNG ---
[ ] Startzeit der atmosphärischen Überwachung
[ ] Sauerstoff (O₂) Messwert (ppm/%)
[ ] Entzündbares Gas/Dampf-Messwert (LEL%)
[ ] Schwefelwasserstoff ($H_2S$) Messung (ppm)
[ ] Lüftungsstatus (Maschinelle Beatmung, Zwangsentlüftung, Natürliche Belüftung, Keine Belüftung erforderlich)
[ ] Beschreibung des Lüftungssystems (Lüfereart, CFM etc.)
[ ] Letztes Atmosphärenüberwachungsdatum
[ ] Kalibrierstatus der Messgeräte (Kalibriert und innerhalb der Haltbarkeit, Kalibrierung fällig, Außer Kalibrierung)

--- EINTRITTSGENEHMIGUNG & TEAM-BRIEFING ---
[ ] Ausstellungsdatum der Genehmigung
[ ] Genehmigungszeitraum
[ ] Gültigkeitsdatum der Genehmigung
[ ] Gültigkeitsdatum der Genehmigung
[ ] Genehmigender Vorgesetzter (Betreuer A, Vorgesetzter B, Vorgesetzter C)
[ ] Genehmigungsnummer
[ ] Zusammenfassung des Briefings (Diskussionspunkte für das Team)
[ ] Teamrollen bestätigt? (Aushilfskraft, Teilnehmer, Vorgesetzter, Alternative Kandidat)
[ ] Kommunikationsmethode bestätigt? (Verbal, Radio, Handzeichen)
[ ] Teilnehmerbestätigung

--- AUSRÜSTUNG UND SCHUTZAUSRÜSTUNG ---
[ ] Zuganzeige/Inspektionsstatus (Pass, Fehler – Reparatur erforderlich, Nicht erforderlich)
[ ] Inspektionsstatus des Lebenslinien-Systems (Pass, Fehler - Reparatur erforderlich, N/A - Nicht erforderlich)
[ ] Ablaufdatum der Beatmungsmaskenprüfung (MM/TT/JJJJ)
[ ] Respiratortyp (Atemschutzgerät, April, Keines erforderlich)
[ ] Beleuchtungsausrüstung (Vorhanden und funktionsfähig, Fehlend/Defekt)
[ ] PSA-Kontrolle (Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Stechstiefel, Gehörschutz)
[ ] Kommunikationsgerät (Funktionsradio, Funktionale Alternativkommunikation, Nicht erforderlich)

--- EINTRITT UND FORTLAUFENDE ÜBERWACHUNG ---
[ ] Beginnzeit
[ ] Sauerstoffgehalt (%)
[ ] Brennbare Gas-/Dampfkonzentration (%)
[ ] Untergrenze der explosiven Mischung (LEL) (%)
[ ] Status der atmosphärischen Überwachung (Kontinuierlich, Intermittierend)
[ ] Beobachtungsnotizen/Kommunikationsprotokoll (Alle Kommunikationen und wichtigen Beobachtungen protokollieren)
[ ] Letzte Messzeit der Atmosphäre
[ ] Ungewöhnlicher Vorfall? (Nein, Ja)
[ ] Beschreibung des ungewöhnlichen Vorkommnisses (falls ja)

--- AUS- UND EINREISEPROZEDUREN ---
[ ] Abfahrtszeit
[ ] Beobachtungen nach dem Eintritt (Ungewöhnliche Ereignisse, Probleme)
[ ] Atmosphärische Messwerte beim Verlassen (O2, LEL, H2S usw.)
[ ] Zustand der Ausrüstung nach Gebrauch (Befriedigend/Reparatur nötig) (Genügend, Muss repariert werden)
[ ] Ausrüstung, die Reparatur benötigt (Alle zutreffenden auswählen) (Zuggerät, Lebensader, Beatmungsgerät, Lüfter, Beleuchtung, Kommunikationssystem, Keiner)
[ ] Gültigkeitsdatum der Genehmigung (Bestätigung)
[ ] Unterschrift des Ausstellers (Bestätigung)
[ ] Korrekturmaßnahmen erforderlich (falls zutreffend)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/confined-space-entry-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)