CHECKLISTE FÜR AV-TECHNIK IM KONGRESSZENTRUM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-INSPEKTION UND -VORBEREITUNG ---
[ ] Letztes Datum des Systemvalidierungstests
[ ] Anzahl der verifizierten Funktionsmikrofone
[ ] Verbleibende Projektorlampen (Schätzung)
[ ] Gesamtsystemstatus (betrieblich, Geringfügige Probleme, Erhebliche Probleme, Außer Betrieb.)
[ ] Hinweise zu bereits bestehenden Problemen oder Bedenken
[ ] Standort des Notstromversorgungssystems
[ ] Hochladen des vorherigen Prüfberichts (falls vorhanden)
[ ] Geplanter Zeitpunkt für die nächste Wartung

--- PROJEKTIONS- UND DISPLAYSYSTEME ---
[ ] Projektorlampenstunden (Hauptprojektor)

[ ] Projektorlampen Betriebsstunden (Ersatzprojektor)

[ ] Projektorstatus (Haupt) (betrieblich, Reparatur erforderlich, Leuchtmittel muss ausgetauscht werden., Außer Betrieb
)
[ ] Bildschirmzustand (Ausgezeichnet, Gut, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden, Reparatur erforderlich)
[ ] Hinweise zum Zustand von Projektor/Bildschirm
[ ] Seitenverhältnis-Funktionalität (funktional, Benötigt Anpassung, Nicht funktionsfähig)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum

[ ] Konnektivitätsprobleme? (HDMI, VGA, DVI, Kein.)

--- AUDIOSYSTEME ---
[ ] Mikrofonanzahl (kabellos)
[ ] Mikrofonanzahl (Kabelgebunden)
[ ] Mischermodell (Yamaha LS9, Allen & Heath GL2400, Soundcraft Sigma, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Mischer-Notizen (Funktionalität, Probleme etc.)
[ ] Lautsprecherkonfiguration (Haupt-PA-System, Vorderfüllungen, Seitenverstärkung, Bose-System, Kein)
[ ] Anzahl der überprüften Lautsprechergehäuse
[ ] Gefundene Sprecherprobleme (Mehrfachauswahl möglich) (Knistern, Verzerrung, Niedrige Lautstärke, Summen, Sachschäden, Keine.)
[ ] Letzter Verstärker gewartet
[ ] Letzte Batteriewechsel Mikrofon

--- BELEUCHTUNGSSYSTEME ---
[ ] Anzahl der funktionierenden LED-Par-Scheinwerfer
[ ] Anzahl der Funktionsscheinwerfer
[ ] Dimmervorgangsfunktionalität (Voll funktionsfähig, Geringfügige Probleme, Erhebliche Probleme, Nicht funktionsfähig)
[ ] Lichtmischpulttyp (GrandMA2, Chamsys MagicQ, Avolites, Andere)
[ ] Notizen zur Konfiguration oder zu Problemen mit der Lichtkonsole
[ ] Anzahl verfügbarer Ersatzgobo
[ ] Zustand der Beleuchtungskabel (Gut, Akzeptabel – leichte Gebrauchsspuren, Schlechter Zustand – muss ersetzt werden.)
[ ] Letztes Datum der Beleuchtungssystemwartung

--- STEUERUNGSSYSTEME & KONNEKTIVITÄT ---
[ ] Verfügbare Anzahl der Netzwerk-Switch-Anschlüsse
[ ] Steuerungssoftware-Version (v1.0
, v2.1, v3.5, Unbekannt)
[ ] Verfügbare Anschlussmöglichkeiten (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, S-Video, Audio (3,5-mm-Klinke))
[ ] Netzwerk-IP-Adresse (Hauptsteuerungssystem)
[ ] Datum des letzten Firmware-Updates (Steuerungssystem)

[ ] Notizen/Feststellungen zur Funktionalität des Regelungssystems

--- ENERGIE UND ELEKTRIK ---
[ ] Gesamtkapazität des PDU (Ampere)

[ ] Verfügbare Kapazität des PDU (Ampere)
[ ] Anzahl funktionierender Steckdosen bestätigt.
[ ] Überspannungsschutzstatus (betrieblich, Muss ersetzt werden.
, Muss überprüft werden.
)
[ ] Überprüfte, dedizierte Schutzschalter? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.
)
[ ] Datum der letzten Sicherheitsprüfung (Elektrik)

[ ] Hinweise zu Stromversorgungsproblemen
[ ] Spannung (Volt)

--- BÜHNEN- UND SUPPORT-STRUKTUREN ---
[ ] Maximale Tragfähigkeit der Bühne (lbs)
[ ] Anzahl der verfügbaren Anschlagpunkte
[ ] Bühnenoberfläche – Zustand (vor der Veranstaltung)
 (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Ansteckbedingungen (Vor dem Ereignis) (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Höhe der niedrigsten Stufe (Zoll)
[ ] Hinweise zum Zustand der Bühne/Podest (z. B. Schäden, Reparaturbedarf)
[ ] Truss-/Rigging-Zertifizierungsstatus (Gültig und aktuell, Bald ablaufend (innerhalb von 6 Monaten), abgelaufen)
[ ] Letztes Datum der Rigginspektion

--- NACHBESICHTIGUNG UND WARTUNG ---
[ ] Projektorlampen-Betriebsstunden (Gesamt)
[ ] Hinweise zu ungewöhnlichen Geräuschen/Problemen
[ ] Bildschirmzustand (nach Ereignis) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, beschädigt)
[ ] Letzte Mikrofonreinigung
[ ] Zu reinigende Bereiche (Bitte alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Sprecher, Mikrofonkabel, Mischpult, Projektorlinse, Alle Ausrüstung)
[ ] Anzahl beschädigter oder fehlender Kabel
[ ] Detaillierte Beschreibung von Schäden an Geräten
[ ] Gesamtzustand der Ausrüstung (Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, Reparatur erforderlich)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/convention-center-av-equipment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)