LISTA DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN PREVIO AL EVENTO ---
[ ] Fecha de la última prueba completa del sistema
[ ] Número total de micrófonos funcionales verificados.
[ ] Número de Lámparas de Proyector Restantes (Estimación)
[ ] Estado general del sistema
 (operacional, Problemas menores, Cuestiones importantes, No operativo)
[ ] Notas sobre problemas o inquietudes preexistentes
[ ] Ubicación del Sistema de Respaldo de Energía de Emergencia
[ ] Carga del Informe de Inspección Anterior (si está disponible)
[ ] Hora programada para el próximo mantenimiento preventivo

--- SISTEMAS DE PROYECCIÓN Y VISUALIZACIÓN ---
[ ] Horas de uso de la lámpara del proyector (proyector principal)
[ ] Horas de uso de la lámpara (proyector de respaldo)

[ ] Estado del Proyector (Principal) (operativo
, Requiere reparación.
, Se necesita reemplazar la lámpara.
, Fuera de servicio)
[ ] Condición de la pantalla (Excelente., Bien., Daños menores, Daños importantes., Necesita reparación.
)
[ ] Observaciones sobre el estado del proyector/pantalla
[ ] Funcionalidad de relación de aspecto (Funcional
, Requiere ajuste.
, No funcional.)
[ ] Fecha de última calibración
[ ] ¿Problemas de conectividad?
 (HDMI, VGA, DVI, Ninguno.)

--- SISTEMAS DE AUDIO ---
[ ] Cantidad de micrófonos (inalámbricos)
[ ] Cantidad de micrófonos (conectados por cable)
[ ] Modelo de mezcladora (Yamaha LS9, Allen & Heath GL2400, Soundcraft Sigma, Otro (Especificar))
[ ] Notas del Mezclador (Funcionalidad, problemas, etc.)
[ ] Configuración del sistema de altavoces (Sistema de megafonía principal
, Rellenos frontales, Refuerzo lateral, Sistema Bose, Ninguno.)
[ ] Número de gabinetes de altavoces revisados
[ ] Problemas con el altavoz encontrados (Seleccione todas las que correspondan) (Crujido, Distorsión, Bajo volumen, Zumbido, Daño físico, Ninguno.)
[ ] Último Amplificador Reparado
[ ] Último cambio de pila del micrófono

--- SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ---
[ ] Número de focos PAR LED en funcionamiento
[ ] Número de focos funcionales
[ ] Funcionalidad del sistema de regulador de intensidad (Totalmente funcional, Problemas menores, Cuestiones importantes, No funcional.)
[ ] Tipo de Consola de Iluminación
 (GrandMA2, Chamsys MagicQ, Avolites, Otro)
[ ] Notas sobre la configuración o problemas de la consola de iluminación.
[ ] Número de gobos de reemplazo disponibles
[ ] Estado de los Cables de Iluminación (Bien., En buen estado - con algunos desgastes, Defectuoso – necesita reemplazo.
)
[ ] Fecha de la última revisión del sistema de iluminación

--- SISTEMAS DE CONTROL Y CONECTIVIDAD ---
[ ] Número de puertos de conmutador disponibles.
[ ] Versión del Software del Sistema de Control (v1.0, v2.1, v3.5
, Desconocido
)
[ ] Puertos de conectividad disponibles (marque todas las opciones que apliquen). (HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, Vídeo S, Audio (3,5 mm)
)
[ ] Dirección IP de la red (Sistema de Control Principal)
[ ] Fecha de última actualización del firmware (sistema de control)
[ ] Notas/Observaciones sobre la funcionalidad del sistema de control

--- POTENCIA Y ELECTRICIDAD ---
[ ] Capacidad total del PDU (Amperios)
[ ] Capacidad Disponible (Amperios) del PDU
[ ] Número de enchufes en funcionamiento verificado.
[ ] Estado de Protección contra Sobretensiones (operacional, Necesita reemplazo.
, Requiere inspección.
)
[ ] ¿Circuito dedicado verificado? (Sí., No., N/A)
[ ] Fecha de la última inspección de seguridad eléctrica
[ ] Notas sobre problemas de energía/eléctricos
[ ] Lectura de Voltaje (Voltios)

--- ESTRUCTURAS DE ESCENARIO Y SOPORTE ---
[ ] Capacidad máxima de carga del escenario (lbs)

[ ] Número de puntos de anclaje disponibles
[ ] Condición de la superficie del escenario (Pre-evento) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Condición del Elevador (Pre-Evento)
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Altura del Nivel Más Bajo de la Plataforma (pulgadas)
[ ] Observaciones sobre el estado del escenario/plataforma (p. ej., daños, reparaciones necesarias)
[ ] Estado de certificación de aparejado/montaje (Vigente y válido, Vence pronto (dentro de 6 meses)
, Vencido
)
[ ] Fecha de la última inspección de aparejo

--- INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO POST-EVENTO ---
[ ] Horas de uso del proyector (total)

[ ] Notas sobre sonidos/problemas inusuales
[ ] Condición de la pantalla (Después del evento) (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Dañado)
[ ] Fecha de la última limpieza del micrófono
[ ] Áreas a limpiar (Marque todas las que correspondan)
 (Oradores, Cables para micrófonos, Consola de mezclas, Lente de proyector, Todo el equipo)
[ ] Cantidad de Cables Dañados o Faltantes
[ ] Descripción detallada de cualquier daño al equipo.
[ ] Condición General del Equipo (Excelente.
, Bien., Justo, Requiere reparación)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/convention-center-av-equipment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)