LISTE DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL AUDIOVISUEL POUR LE CENTRE DE CONGRÈS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION ET PRÉPARATION AVANT L'ÉVÉNEMENT ---
[ ] Date du dernier test complet du système
[ ] Nombre total de microphones fonctionnels vérifiés
[ ] Nombre de lampes de projecteur restantes (estimation)

[ ] État général du système (Opérationnel, Problèmes mineurs, Problèmes majeurs, Hors service)
[ ] Observations concernant les problèmes ou préoccupations existants
[ ] Emplacement du système de secours d'alimentation électrique
[ ] Téléchargement du rapport d'inspection précédent (si disponible)
[ ] Date prévue pour la prochaine maintenance préventive

--- SYSTÈMES DE PROJECTION ET D'AFFICHAGE ---
[ ] Heures d'utilisation de la lampe (projecteur principal)

[ ] Durée d'utilisation de la lampe (projecteur de secours)

[ ] Statut du projecteur (Principal)
 (Opérationnel
, À réparer, Remplacement de l'ampoule nécessaire.
, Hors service
)
[ ] État de l'écran (Excellent, Bon, Dommages mineurs, Dégâts importants, À réparer)
[ ] Observations sur l'état du vidéoprojecteur/écran
[ ] Fonctionnalités du rapport d'aspect (Fonctionnel
, Nécessite un ajustement, Non fonctionnel.
)
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Problèmes de connectivité ? (HDMI, VGA, DVI, Rien.)

--- SYSTÈMES AUDIO
 ---
[ ] Nombre de microphones (sans fil)

[ ] Nombre de microphones (câblés)
[ ] Modèle Mixeur (Yamaha LS9, Allen & Heath GL2400, Soundcraft Sigma, Autre (Préciser)
)
[ ] Notes de mélange (fonctionnalités, problèmes, etc.)
[ ] Configuration du système audio
 (Système de sonorisation principal, Remplissages avant, Renfort latéral, Système Bose, Rien.)
[ ] Nombre de caisses d'enceintes vérifiées
[ ] Problèmes de haut-parleur détectés (Cocher toutes les options applicables) (Crépitement, Déformation, Faible volume, Bourdonnement, Dommages matériels, Rien.)
[ ] Dernier amplificateur révisé
[ ] Dernière modification de la batterie du microphone

--- SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ---
[ ] Nombre de projecteurs LED en fonctionnement
[ ] Nombre de projecteurs fonctionnels
[ ] Fonctionnalités du système d'éclairage gradable (Entièrement fonctionnel, Problèmes mineurs, Problèmes importants, Non fonctionnel.)
[ ] Type de console d'éclairage (GrandMA2, Chamsys MagicQ, Avolites, Autre)
[ ] Notes sur la configuration ou les problèmes de console d'éclairage
[ ] Nombre de gobos de remplacement disponibles
[ ] État des câbles d'éclairage (Bien.
, État correct – quelques traces d'usure, Défectueux – nécessite un remplacement)
[ ] Date du dernier entretien du système d'éclairage

--- SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET CONNECTIVITÉ ---
[ ] Nombre de ports disponibles sur le commutateur réseau
[ ] Version du logiciel de contrôle (v1.0
, v2.1
, v3.5
, Inconnu(e)
)
[ ] Ports de connectivité disponibles (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet, S-Video, Audio (3,5 mm)
)
[ ] Adresse IP du réseau (système de contrôle principal)
[ ] Date de la dernière mise à jour du micrologiciel (système de contrôle)

[ ] Observations/Remarques sur le fonctionnement du système de contrôle

--- ALIMENTATION ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ---
[ ] Capacité totale du PDU (Ampères)
[ ] Capacité disponible (ampères) - PDU
[ ] Nombre de prises de courant fonctionnelles vérifié.
[ ] État de la protection contre les surtensions (Opérationnel
, À remplacer, À vérifier.)
[ ] Disjoncteur dédié vérifié ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Date du dernier contrôle de sécurité électrique
[ ] Observations sur les problèmes d'alimentation/électricité
[ ] Mesure de tension (Volts)

--- STRUCTURES DE SCÈNE ET DE SUPPORT ---
[ ] Charge maximale supportée par la scène (livres)

[ ] Nombre de points d'amarrage disponibles
[ ] État de la surface de scène (Pré-événement) (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Condition de relèvement (pré-événement) (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Hauteur du niveau inférieur (en pouces)

[ ] Observations sur l'état de la scène/de la estrade (p. ex. dommages, réparations nécessaires)
[ ] Statut de la certification de l'étaiement/grutage (Actuel et valide, Échéance proche (dans les 6 mois)
, Expiré)
[ ] Date de la dernière inspection des haubans

--- INSPECTION ET MAINTENANCE POST-ÉVÉNEMENT ---
[ ] Heures d'utilisation de la lampe de projecteur (total)

[ ] Notes sur les bruits/problèmes inhabituels
[ ] État de l'écran (après l'événement) (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, Endommagé(e))
[ ] Date du dernier nettoyage du microphone

[ ] Zones à nettoyer (Cocher les cases applicables)
 (Orateurs, Câbles de microphone, Table de mixage, Objectif de projecteur, Tout l'équipement)
[ ] Quantité de câbles endommagés ou manquants
[ ] Description détaillée des dommages matériels
[ ] État général des équipements (Excellent, Bon, Juste, À réparer)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/convention-center-av-equipment-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)