TÄGLICHE BEGEHUNG ZUR LAGERPRÜFUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SICHERHEITSHINWEISE & GEFAHREN ---
[ ] Sind offensichtliche Gefahren erkennbar (z. B. ausgelaufene Flüssigkeiten, Hindernisse)? (Ja – Verschütten, Ja – Behinderung, Ja – Stolpergefahr, Ja – Sonstiges (in LANG_TEXT angeben), Nein.)
[ ] Wenn „Ja“ oben ausgewählt wurde, beschreiben Sie bitte die Gefahr(en) im Detail.
[ ] Umgebungstemperatur (Celsius/Fahrenheit – Angabe in LANGTEXT)
[ ] Beachten Sie ungewöhnliche Gerüche oder Anzeichen für potenzielle Brandgefahren.
[ ] Sind Feuerlöscher gut zugänglich und scheinen sich in gutem Zustand zu befinden? (Ja., Nein – Gesperrt, Nein – Scheint beschädigt.)
[ ] Wurde bei der Verwendung der vorgeschriebenen PSA (z. B. Schutzhelme, Sicherheitsschuhe) durch die Mitarbeiter etwas beanstandet? (Keine Probleme festgestellt., Fehlende Schutzhelme, Falsches Schuhwerk, Keine Handschuhe, Andere (in LANGTEXT angeben)
)
[ ] Gibt es weitere Sicherheitsbedenken oder Beobachtungen?

--- UMLADEGELÄNDE & WARENANNAHME ---
[ ] Zustand der Laderampe (Skala 1-5, 1=Schlecht, 5=Ausgezeichnet)
[ ] Absenkvorrichtung – Funktionsweise (Funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Probleme im Wareneingang? (Überfüllung, Beschädigung der Ware, Falsches Palettieren, Platzmangel, Kein.)
[ ] Hinweise zum Zustand der Palette (Qualität, Beschädigung)
[ ] Temperatur des Empfangsbereichs (falls zutreffend)
[ ] Anzahl der erhaltenen beschädigten Paletten

--- LAGERREGALE UND -ANORDNUNG ---
[ ] Gestellzustand – Visuelle Prüfung (Keine Beschädigung festgestellt.
, Leichte Kratzer/Gebrauchsspuren, Gebogene Streben, Fehlende Hardware (Schrauben, Clips), Beschädigte Balken, Erheblicher Rostbefall)
[ ] Gestellabstand – Mindestabstand (Zoll)
[ ] Gangmarkierungen und Sichtbarkeit (Deutlich gekennzeichnet und sichtbar, Verblichen oder verschattet, Fehlend oder beschädigt)
[ ] Lastverteilung (Beständig und gleichmäßig, Ungleichmäßige Verteilung, Überlastete Regale (Möglich), Unnutzbarer Raum)
[ ] Hinweise zur Rackstabilität (falls zutreffend)
[ ] Ort jeglicher festgestellter Rack-Schäden oder Probleme.

--- AUSRÜSTUNG & MASCHINEN ---
[ ] Stapler-Kraftstoff-/Batterielevel (Prozent)

[ ] Zustand der Gabelstaplerreifen (Gut, gerecht, Baufällig – Reparatur erforderlich, Flach)
[ ] Förderbandzustand (Betriebsbereit, Nebenkörper, Rutschraum, Fehler – Nicht betriebsbereit)
[ ] Hinweise zu Geräteausfällen/Problemen
[ ] Gabelhubwagen-Zustand (Gut, gerecht, Schlechter Zustand – Reparatur erforderlich)
[ ] Zählerstand (z.B. Flurförderzeug)

--- REINIGUNG & HAUSHALT ---
[ ] Sind die Gänge frei von Hindernissen? (Ja, absolut klar., Meist klar, geringe Behinderungen, Erhebliche Hindernisse vorhanden.)
[ ] Liegen Trümmer (Verpackungsmaterial, Paletten usw.) auf dem Boden? (Keine Trümmer., Geringfügiges Schuttmaterial, Mäßige Trümmer, Erhebliche Trümmer)
[ ] Schätzung des Schuttvolumens (Kubikfuß):
[ ] Verzeichnete eventuelle Verschüttungen oder Undichtigkeiten:
[ ] Sind die Sanitäranlagen sauber und gut ausgestattet? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreiben Sie auffällige Gerüche, die festgestellt wurden:

--- SICHERHEITS- UND ZUTRITTSKONTROLLE ---
[ ] Sind alle Außentüren und Laderamptüren verriegelt? (Ja., Nein., Keine Angabe.)
[ ] Sind die Umzäunungen und Tore in gutem Zustand? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Sind die Überwachungskameras betriebsbereit und zeichnen auf? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Funktionieren die Zutrittskontrollsysteme (Schlüsselkarten, Codes) einwandfrei? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Wurde verdächtige Aktivität beobachtet? Falls ja, bitte beschreiben.
[ ] Anzahl beobachteter unbefugter Personen.

--- UMWELTKONTROLLE (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Temperatur (Grad Fahrenheit)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Leistungsaufnahme der Heizungs-/Kühlsysteme (kWh)

[ ] Status der HLK-Anlage (Betriebsbereit, Warnleuchte aktiv, defekt, Aus)
[ ] Hinweise zu Umweltbedingungen/Geräteleistung
[ ] Luftentfeuchterstatus (falls zutreffend) (Betriebsbereit, Warnleuchte aktiv, fehlerhaft, Aus)
[ ] Letztes Wartungsdatum (HLK/Umwelt)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/daily-warehouse-walkthrough-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)