INSPECCIÓN DIARIA DE RECORRIDO POR EL ALMACÉN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SEGURIDAD Y PELIGROS ---
[ ] ¿Hay peligros visibles presentes (por ejemplo, derrames, obstáculos)? (Sí - Derrama, Sí - Obstrucción, Sí – Peligro de tropiezo, Sí – Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO)
, No.)
[ ] Si se seleccionó Sí anteriormente, describa el(los) peligro(s) con detalle.
[ ] Temperatura ambiente (Celsius/Fahrenheit – especificar en TEXTO_LARGO)
[ ] Preste atención a cualquier olor inusual o señales de posibles riesgos de incendio.
[ ] ¿Los extintores son fácilmente accesibles y parecen estar en buen estado de funcionamiento? (Sí., No – Bloqueado, No - Parece dañado)
[ ] ¿Se ha observado algún problema con el uso de equipos de protección personal adecuados por parte de los empleados (p. ej., cascos, calzado de seguridad)? (No se observaron problemas., Cascos perdidos, Calzado Inadecuado
, Sin guantes, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] ¿Alguna otra preocupación o comentario sobre seguridad?

--- ZONA DE MUELLES Y RECEPCIÓN ---
[ ] Estado de la puerta de muelles (Escala 1-5, 1=Deficiente, 5=Excelente)
[ ] Funcionalidad de Nivelador de Muelle (Funcional, Necesita reparación.
, Fuera de servicio
)
[ ] ¿Problemas en la zona de recepción? (aglomeración, Daños a la Mercancía, Paletización incorrecta, Falta de espacio, Ninguno.)
[ ] Notas sobre el estado de los palets (calidad, daños)

[ ] Temperatura del Área de Recepción (si aplica)
[ ] Número de Paletas Dañadas Recibidas

--- ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ---
[ ] Inspección Visual del Estantería/Estructura de Almacenamiento (No se observó daño.
, Arañazos/Desgaste leves, Varillas dobladas, Faltantes de Hardware (tornillos, clips)
, Vigas dañadas, Oxidación/Corrosión significativa)
[ ] Espaciamiento entre estantes - Clearance mínimo (pulgadas)

[ ] Señalización y visibilidad de pasillos (Claramente señalizado y visible, Descolorido u opaco, Faltante o dañado.
)
[ ] Distribución de carga (Uniforme y constante, Distribución desigual, Estanterías Sobrecargadas (Posible), Espacio subutilizado)
[ ] Notas sobre la estabilidad del bastidor (si aplica)
[ ] Ubicación de cualquier daño o problema detectado en el rack.

--- EQUIPO Y MAQUINARIA ---
[ ] Nivel de Combustible/Batería de la Carretilla Elevadora (Porcentaje)

[ ] Condición de los neumáticos de la carretilla elevadora (Bien., Justo, Deficiente – Necesita reparación, Plano)
[ ] Estado de la cinta transportadora (Funcionando normalmente, Escombros menores, Deslizamiento, Fallo - No operativo)
[ ] Notas sobre fallas/problemas de equipos
[ ] Condición del montacargas transpaleta (Bien., Justo, Deficiente - Necesita reparación)
[ ] Lectura del Contador de Horas (p. ej., Montacargas)

--- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR ---
[ ] ¿Están los pasillos libres de obstáculos? (Sí, perfectamente claro., Mayormente despejado, pequeñas obstrucciones., Obstrucciones importantes presentes.)
[ ] ¿Hay escombros (embalajes, palés, etc.) en el suelo? (Sin escombros., Escombros menores, Escombros moderados, Escombros importantes)
[ ] Estimación del volumen de escombros (pies cúbicos):
[ ] Anotar cualquier derrame o fuga (si los hubiera):
[ ] ¿Están las instalaciones sanitarias limpias y bien abastecidas? (Sí., No)
[ ] Describa cualquier olor inusual detectado:

--- CONTROL DE SEGURIDAD Y ACCESO ---
[ ] ¿Están todas las puertas exteriores y las puertas del área de carga aseguradas? (Sí., No, N/A)
[ ] ¿Están las cercas y puertas perimetrales en buen estado? (Sí., No., N/A)
[ ] ¿Las cámaras de seguridad están operativas y grabando? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Están funcionando correctamente los sistemas de control de acceso (tarjetas de acceso, códigos)? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Se ha observado alguna actividad sospechosa? Si es así, descríbala.

[ ] Número de personas no autorizadas observadas.

--- CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA) ---
[ ] Temperatura (grados Fahrenheit)
[ ] Humedad Relativa (%)

[ ] Consumo de energía del sistema de climatización (kWh)

[ ] Estado de la unidad de climatización (Funcionando normalmente, Luz de advertencia activada., Defectuoso, Apagado
)
[ ] Notas sobre las condiciones ambientales/rendimiento del equipo
[ ] Estado del deshumidificador (si aplica) (Funcionando normalmente., Luz de advertencia activa, Defectuoso, Apagado.
)
[ ] Fecha de última revisión (HVAC/Ambiental)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/daily-warehouse-walkthrough-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)