INSPECTION QUOTIDIENNE DES ENTREPÔTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SÉCURITÉ ET DANGERS ---
[ ] Y a-t-il des dangers visibles présents (par exemple, des déversements, des obstacles) ? (Oui – Déversement, Oui – Obstruction, Oui - Danger : Obstacle, Oui - Autre (Préciser dans TEXTE_LONG)
, Non.)
[ ] Si « Oui » a été sélectionné ci-dessus, veuillez décrire le(s) danger(s) en détail.
[ ] Température ambiante (Celsius/Fahrenheit – précisez en TEXTE_LONG)
[ ] Signalez toute odeur inhabituelle ou tout signe de risque d'incendie.
[ ] Les extincteurs sont-ils facilement accessibles et semblent-ils en bon état de fonctionnement ? (Oui., Non - Bloqué, Non – Semble endommagé.)
[ ] Conformité aux EPI – Avez-vous constaté des problèmes concernant l'utilisation des EPI appropriés par les employés (par exemple, casques, chaussures de sécurité) ? (Aucun problème n'a été constaté.
, Casques manquants, Chaussures inadaptées, Pas de gants., Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Y a-t-il d'autres préoccupations ou observations concernant la sécurité ?

--- ZONE DE CHARGEMENT ET RÉCEPTION ---
[ ] État des portes de quai (Échelle de 1 à 5, 1 = Mauvais, 5 = Excellent)
[ ] Fonctionnement d'un niveleur de quai (Fonctionnel
, À réparer, Hors service)
[ ] Problèmes dans la zone de réception ? (Surpeuplement, Dommages aux marchandises, Palettisation incorrecte, Manque de place, Rien.)
[ ] Observations sur l'état des palettes (qualité, dommages)
[ ] Température de la zone de réception (si applicable)
[ ] Nombre de palettes endommagées reçues

--- RAYONNAGE ET AMÉNAGEMENT DU STOCKAGE ---
[ ] État des rayonnages - Inspection visuelle (Aucun dommage observé., Légères rayures/très légère usure, Montants courbés, Matériel manquant (boulons, clips), Poutres endommagées, Rouille/Corrosion importante)
[ ] Espacement des étagères – Dégagement minimal (pouces)
[ ] Marquages des allées et visibilité (Clairement indiqué et visible, Estompé ou obscurci, Manquant ou endommagé)
[ ] Répartition de charge (Uniforme et régulier, Répartition inégale, Étagères surchargées (possible)
, Espaces sous-utilisés)
[ ] Remarques sur la stabilité des racks (si applicable)
[ ] Emplacement de tout dommage ou problème constaté au niveau des racks.

--- ÉQUIPEMENT ET MACHINES ---
[ ] Niveau de carburant/batterie du chariot élévateur (pourcentage)

[ ] État des pneus de chariot élévateur (Bien., Juste, Mauvais - Nécessite une réparation, Plat
)
[ ] État du convoyeur (Fonctionnement normal, Petits débris, Dérapage, Dysfonctionnement - Hors service)
[ ] Observations concernant les pannes/problèmes d'équipement
[ ] État du chariot élévateur à palette (Bien., Juste, Mauvais état - Nécessite des réparations)
[ ] Relevé du compteur horaire (p. ex. chariot élévateur)

--- HYGIÈNE ET ENTRETIEN ---
[ ] Les allées sont-elles dégagées ?
 (Oui, parfaitement clair., Principalement dégagé, légers obstacles., Obstacles importants présents)
[ ] Debris (emballages, palettes, etc.) sont-ils présents sur le sol ? (Pas de débris., Petits débris, Débris modérés, Débris importants)
[ ] Estimation du volume de débris (pieds cubes) :

[ ] Noter les déversements ou fuites éventuels :
[ ] Les installations sanitaires sont-elles propres et approvisionnées ? (Oui., Non.)
[ ] Décrivez toute odeur anormale détectée :

--- CONTRÔLE D'ACCÈS ET DE SÉCURITÉ ---
[ ] Toutes les portes extérieures et les portes de quai sont-elles sécurisées ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Les clôtures et portails extérieurs sont-ils en bon état ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Les caméras de surveillance sont-elles opérationnelles et enregistrent-elles ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Les systèmes de contrôle d'accès (badges, codes) fonctionnent-ils correctement ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Des activités suspectes ont-elles été observées ? Si oui, veuillez les décrire.

[ ] Nombre de personnes non autorisées observées.

--- CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Température (degrés Fahrenheit)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Consommation d'énergie (kWh) du système de climatisation/chauffage
[ ] Statut de l'unité CVC (Fonctionnement normal, Voyant allumé, Dysfonctionnement, Éteint)
[ ] Observations sur les conditions environnementales/performance des équipements
[ ] État du déshumidificateur (le cas échéant)
 (Fonctionnement normal, Voyant allumé, Dysfonctionnement, Éteint)
[ ] Date du dernier entretien (CVC/Environnement)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/daily-warehouse-walkthrough-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)