VORLAGE FÜR DIE WARTUNGSLISTE DER GERÄTE IM RECHENZENTRUM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STROMINFRASTRUKTUR ---
[ ] UPS-Eingangsspannung (VAC)
[ ] USV-Ausgangsspannung (VAC)
[ ] Betriebsdauer des Generators (Stunden)
[ ] Letztes Datum des Generatortests
[ ] PDU-Auslastung (%)
[ ] Sendungsverfolgung (Online, Batterie, Test, Fehler)
[ ] Notizen/Feststellungen

--- KÜHLSYSTEME ---
[ ] CRAC/CRAH-Einheit Zulufttemperatur (Grad Fahrenheit)
[ ] Rücklufttemperatur der CRAC/CRAH-Einheit (Grad Fahrenheit)

[ ] Kühlwassereinlass-Temperatur (Grad Fahrenheit)
[ ] Kühlwasserauslasstemperatur (Grad Fahrenheit)
[ ] Kühlpult-Ventilatordrehzahl (U/min)
[ ] Kondenswasserwanne Zustand (Sauber, Leicht verschmutzt, Schmutzig, verstopft)
[ ] Notizen/Feststellungen (Kühlsysteme)

[ ] Letztes Datum des Filterwechsels

--- SERVER-HARDWARE ---
[ ] Server-Rack-Einheit (RU)-Temperatur (°C)
[ ] Prozessor Temperatur (°C)
[ ] Speicherauslastung (%)

[ ] Auslastung des Speicherplatzes (%)
[ ] RAID-Status (gesund, Herabgestuft, Fehlgeschlagen)
[ ] Letztes Firmware-Update
[ ] Notizen/Feststellungen
[ ] Bildschirmaufnahme anhängen (falls zutreffend)

--- NETZWERKGERÄTE ---
[ ] Router-CPU-Auslastung (%)

[ ] Schalter-Schnittstellen-Fehlerzählung
[ ] Firmware-Status (aktuell/veraltet) (aktuell, veraltet)
[ ] Letztes Firmware-Update
[ ] Hinweise zur Leistung oder Probleme
[ ] Konnektivitätsprobleme? (Ja., Nein.)
[ ] Portstatus (Online/Offline)

--- LAGERUNGSSYSTEME ---
[ ] Datenauslastung (%)
[ ] RAID-Statuscode
[ ] Controller-Firmware-Version (Version 1.0, Version 1.1
, Version 1.2, Version 1.3, Andere)
[ ] Gibt es Fehler oder Warnungen?
[ ] Letztes Datum der Datenbereinigung
[ ] IOPS (Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde)

--- UMWELTÜBERWACHUNG ---
[ ] Umgebungstemperatur (Celsius)
[ ] Raumtemperatur (Fahrenheit)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Differenzdruck (Pa)
[ ] Sensorstatus (betrieblich, Warnung, Kritisch, Offline)
[ ] Letzte Kalibrierungsdatum
[ ] Notizen/Feststellungen

--- BRANDSCHUTZ ---
[ ] Letztes Prüfdatum
[ ] Agentenstufe (z. B. CFM)
[ ] Agententyp (FM-200, Inergen usw.) (FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonit, Andere)
[ ] Inspektionshinweise und Feststellungen
[ ] Düse-Zustandsbewertung (1-5)
[ ] Systemstatus (Betriebsbereit, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
[ ] Nächster planmäßiger Servicetermin

--- PHYSISCHE SICHERHEIT ---
[ ] Kamera 1 Standort
[ ] Anzahl der Zugangspunkt-Schließzylinder
[ ] Zustand der Umzäunung (Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm)
[ ] Datum der letzten Sicherheitsüberprüfung des Perimeters
[ ] Sicherheitslücken festgestellt (Unbefugter Zugriff, Manipulierte Ausrüstung, Systemprotokoll-Anomalien, Keine.)
[ ] Details zu Sicherheitsvorfällen (falls zutreffend)

--- KABEL & KONNEKTIVITÄT ---
[ ] Kabelrinnen-Zustand (1-5, 1=Sehr gut, 5=Schlecht)
[ ] Kabelbeschriftungsrichtigkeit & Vollständigkeit
[ ] Hinweise zur Kabelverlegung und -bündelung
[ ] Kabelzustand (allgemein) (Gut, gerecht, arm)
[ ] Letztes Kabelprüfdatum
[ ] Kabelprobleme identifiziert (Schaden, Locker Verbindungen, Falsche Kennzeichnung, Überhitzung, Keine.)
[ ] Spezifische Probleme bei der Kabelführung (falls zutreffend)

--- DOKUMENTATION & COMPLIANCE ---
[ ] Datum der letzten Compliance-Prüfung
[ ] Prüfergebnis und Empfehlungen
[ ] Konformitätsstandard (ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Andere)
[ ] Wenn Sonstiges, bitte Standard angeben:
[ ] Nächste geplante Prüffrequenz (Monate)
[ ] Relevante Compliance-Dokumentation (z. B. Zertifikate)
[ ] Technikerunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/data-center-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)