MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT DE CENTRE DE DONNÉES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE ---
[ ] Tension d'entrée de l'UPS (VAC)
[ ] Tension de sortie de l'UPS (VAC)
[ ] Durée de fonctionnement du générateur (heures)
[ ] Date du dernier test du générateur
[ ] Utilisation de la capacité du PDU (%)
[ ] Statut UPS (En ligne, Batterie, Test, Défaut)
[ ] Notes/Observations

--- SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT ---
[ ] Température de l'air d'alimentation de l'unité CRAC/CRAH (°F)
[ ] Température de l'air de retour de l'unité CRAC/CRAH (Deg F)
[ ] Température d'entrée de l'eau de refroidissement (Deg F)
[ ] Température de sortie de l'eau de refroidissement (Deg F)
[ ] Vitesse du ventilateur de la tour de refroidissement (tr/min)
[ ] État du bac de condensation (Net, Légèrement sale, Sale, Bouché)
[ ] Notes/Observations (Systèmes de refroidissement)
[ ] Date de dernière modification du filtre

--- MATÉRIEL DE SERVEUR ---
[ ] Unité de baie (U) Température (°C)
[ ] Température du processeur (°C)
[ ] Utilisation mémoire (%)
[ ] Utilisation de l'espace disque (%)
[ ] Statut du RAID (Sain(e), Dégradé, Échec)
[ ] Date de dernière mise à jour du micrologiciel
[ ] Notes/Observations
[ ] Joindre une capture d'écran (si applicable)

--- ÉQUIPEMENT RÉSEAU ---
[ ] Utilisation du processeur du routeur (%)
[ ] Compteur d'erreurs d'interface du commutateur
[ ] État du micrologiciel (Actuel/Obsolète) (Actuel, Désuet)
[ ] Dernière date de mise à jour du micrologiciel
[ ] Remarques sur les performances ou problèmes
[ ] Problèmes de connectivité ? (Oui, Non)
[ ] Statut du port (Ou/Fermé)

--- SYSTÈMES DE STOCKAGE ---
[ ] Utilisation du disque (%)
[ ] Code de statut RAID
[ ] Version du micrologiciel du contrôleur (Version 1.0, Version 1.1, Version 1.2, Version 1.3, Autre)
[ ] Y a-t-il des erreurs ou des avertissements ?
[ ] Date de dernière vérification des données
[ ] IOPS (Opérations d'entrée/sortie par seconde)

--- SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Température ambiante (Celsius)
[ ] Température ambiante (Degrés Fahrenheit)
[ ] Humidité relative (%)
[ ] Pression différentielle (Pa)
[ ] Statut du capteur (Opérationnel, Avertissement, Critique, Hors ligne)
[ ] Dernière date d'étalonnage
[ ] Notes/Observations

--- SUPPRESSION INCENDIE ---
[ ] Dernière date d'inspection
[ ] Agent de niveau (par ex. CFM)
[ ] Type d'agent (FM-200, Inergen, etc.) (FM-200, Inergen, Novec 1230, Argonite, Autre)
[ ] Notes et observations d'inspection
[ ] Score d'état de la buse (1-5)
[ ] État du système (Opérationnel, Nécessite entretien, Hors service)
[ ] Prochaine date de service prévue

--- SÉCURITÉ PHYSIQUE ---
[ ] Caméra 1 Lieu
[ ] Nombre de cylindres de serrure du point d'accès
[ ] État de la clôture périmétrique (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier audit de sécurité périmétrique
[ ] Failles de sécurité observées (Accès non autorisé, Équipement altéré, Anomalies du journal système, Aucun)
[ ] Détails de l'incident de sécurité (le cas échéant)

--- CÂBLAGE ET CONNECTIVITÉ ---
[ ] État du plateau de câbles (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais)
[ ] Précision et exhaustivité de l'étiquetage des câbles
[ ] Notes sur le cheminement et le regroupement des câbles
[ ] État du câble (Général) (Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Date dernière inspection du câble
[ ] Problèmes de câblage identifiés (Dégât, Connexions lâches, Étiquetage incorrect, Surchauffe, Aucun)
[ ] Problèmes spécifiques de câblage (le cas échéant)

--- DOCUMENTATION ET CONFORMITÉ ---
[ ] Date du dernier audit de conformité
[ ] Constatations et recommandations de l'audit
[ ] Norme de conformité (ISO 27001, PCI DSS, SOC 2, Autre)
[ ] Sinon, spécifier la norme :
[ ] Prochaine fréquence d'audit prévue (Mois)
[ ] Documentation de conformité pertinente (ex. certificats)
[ ] Signature du technicien

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/data-center-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)