LISTE DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DES RADIOGRAPHIES DENTAIRES : PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS ET ÉTALONNAGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATIONS PRÉALABLES ---
[ ] Date du dernier étalonnage de l'équipement
[ ] Réglage du courant cathodique (mA)
[ ] Réglage du kilovoltage (kVp)
[ ] Réglage du temps de pose
[ ] Vérification de la collimation (Vérifié et correct, Nécessite un ajustement)
[ ] Vérification du récepteur numérique (Nettoyé(e), Connecté
, Fonctionnel
)
[ ] Statut du logiciel de traitement d'image
 (À jour, Nécessite une mise à jour)

--- PRÉPARATION DU PATIENT ---
[ ] Statut de grossesse ?
 (Oui., Non., Inconnu(e))
[ ] Âge gestationnel approximatif (le cas échéant)
[ ] Communication avec les patients concernant les inquiétudes liées à la radiothérapie ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Détails des préoccupations du patient (le cas échéant)

[ ] Blindage approprié appliqué ? (Oui, Non., N/A)
[ ] Formulaire de consentement (le cas échéant)
[ ] Reconnaissance du patient

--- ÉTALONNAGE ET TESTS DES ÉQUIPEMENTS ---
[ ] Mesure du courant cathodique (mA)
[ ] Réglage du kilovoltage (kVp)
[ ] Temps de pose (secondes)

[ ] Type de détecteur (Capteur numérique, Film, Plaque phosphorescente
)
[ ] Date de calibrage
[ ] Temps de calibrage
[ ] Lecture de sortie (mR)
[ ] État de l'étalonnage
 (Passez., Échouer, En attente
)

--- BLINDAGES ET BARRIÈRES DE PROTECTION ---
[ ] Épaisseur du tablier de protection (pour le patient) (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
[ ] Bouclier thyroïdien utilisé ?
 (Oui, Non.)
[ ] Bouclier gonadique utilisé (le cas échéant) ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Distance par rapport à l'appareil à rayons X (pieds)

[ ] Intégrité de la barrière vérifiée ?
 (Oui., Non.)
[ ] Commentaires sur les protections/barrières (p. ex. réparations nécessaires)

--- PARAMÈTRES D'EXPOSITION ---
[ ] kVp (Kilovoltage Peak)

[ ] mA (milliamperes)

[ ] Temps d'exposition (secondes)
[ ] Type de récepteur d'image (Capteur numérique
, Film, Plaque phosphorescente)
[ ] Technique de colimation (Correct, Nécessite un ajustement)
[ ] Notes sur les réglages d’exposition (p. ex., ajustements effectués, justification)

[ ] Date de validation des paramètres

--- SÉCURITÉ DU PERSONNEL ET SURVEILLANCE ---
[ ] Dernière lecture du dosimètre (mSv)

[ ] Date de la dernière formation en sécurité radioprotection
[ ] Responsabilités en matière de sécurité radiologique (par exemple, Responsable de la sécurité radiologique) (Agent de sécurité radioprotection, Hygiéniste dentaire agréé(e), Assistant(e) dentaire, Dentiste)
[ ] ÉPI utilisés pendant l'exposition (Bouclier thyroïdien
, Tablier de plomb, Gants, Lunetterie)
[ ] Observations concernant les préoccupations relatives à l'exposition individuelle aux rayonnements
[ ] Date du prochain examen de la sécurité radiologique

--- GESTION DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION ---
[ ] Date de calibration
[ ] Mesure d'exposition (mR)

[ ] Notes sur la procédure d'étalonnage

[ ] Certificat d'étalonnage (PDF)

[ ] Date du dernier suivi radiologique du personnel
[ ] Dose d'exposition du personnel (mSv)

[ ] Examen du registre de maintenance de l'équipement ?
 (Oui., Non.)

--- PROCÉDURES D'URGENCE ---
[ ] Coordonnées du responsable de la sécurité radiologique (RSR)
[ ] Coordonnées d'urgence (Police, Pompiers, Produits dangereux)
[ ] Limites de dose pour le personnel (mSv/an)

[ ] Procédure de déclaration des incidents liés aux radiations
[ ] Date du dernier exercice de sécurité
[ ] Date du dernier exercice d'urgence
[ ] Mesures prises lors d'un incident de radioprotection (Évacuer la zone., Prévenir l'agent de sécurité., Premiers soins, Équipement sécurisé, Documenter l'incident)
[ ] Photos/Documents relatifs à l'incident (le cas échéant)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)