LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA RADIOGRAFII DENTYSTYCZNEJ: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM I KALIBRACJA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BADANIA PRZEDPROCEDURALNE ---
[ ] Ostatnia data kalibracji sprzętu
[ ] Ustawienie prądu w rurce (mA)
[ ] Ustawienie napięcia (kVp)
[ ] Ustawienie czasu naświetlania
[ ] Sprawdzenie kolimacji (Zweryfikowane i poprawne, Wymaga korekty)
[ ] Sprawdzenie cyfrowego odbiornika (Oczyszczony, Połączony, Funkcjonalny)
[ ] Status oprogramowania do przetwarzania obrazów (Aktualny, Wymaga aktualizacji)

--- PRZYGOTOWANIE PACJENTA ---
[ ] Stan ciąży? (Tak, Nie, Nieznany)
[ ] Szacowany wiek ciąży (jeśli dotyczy)
[ ] Komunikacja z pacjentem w sprawie obaw związanych z promieniowaniem? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Szczegóły niepokojących objawów pacjenta (jeśli dotyczy)
[ ] Czy zastosowano odpowiednie ekranowanie? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Formularz zgody (jeśli dotyczy)
[ ] Oświadczenie pacjenta

--- KALIBRACJA I TESTOWANIE SPRZĘTU ---
[ ] Odczyt prądu w kablach (mA)
[ ] Ustawienie napięcia kilovoltowego (kVp)
[ ] Czas naświetlania (sekundy)
[ ] Typ wykrywacza (Cyfrowy czujnik, Film, Płytka fosforowa)
[ ] Data kalibracji
[ ] Czas kalibracji
[ ] Wynik czytania (mR)
[ ] Status kalibracji (Przejdź, Nie udało się, Wstrzymany)

--- EKRANY I BARIERY OCHRONNE ---
[ ] Grubość fartucha ołowiowego (dla pacjenta) (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
[ ] Tarczyca osłonięta? (Tak, Nie)
[ ] Użyty przegroda gonad (jeśli dotyczy)? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Odległość od aparatu rentgenowskiego (stopy)
[ ] Sprawdź integralność bariery? (Tak, Nie)
[ ] Uwagi dotyczące osłon/barier (np. konieczne naprawy)

--- PARAMETRY EKSPOZYCJI ---
[ ] kVp (Szczytowe napięcie kilovoltowe)
[ ] mA (miliampery)
[ ] Czas naświetlania (sekundy)
[ ] Typ receptora obrazu (Cyfrowy Czujnik, Film, Płytka fosforowa)
[ ] Technika kolimacji (Poprawne, Wymaga poprawy)
[ ] Uwagi dotyczące ustawień ekspozycji (np. dokonane korekty, uzasadnienie)
[ ] Data walidacji parametrów

--- BEZPIECZEŃSTWO I MONITOROWANIE PERSONELU ---
[ ] Ostatnia dawka promieniowania (mSv)
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa radiacyjnego
[ ] Rola ds. bezpieczeństwa promieniowania (np. Oficer ds. Bezpieczeństwa Promieniowania) (Oficer BHP Radiacji, Rejestrowany Higienista Stomatologiczny, Asystent stomatologiczny, Stomatolog)
[ ] ŚOI użyte podczas ekspozycji (Tarczyca Tarczycowy Ochronnik, Ochronnik pasa, Rękawiczki, Okulary)
[ ] Uwagi dotyczące indywidualnych obaw związanych z ekspozycją na promieniowanie
[ ] Data następnej planowanej rewizji bezpieczeństwa radiologicznego

--- PROWADZENIE REJESTRÓW I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data kalibracji
[ ] Odczyt Miernika Ekspozycji (mR)
[ ] Uwagi dotyczące procedury kalibracji
[ ] Certyfikat kalibracji (PDF)
[ ] Ostatni termin monitorowania promieniowania personelu
[ ] Dozanna ekspozycja personelu (mSv)
[ ] Sprawdzony dziennik konserwacji sprzętu? (Tak, Nie)

--- PROCEDURY AWARYJNE ---
[ ] Dane kontaktowe dla Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego (RSO)
[ ] Dane kontaktowe w nagłych wypadkach (Policja, Straż Pożarna, Materiały Niebezpieczne)
[ ] Dozowania dla personelu (mSv/rok)
[ ] Procedura zgłaszania incydentów radiacyjnych
[ ] Data ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego
[ ] Czas ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego
[ ] Działania podjęte podczas incydentu promieniotwórczego (Ewakuować obszar, Powiadom RSO, Zajmij się pierwszą pomocą, Bezpieczny sprzęt, Dokument Incydent)
[ ] Zdjęcia/Dokumentacja zdarzenia (jeśli dotyczy)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)