LISTE DE VÉRIFICATION DE LA MAINTENANCE DE L'UNITÉ DE DIALYSE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME CVC
 ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Taux de change aérien (TACH)
[ ] Statut du filtre (Propre, À nettoyer, Remplacer)
[ ] Date du dernier remplacement du filtre
[ ] Des bruits ou observations inhabituels ?
[ ] État du drainage des condensats (Clair, Partiellement bloqué, Bloqué(e))
[ ] Heure d'inspection

--- SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE/DÉMINÉRALISATION
 ---
[ ] Pression de l'eau avant alimentation RO (PSI)

[ ] Pression du système RO (PSI)

[ ] Conductivité de l'eau après RO (µS/cm)

[ ] TOC de l’eau post-DI (ppb)

[ ] État de la membrane RO (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier remplacement de la membrane RO

[ ] Remarques/Observations (p. ex. lectures anormales, alarmes)

[ ] Moment de mesure de la conductivité
[ ] Système RO : alarmes résolues ?
 (Oui, Non.)

--- SYSTÈME ÉLECTRIQUE
 ---
[ ] Date de la dernière inspection de l'installation électrique
[ ] Mesure de la tension au tableau principal (Volts)

[ ] Résistance à la terre (Ohms)

[ ] État du tableau électrique
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À surveiller
)
[ ] Détails des problèmes constatés (p. ex. connexions lâches, surchauffe)
[ ] État de l'alimentation sans interruption (ASI) (En ligne, Prêt., Test, Défaut)
[ ] Moment des tests UPS
[ ] Télécharger des photos du tableau électrique (si applicable).

--- SYSTÈME DE PLOMBERIE ---
[ ] Date du dernier rinçage du système de plomberie
[ ] Pression d'eau (PSI) - Chaude
[ ] Pression de l'eau (PSI) – Froid
[ ] État du système de drainage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Description des fuites ou problèmes constatés
[ ] Statut des tests de prévention du refoulement (Passé, Échoué, Non effectué.)
[ ] Date des tests de prévention du contre-flux
[ ] Remarques du plombier (si applicable)

--- MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE DIALYSE ---
[ ] Machine 1 – Mesure de conductivité (µS/cm)

[ ] Machine 2 - Vérification de la vitesse de la pompe à sang (tr/min)

[ ] Machine 1 – Intégrité de la membrane de dialyse (Intact, Petites fuites, Fuites importantes, Doit être remplacé.)
[ ] Indicateur de pression (PSI)
[ ] Date du dernier remplacement de filtre (Machine 1)
[ ] Notes/Commentaires – Machine 1

[ ] État du détecteur de fuite de liquide – Machine 2
 (Opérationnel
, Défectueux, À réparer)
[ ] Date du dernier étalonnage de la machine

--- SYSTÈME D'ALIMENTATION DE SECOURS (GROUPE ÉLECTROGÈNE) ---
[ ] Date du dernier test du générateur
[ ] Heures d'utilisation pendant le test
[ ] Niveau de carburant (gallons)
[ ] Résultats des tests (réussite/échec)
 (Passez., Échouer)
[ ] Détails des résultats de tests/échecs (le cas échéant)

[ ] Date du dernier entretien
[ ] Heure de maintenance suivante estimée
[ ] Type de carburant vérifié ? (Oui., Non.)
[ ] Bruits/Observations inhabituels pendant le test

--- SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ ---
[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs
[ ] Nombre d'extincteurs ABC (Vérifier la présence)

[ ] État du système d'alarme incendie (Opérationnel
, À réparer, Hors service
)
[ ] Fonctionnalité de l'éclairage de sécurité (Opérationnel
, À réparer, Hors service)
[ ] Fonctionnement des détecteurs de fumée
 (Opérationnel
, À réparer, Hors service
)
[ ] Observations concernant la vérification du périmètre de sécurité (portes, fenêtres, serrures)
[ ] État du système de sécurité (le cas échéant) (Actif, inactif, À réparer)
[ ] Date du dernier test du système de sécurité

--- ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] État du sol (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Observations/Notes sur la propreté et l'apparence générale
[ ] Adéquation de l'éclairage (Suffisant, Nécessite des améliorations., Suffisant.)
[ ] Détection d'odeurs (Rien., Doux, Solide - Enquêter)
[ ] Date du dernier nettoyage en profondeur
[ ] Emplacement de tout déversement ou danger.

--- SYSTÈMES DE GAZ MÉDICAUX (OXYGÈNE, AZOTE) ---
[ ] Date du dernier contrôle du cylindre
[ ] Pression de la bouteille d'oxygène (PSI)
[ ] Pression dans la bouteille d'azote (PSI)

[ ] Résultat d'inspection par l'organisme de réglementation (Passez., Échouer, Non applicable.
)
[ ] Commentaires/Observations (Régulateurs, Tuyauterie, Alarmes)

[ ] État du détecteur de fuite de gaz (Fonctionnel
, À réparer, Hors service)
[ ] Date du dernier test d'alarme
[ ] Heure de remplacement du cylindre (si applicable)

--- GESTION DES DÉCHETS ---
[ ] Date du dernier relevé de suivi des déchets
[ ] Quantité de déchets biologiques (livres/kg)

[ ] Quantité de déchets d'objets tranchants (contenants)

[ ] Quantité de déchets pharmaceutiques réglementés (lbs/kg)

[ ] Société d'élimination des déchets (Société A, Société B, Société C)
[ ] Conformité à la tri des déchets (Conforme, Léger écart, Écart majeur)
[ ] Commentaires/Observations (p. ex. volume inhabituel des déchets, notes de formation)

[ ] Copie du bordereau de déchets

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)