LISTA KONTROLNA INSPEKCJI POKOI AKADEMICKICH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STAN POKOJU ---
[ ] Numer pokoju
[ ] Ogólna czystość pokoju (subiektywna)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy występują widoczne uszkodzenia lub zużycie?
[ ] Ślady szkodników (owady, gryzonie)? (Tak., Nie., Niewiadomego.)
[ ] Imię i nazwisko mieszkańca (jeśli dostępne)
[ ] Temperatura (w przybliżeniu)

--- INTEGRALNOŚĆ KONSTRUKCJI ---
[ ] Pęknięcia w ścianach/suficie?
 (Żaden., Niewielkie (poniżej 1/4 cala)
, Umiarkowane (0,6 - 1,3 cm), Poważne (większe niż 1,27 cm))
[ ] Stan podłogi (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga naprawy)
[ ] Liczba potrzebnych napraw ścian/sufitu
[ ] Opis uszkodzeń podłogi (jeśli występują)
[ ] Stan ramach okiennych/drzwiowych (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga naprawy)
[ ] Ślady uszkodzeń spowodowanych wodą?
 (Nie., Tak – drobny, Tak – Umiarkowane, Tak – poważny)
[ ] Szczegółowy opis ewentualnych problemów konstrukcyjnych

--- WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ---
[ ] Status działania jednostki HVAC? (Operacyjny, Niesprawny, Głośny, Uszkodzony)
[ ] Temperatura pokojowa (Fahrenheit)
[ ] Stan filtra wentylacyjnego? (Czysty, Lekko brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Opisz wszelkie nietypowe dźwięki wydobywające się z urządzenia HVAC.
[ ] Wydobywanie powietrza z wentylacji? (Wystarczający, Słaby, Zablokowane.
)
[ ] Numer seryjny urządzenia HVAC (jeśli widoczny)

--- ARMATURA I INSTALACJE HYDRAULICZNE ---
[ ] Stan zaniku (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga naprawy.
)
[ ] Funkcjonalność toalety (Spłukiwanie prawidłowo, Cieknący/Ciekną, Pęknięty/Uszkodzony, Do naprawy)
[ ] Stan prysznica/wanny (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy)
[ ] Ciśnienie wody (skala 1-10)

[ ] Nieszczelności lub uszkodzenia spowodowane przez wodę
[ ] Stan kranu (Dobrze., Kapiące, Uszkodzony, Wymiana konieczna.
)
[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące hydrauliki

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE ---
[ ] Liczba gniazd
[ ] Stan gniazda (każde) (Funkcjonalny, Uszkodzony, Luźny, Zaginiony
)
[ ] Stan lampy (Praca, Ciemny, Mrugający, Złamany/Uszkodzony/Brakujący)
[ ] Liczba przedłużaczy/listew zasilających
[ ] Stan przedłużacza/listwy zasilającej (jeśli dotyczy) (Bezpieczne i certyfikowane, Uszkodzony, Przeciążony)
[ ] Status GFCI (jeśli dotyczy)
 (Obecnie zatrudniony, Obecnie nieaktywny, Nie dotyczy.)

--- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ---
[ ] Czujnik dymu jest obecny i sprawny? (Tak., Nie., Bateria sprawdzona.)
[ ] Gaśnica dostępna (jeśli dotyczy)? (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Czy zamki okienne sprawdzają się? (Tak., Nie., Złamany.)
[ ] Drzwi zamknięte i zabezpieczone? (Tak, Nie., Uszkodzenia/Problemy)
[ ] Znajomość Trasy Ewakuacji (skala 1-5, 1=Brak znajomości, 5=Bardzo dobra znajomość)
[ ] Obawy/Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
[ ] Wykrywacz tlenku węgla jest obecny i sprawny? (Tak., Nie., N/A
)

--- MEBLE I WYPOSAŻENIE ---
[ ] Stan łóżka (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy)
[ ] Stan materaca (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany.
)
[ ] Stan biurka (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Do naprawy)
[ ] Liczba dostępnych krzeseł
[ ] Opis uszkodzeń mebli (jeśli występują)
[ ] Funkcjonalność szuflad/szaf (W pełni funkcjonalny, Drobne problemy, Istotne problemy, Złamany/Uszkodzony/Brakujący)
[ ] Dołącz zdjęcia uszkodzeń mebli (opcjonalnie)

--- CZYSTOŚĆ I HIGIENA ---
[ ] Stan pojemnika na śmieci (Puste i czyste, Częściowo wypełniony, Pełne i wymaga opróżnienia., przepełniony)
[ ] Czystość podłóg (Czysty, Trochę brudny, Wyraźnie brudny, Nadmiernie brudny)
[ ] Czystość powierzchni (biurko/łóżko) (Czysty, Trochę zakurzone, Zadymiony, Lepki/Maziasty)
[ ] Liczba pełnych worków na śmieci
[ ] Dodatkowe uwagi dotyczące higieny.
[ ] Czystość łazienki (jeśli dotyczy) (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Nadmiernie brudny)
[ ] Obecność szkodników (Brak dowodów, Drobne ślady, Ważne dowody)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dormitory-room-inspections-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)