LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN GENERALES ---
[ ] Número de Permiso
[ ] Descripción del proyecto
[ ] Fecha de inspección
[ ] Estándar de Cumplimiento Normativo (NEC 2020, NEC 2023, Código Local (Especificar))
[ ] Planos Eléctricos Aprobados
[ ] Superficie del edificio
[ ] Tipo de ocupación (Residencial, Comercial, Industrial, Otro (Especificar))
[ ] Notas/Comentarios sobre la Revisión de la Documentación

--- ENTRADA PRINCIPAL DE SERVICIO ---
[ ] Voltaje de servicio (ej. 120/240V)
[ ] Capacidad del Servicio (Amperios)
[ ] Condición base de la barra de inserción (Bien, Dañado, Corroído, Faltando, Otros (Especificar))
[ ] Etiquetado de Desconexión de Servicio (Amperios y Voltaje)
[ ] Tipo de conductor de entrada de servicio (Cobre, Aluminio, Otros (Especificar))
[ ] Tamaño del electrodo de puesta a tierra (si corresponde)
[ ] ¿Algún problema o comentario observado sobre la entrada de servicio?
[ ] Condición de unión (Aceptable, Inadecuado, Faltante, Otros (Especificar))

--- PANELES Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE ---
[ ] Clasificación de tensión del cuadro eléctrico (V)
[ ] Ubicación del panel eléctrico (Interior/Exterior) (Interior, Exterior)
[ ] Número de Interruptores Instalados
[ ] Etiquetado del panel eléctrico (Seleccione todas las que apliquen) (Voltaje, Clasificación Actual, Identificación de Circuitos, Nombre del proveedor, Otros)
[ ] Tipo de Disyuntor (Seleccione uno) (Interruptor automático estándar, Interruptor automático GFCI, Interruptor Automático AFCI, Combinación AFCI/GFCI)
[ ] Capacidad de los interruptores (A)
[ ] ¿Hay daños o corrosión visibles?
[ ] ¿El panel eléctrico está bien asegurado? (Sí, No)

--- CIRCUITOS DE DERIVACIÓN Y MÉTODOS DE CABLEADO ---
[ ] Porcentaje de Relleno del Conduit:
[ ] Verificación del método de cableado (Seleccione todas las que apliquen): (NM Cable, MC Cable, Conduit EMT, Conducción de PVC, Conduit Flexible, Otro (Especifique en LONG_TEXT))
[ ] Si se selecciona el método de cableado 'Otro' arriba, especifique:
[ ] Número de Circuitos Derivados Identificados:
[ ] ¿Cableado asegurado apropiadamente? (Sí, No, NA)
[ ] Fotografía de Instalación de Conduit (si es necesario)
[ ] Verificación del calibre del cable (ej. 12 AWG) - Todos los circuitos:
[ ] ¿Tipo de cable adecuado utilizado? (Sí, No, NA)

--- PUESTA A TIERRA Y UNIÓN ---
[ ] ¿Tipo de sistema de electrodo de puesta a tierra? (Rod Ground, Placa de Tierra, Anillo de tierra, Electrodo Encapsulado en Concreto, Tubería de agua a nivel del suelo (si está permitido))
[ ] Profundidad de la varilla de tierra (pulgadas)
[ ] Tamaño del cable de tierra (AWG) (#6, #4, #2, #1, Otro (Especificar))
[ ] Descripción de los saltos de conexión (tamaño, material, ubicación)
[ ] ¿Amarración de tubería metálica expuesta? (Sí, No, N/A)
[ ] Resistencia a Tierra (Ohms)
[ ] Notas sobre el sistema de conexión a tierra

--- RECEPTÁCULOS E INTERRUPTORES ---
[ ] Estado de conexión a tierra del receptáculo (Debidamente conectado a tierra, Sin conexión a tierra, Puesta a Tierra Incorrecta, No disponible)
[ ] Resistencia a la Manipulación del Recipiente (Resistente a manipulaciones, No Resistente a Manipulaciones (Exento), No Resistente a la Manipulación (No Exenta))
[ ] Voltaje del receptáculo (V)
[ ] Funcionalidad de conmutación (Funciona correctamente, Atascado/Difícil de operar, No funciona, Cableado incompleto)
[ ] Observaciones de Cableado de Conmutación
[ ] Tipo de receptáculo (Estándar, DIF (Interruptor de circuito por fallas a tierra), AFCI, A prueba de clima)
[ ] Notas sobre el receptáculo/interruptor

--- LÁMPARAS ---
[ ] Tipo de luminaria (ej. LED, Fluorescente)
[ ] Número de Aparatos Inspeccionados
[ ] ¿Fijación Montada de Forma Segura? (Sí, No, NA)
[ ] ¿Conexión a tierra adecuada? (Sí, No, NA)
[ ] Notas sobre el cableado (ej., tipo de cable, calidad de la conexión)
[ ] ¿Calificación de vataje apropiada? (Sí, No, NA)
[ ] Subir foto de la instalación del accesorio (si se encuentran problemas)

--- EQUIPO ESPECIAL (HVAC, CALENTADORES DE AGUA, ETC.) ---
[ ] Ubicación de Desconexión del Calentador de Agua (Ubicación accesible, Ubicación inaccesible, No aplicable)
[ ] Voltaje del Calentador de Agua (V)
[ ] ¿Puesta a tierra adecuada de la unidad HVA/C? (Sí, No, No aplica)
[ ] Observaciones detalladas sobre el cableado HVAC
[ ] ¿Circuito dedicado para calentador de agua? (Sí, No, No aplica)
[ ] Adjuntar foto de la conexión del equipo
[ ] Calificación de amperaje del circuito dedicado (A)
[ ] ¿Protección GFCI para el calentador de agua? (Sí, No, No aplica)

--- DETECTORES DE HUMO Y DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO ---
[ ] Ubicación del detector de humo - Sala de estar (Instalado y Operativo, Instalado, No Operativo, No instalado, N/A - No es necesario)
[ ] Ubicación del detector de monóxido de carbono - Cerca de los dormitorios (Instalado y Operativo, Instalado, No Operacional, No instalado, N/A - No Requerido)
[ ] Fuente de alimentación del detector de humo (Cableado, Con batería, Doble alimentación (Cableado y Batería))
[ ] Número de Detectores de Humo Instalados
[ ] Interconexión de Detectores de Humo (Interconectado, No Interconectado)
[ ] Notas/Comentarios sobre la instalación de detectores de humo/CO
[ ] ¿Detector de CO probado y funcionando? (Sí, No, N/A)
[ ] Fecha de la última prueba del detector de CO (si corresponde)

--- APROBACIÓN FINAL Y REMEDIACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección final
[ ] Hora de inspección final
[ ] Resumen de Hallazgos y Correcciones Requeridas (Detallado)
[ ] ¿Se corrigieron todas las deficiencias identificadas previamente? (Sí, No)
[ ] Número de elementos abiertos/no corregidos
[ ] Descripción de cualquier deficiencia restante (si corresponde)
[ ] Recomendación del Inspector: (Pase, Aprobación Condicional (Requiere Recuperación), Fallo (Requiere Remediación Significativa))
[ ] Firma del inspector
[ ] Nombre impreso del inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/electrical-wiring-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)