AUFZUG/ROLLTREPPE-PRÜFLISTE (WÖCHENTLICH/MONATLICH) – SICHERHEITSMERKMALE, GERÄUSCHE, GESCHWINDIGKEIT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeit
[ ] Prüfart (Wöchentlich, Monatlich)
[ ] Fahrstuhl-/Rolltreppen-ID
[ ] Ort
[ ] Inspektorenname
[ ] Temperatur (°C)

--- VISUELLE INSPEKTION – AUFBAU & KOMPONENTEN ---
[ ] Aufzug/Rolltreppe Kennnummer
[ ] Hersteller
[ ] Installationsjahr
[ ] Führungsschienenzustand (Aufzug) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, Rolltreppe)
[ ] Trittstufe (Rolltreppe) – Zustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, N/A – Aufzug)
[ ] Hinweise zum baulichen Zustand (z. B. Rost, Risse, lose Bleche)
[ ] Fotos von Bedenken hinsichtlich der Bausubstanz (falls vorhanden)
[ ] Sichtbare Korrosion vorhanden? (Ja, Nein)
[ ] Schieneausrichtungsmessung (falls zutreffend & ausgestattet)

--- SICHERHEITSAUSSTATTUNG – NOTFALLSYSTEME ---
[ ] Notfallruftastenfunktionalität (funktional, Nicht funktionsfähig, Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Notfallbeleuchtungsfunktion (Funktionell, Nicht funktionsfähig, Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Notfalltelefon-/Intercom-Funktionalität (funktional, Nicht funktionsfähig, Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Not-Aus-Taste (Rolltreppe) – Funktionalität (funktional, Nicht funktionsfähig, Erfordert Aufmerksamkeit)
[ ] Hinweise zur Notfallsystemfunktionalität (falls Probleme auftreten)
[ ] Lesbarkeit von Notfallbeschilderung (lesbar, Teilweise verdeckt, Unleserlich)

--- TÜRBEDIENUNG (AUFZUG & ROLLTREPPE) ---
[ ] Türöffnungs-/Schließzeit (Sekunden)

[ ] Türsensorfunktion (Aufzug)
 (Voll funktionsfähig, Teilweise funktionsfähig – erfordert Aufmerksamkeit, Nicht funktionsfähig – Sofortige Reparatur erforderlich)
[ ] Türsensordarstellung (Rolltreppe) (Voll funktionsfähig, Teilweise funktionsfähig – erfordert Aufmerksamkeit, Funktionell nicht in Ordnung – Sofortige Reparatur erforderlich)
[ ] Türanpassung (Aufzug) (ordnungsgemäß ausgerichtet, Leichte Fehlausrichtung - Monitor, Erhebliche Fehlausrichtung – Benötigt Anpassung)
[ ] Türverriegelungsmechanik (Aufzug) (Voll funktionsfähig, Benötigt Prüfung/Einstellung, Defekt – Sofortige Reparatur erforderlich)
[ ] Hinweise zur Türbedienung (Beobachtete Probleme)

--- AUFZUGSKABINENBEDIENUNG (NUR AUFZUG) ---
[ ] Fahrzeuggeschwindigkeit (ft/min)
[ ] Nivelliergenauigkeit (Zoll)
[ ] Türfunktion – reibungslos und gleichmäßig? (Ja., Nein.)
[ ] Funktioniert die Funktion zur Verhinderung des Wiederöffnens der Tür korrekt? (Ja, Nein.)
[ ] Anmerkungen zum Fahrbetrieb / Beobachtungen ungewöhnlichen Verhaltens
[ ] Reisezeit (Sekunden – Aufwärtsfahrt)
[ ] Reisezeit (Sekunden – Abwärtsfahrt)
[ ] Notfall-Stopp-Funktionalität (Funktionell, Benötigt Aufmerksamkeit)
[ ] Letztes Wartungsdatum

--- TREPPENSTUFE UND HANDLAUFINSPEKTION (NUR ROLLTREPPE) ---
[ ] Profiltiefe (mm)

[ ] Kantenverrundung (mm)

[ ] Kammplattenzustand (Gut, gerecht, Schlecht – Reparatur erforderlich)
[ ] Festgestellte Betreuungsschäden (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Risse, Fehlende Schritte, Lockere Schritte, Verzerrte Stufen, Keine.)
[ ] Gleisrichtungsprüfung (Korrekt, Leichte Fehlausrichtung, Erhebliche Abweichung – Benötigt Anpassung)
[ ] Hinweise zum Zustand der Gleise
[ ] Stufenabtrennung / Abstand (Innerhalb der Toleranz, Etwas übertrieben, Übermäßig – Benötigt Anpassung)
[ ] Foto von Beschädigung von Trittstufen/Geländern (falls vorhanden)

--- LÄRM UND VIBRATION ---
[ ] Subjektives Lärmniveau (1-10, 1 = leise, 10 = sehr laut)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche, die während des Betriebs zu hören sind (z. B. Schleifen, Quietschen, Klicken).
[ ] Schwingungsamplitude (Skala von 1-5, 1=keine, 5=schwerwiegend)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Vibrationen, die während des Betriebs bemerkt wurden.
[ ] Lärmpegeländerung seit der letzten Inspektion? (Erhöht, vermindert, Keine Änderung)
[ ] Änderung des Vibrationspegels seit der letzten Inspektion?
 (erhöht, vermindert, Keine Änderung)

--- GESCHWINDIGKEIT UND TIMING (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Aufzuggeschwindigkeit (ft/min oder m/min)
[ ] Treppenbandgeschwindigkeit (ft/min oder m/min)

[ ] Eskalierübergangszeit (Sekunden – vom tiefsten zum höchsten Punkt)
[ ] Genauigkeit der Aufzugsnivellierung (Zoll)

[ ] Geschwindigkeitsverifikationsmethode (Tachometer, Herstellerangaben, Andere (Bitte angeben))
[ ] Hinweise zu Beobachtungen bezüglich Geschwindigkeit/Timing (z. B. festgestellte Abweichungen, vorgenommene Korrekturen)
[ ] Datum des Geschwindigkeits-/Zeitmessungstests
[ ] Zeitmessung/Zeitgenauigkeitstest

--- BELEUCHTUNG ---
[ ] Beleuchtung von Autos/Rolltreppen – Intensität (in Lumen/Lux)
[ ] Notfallbeleuchtung – Funktionalität (Aufzug) (funktional, Reparatur erforderlich, Nicht anwesend)
[ ] Notfallbeleuchtung – Funktionalität (Rolltreppe) (funktional, Reparatur erforderlich, Nicht anwesend)
[ ] Beleuchtung – Gleichmäßigkeit (Uniform, ungleich, Dunkle Flecken vorhanden)
[ ] Lichtnotizen (z. B. Flimmern, Dimmbarkeit, Glühbirnenwechsel)

[ ] Beleuchtung von Fotos (falls Probleme vorliegen)

--- BESCHILDERUNG UND ETIKETTEN ---
[ ] Sichtbare Notfallkontaktinformationen? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Warnhinweise vorhanden und lesbar? (Ja., Nein., Teilweise verdeckt)
[ ] Notieren Sie etwaige Schäden an Beschilderungen (falls zutreffend).
[ ] Richtungsanzeigen klar und deutlich (Rolltreppe) (Ja., Nein., N/A)
[ ] Sind Notfall-Schilder vorhanden? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Zusätzliche Anmerkungen zu Beschilderung/Etiketten

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/elevator-escalator-inspection-checklist-weekly-monthly-safety-features-noise-speed
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)