LISTA DE VERIFICACIÓN DE ASCENSORES/ESCALERAS MECÁNICAS (SEMANAL/MENSUAL) – CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD, RUIDO, VELOCIDAD

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL
 ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Tipo de Inspección (Semanalmente, Mensual)
[ ] Identificación de Ascensor/Escalera Mecánica
[ ] Ubicación
[ ] Inspector Nombre
[ ] Temperatura (°C)

--- INSPECCIÓN VISUAL – ESTRUCTURA Y COMPONENTES ---
[ ] Número de identificación de ascensor/escalera mecánica
[ ] Fabricante
[ ] Año de instalación
[ ] Estado del carril guía (ascensor) (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Escalera mecánica)
[ ] Estado de la banda transportadora (escalera mecánica)
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre., N/A - Ascensor)
[ ] Notas sobre el estado estructural (p. ej., oxidación, grietas, paneles sueltos)
[ ] Fotos de problemas estructurales (si los hay)
[ ] ¿Se observa corrosión visible? (Sí., No)
[ ] Medición de alineación de vía (si aplica y está equipado)

--- CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD - SISTEMAS DE EMERGENCIA ---
[ ] Funcionalidad del botón de llamada de emergencia (Funcional, No funcional.
, Requiere atención.
)
[ ] Funcionalidad de iluminación de emergencia (Funcional, No funcional., Requiere atención.
)
[ ] Funcionalidad de teléfono/intercomunicador de emergencia (Funcional, No funcional., Requiere atención.
)
[ ] Botón de Parada de Emergencia (Escalera Mecánica) – Funcionalidad (Funcional, No funcional., Requiere atención.)
[ ] Notas sobre el funcionamiento del sistema de emergencia (si existen problemas)

[ ] Legibilidad de la señalización de emergencia (Legible, Parcialmente oculto., ilegible
)

--- FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS (ASCENSOR Y ESCALERA MECÁNICA)
 ---
[ ] Tiempo de apertura/cierre (segundos)
[ ] Funcionamiento del sensor de puerta (ascensor) (Totalmente funcional., Parcialmente funcional - Requiere atención, No funcional – Reparación inmediata necesaria.
)
[ ] Funcionamiento del sensor de puerta (escalera mecánica) (Totalmente funcional, Parcialmente funcional – requiere atención., No funciona – Reparación inmediata necesaria.)
[ ] Alineación de puertas (ascensor)
 (Alineado correctamente, Ligera Desalineación - Monitor, Desajuste significativo - Requiere ajuste.)
[ ] Funcionamiento del mecanismo de bloqueo de puertas (ascensor) (Totalmente operativo, Requiere inspección/ajuste.
, Avería - Reparación Urgente Necesaria)
[ ] Notas sobre el funcionamiento de la puerta (cualquier problema observado)

--- FUNCIONAMIENTO DE LA CABINA DEL ASCENSOR (ASCENSOR ÚNICAMENTE)
 ---
[ ] Velocidad del vehículo (pies/minuto)

[ ] Precisión de nivelación (pulgadas)
[ ] Funcionamiento de la puerta: ¿Suave y constante? (Sí, No.)
[ ] ¿Está funcionando correctamente la función de prevención de reapertura de puertas? (Sí., No.)
[ ] Comentarios sobre la operación del vehículo/Cualquier comportamiento inusual observado
[ ] Tiempo de viaje (segundos - trayecto ascendente)

[ ] Tiempo de viaje (segundos - descenso)
[ ] Funcionalidad del botón de parada de emergencia (Funcional, Requiere atención)
[ ] Fecha de la última revisión

--- INSPECCIÓN DE PELDAÑOS Y BARANDILLA (ESCALERAS MECÁNICAS ÚNICAMENTE)
 ---
[ ] Desgaste de la banda de rodadura (mm)
[ ] Redondeo de Bordes (mm)

[ ] Condición de la placa peine (Bien., Justo, Deficiente - Requiere reparación)
[ ] Daño por impacto observado (Marque todas las que correspondan) (Grietas, Pasos faltantes
, Pasos Inseguros
, Pasos deformes, Ninguno.)
[ ] Alineación de la vía férrea (Correcto., Ligera desalineación., Desajuste significativo – Requiere ajuste)
[ ] Notas sobre el estado de la vía férrea
[ ] Separación de pasos / Espacio entre pasos (Dentro de la tolerancia., Ligeramente excesivo, Excesivo – Requiere Ajuste)
[ ] Foto de daños en peldaños/barandilla (si los hubiera)

--- RUIDO Y VIBRACIÓN
 ---
[ ] Nivel de ruido subjetivo (1-10, 1=Silencioso, 10=Muy fuerte)
[ ] Describa cualquier ruido inusual que se escuche durante el funcionamiento (p. ej., chirridos, gemidos, clics).
[ ] Amplitud de Vibración (Escala de 1 a 5, 1=Ninguna, 5=Grave)
[ ] Describa cualquier vibración inusual que se haya sentido durante el funcionamiento.
[ ] ¿Cambio en el nivel de ruido desde la última inspección? (Aumentado, Disminuido, Sin cambios.)
[ ] ¿Cambio en el nivel de vibración desde la última inspección?
 (Aumentado, Disminuido, Sin cambios.)

--- VELOCIDAD Y TIEMPO (SI APLICA) ---
[ ] Velocidad del ascensor (pies/min o m/min)
[ ] Velocidad de los peldaños de la escalera mecánica (pies/min o m/min)

[ ] Tiempo de tránsito de la escalera mecánica (segundos - desde el punto más bajo hasta el más alto)
[ ] Precisión de nivelación del ascensor (pulgadas)
[ ] Método de Verificación de Velocidad (Tacómetro, Especificaciones del fabricante, Otros (Especificar))
[ ] Observaciones sobre velocidad/tiempo (p. ej., variaciones observadas, correcciones realizadas)

[ ] Fecha de la prueba de velocidad/cronometraje
[ ] Prueba de Velocidad/Precisión

--- ILUMINACIÓN
 ---
[ ] Iluminación de coches/escaleras mecánicas - Intensidad (lúmenes/FC)

[ ] Iluminación de Emergencia – Funcionalidad (Ascensor) (Funcional
, Requiere reparación.
, No presente.
)
[ ] Iluminación de emergencia – Funcionamiento (Escalera mecánica) (Funcional
, Necesita reparación., No presente.)
[ ] Iluminación - Uniformidad (Uniforme, Irregular.
, Manchas presentes)
[ ] Notas sobre iluminación (p. ej., parpadeo, atenuación, reemplazo de bombillas)
[ ] Iluminación de Fotos (si hay problemas)

--- SEÑALIZACIÓN Y ETIQUETAS ---
[ ] ¿Información de contacto de emergencia visible? (Sí., No, N/A
)
[ ] ¿Las etiquetas de advertencia están presentes y son legibles? (Sí., No., Parcialmente oculto)
[ ] Tome nota de cualquier daño a la señalización (si aplica).
[ ] Flechas direccionales claras y visibles (escalera mecánica)
 (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Señalización de procedimientos de emergencia presente? (Sí., No., N/A
)
[ ] Comentarios Adicionales Sobre la Señalización/Etiquetas

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/elevator-escalator-inspection-checklist-weekly-monthly-safety-features-noise-speed
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)