LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU I BEZPIECZEŃSTWA WIND

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WIZUALNA INSPEKCJA PRZEDOPERACYJNA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas przeglądu
[ ] Numer identyfikacyjny windy (Winda 1, Windykator 2, Winda 3, Winda 4)
[ ] Ogólny Stan – Wstępna Obserwacja (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Widoczne uszkodzenia/problemy (Zarysowania/Otarcia na nadwoziu samochodu, Uszkodzenie poręczy, Plamy po wodzie / Nieszczelność, Luźne panele/listwy wykończeniowe, Uszkodzone przyciski połączeniowe, Uszkodzone oświetlenie)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki?
[ ] Dokładność wskazywania poziomu paliwa
[ ] Podpis Inspektora

--- INSPEKCJA SYSTEMÓW MECHANICZNYCH ---
[ ] Prąd roboczy silnika (Ampery)
[ ] Temperatura silnika (stopnie Celsjusza/Fahrenheita)
[ ] Prędkość obrotowa (RPM)
[ ] Stan bloczka (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan liny (wizualny)
 (Brak widocznych uszkodzeń.
, Drobne ścieranie, Znaczne zużycie, Zagięcie/Zerwane włókno)
[ ] Uwagi dotyczące stanu układu mechanicznego
[ ] Data ostatniej wymiany liny/kabelta

--- BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ---
[ ] Napięcie silnika (V)

[ ] Prąd silnika (A)
[ ] Napięcie obwodu sterowania (V)
[ ] Stan okablowania (Doskonale., Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan Panelu Sterowania (Normalny, Ostrzeżenie, Błąd)
[ ] Czy zauważono jakieś nietypowe dźwięki lub zdarzenia?
[ ] Data ostatniego przeglądu instalacji elektrycznej
[ ] Prześlij obraz Panelu Sterowania

--- TESTOWANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH ---
[ ] Test szybkości działania (RPM)
[ ] Odległość buforowa przy przekroczeniu prędkości (cale)
[ ] Wynik testu funkcji blokady drzwi. (Przejdź., Zawód, N/A)
[ ] Wynik testu funkcji przycisku zatrzymania awaryjnego (Przejdź.
, Zawód, N/A)
[ ] Wynik testu odwoławczego Straży Pożarnej (Przejdź., Zawieść, N/A)
[ ] Data ostatniej kontroli obwodu bezpieczeństwa
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące testowania urządzeń zabezpieczających

--- OBSŁUGA I USTAWIENIE DRZWI ---
[ ] Czas otwierania/zamykania drzwi (sekundy)
[ ] Wysokość progu (cale)

[ ] Przesuw (cal) – wszystkie strony
[ ] Płynność działania drzwi?
 (Gładki, Suszarka, Waham się.)
[ ] Funkcja blokady drzwi? (Przejdź., Zawieść, Wymaga uwagi)
[ ] Wskazówki dotyczące wyrównania lub działania drzwi
[ ] Czy drzwi są głośne? (Nie., Tak - Niewielki, Tak – istotny)

--- INSPEKCJE KABINY I KORYTARZA ---
[ ] Czystość wnętrza kabiny
[ ] Czystość na lądowisku w korytarzu
[ ] Poziom oświetlenia kabiny (luks)
[ ] Stan balustrady (kabiny)
[ ] Stan przycisków wywoławczych w korytarzu
[ ] Czy oznakowanie jest obecne i czytelne? (Instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych, Tabliczka z informacją o pojemności, Strefy Kierunkowe, Tabliczka "Niesprawny" (jeśli dotyczy)
)
[ ] Uwagi/Obserwacje (Pokój i Korytarze)

[ ] Zdjęcia taksówki/holu (w przypadku problemów)

--- ZASILANIE AWARYJNE I OŚWIETLENIE ---
[ ] Ostatni czas testu zasilania awaryjnego
[ ] Czas działania zasilania awaryjnego (minuty)

[ ] Status generatora (Operacyjny, Do naprawy, Offline)
[ ] Stan oświetlenia awaryjnego (Operacyjny, Do naprawy, Tryb offline
)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności zasilania awaryjnego/oświetlenia
[ ] Data ostatniego przeglądu systemu baterii
[ ] Odczyt napięcia baterii (V)

--- OPERACJA STRAŻY POŻARNEJ ---
[ ] Test przywoławczy Straży Pożarnej – Wynik (Przejdź.
, Zawieść, N/A
)
[ ] Test czas przeglądu Straży Pożarnej
[ ] Czas aktywacji obejścia służb pożarnych (sekundy)

[ ] Operacja Służby Straży Pożarnej – Wynik (Przejdź.
, Zawód, Brak danych.
)
[ ] Data testów działania służb pożarniczych
[ ] Komentarze/Obserwacje podczas testowania działań służb pożarniczych

--- SMAROWANIE I REGULACJA ---
[ ] Smarowanie prowadnic – ilość (oz/ml)

[ ] Smarowanie łożyska bloczka – Ilość (oz/ml)
[ ] Smarowanie łożyska silnika - Ilość (oz/ml)
[ ] Stosowany typ smaru (Smar litowy, Smar syntetyczny, Inne (Określ)
)
[ ] Określ inny smar (jeśli dotyczy).
[ ] Napięcie lin na hamaku – pomiar (lbs)
[ ] Uwagi dotyczące wykonanych zmian

--- PROWADZENIE DOKUMENTACJI I EWIDENCJI ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas inspekcji
[ ] Numer seryjny windy
[ ] Podsumowanie wykonanych prac konserwacyjnych
[ ] Opis zidentyfikowanych problemów (i podjętych działań naprawczych)

[ ] Dołącz zdjęcia/filmy z naprawą (opcjonalnie)
[ ] Kolejny planowany rodzaj przeglądu (Rutyna, Szczegółowy, Straż Pożarna)
[ ] Data następnej inspekcji
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)