LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL
 ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Nombre del edificio/instalación
[ ] Ruta/Área de Evacuación Inspeccionada (Entrada Principal - Norte, Ala Oeste - 2do Piso, Muelle de carga - Este, Otro (Especificar))
[ ] Área Inspeccionada (si es otra)
[ ] Condiciones meteorológicas (Claro., Lluvia, Nieve, Niebla, Otro)
[ ] Otras Condiciones Meteorológicas (si aplica)

[ ] Temperatura ambiente (°C)

--- IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN ---
[ ] Número/Etiqueta de Identificación de Vías de Evacuación
[ ] Estado de la señalización - General (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Necesita reparación/reemplazo.
)
[ ] Visibilidad de la señalización (luz diurna) (Excelente – Claramente Visible, Bien - Mayormente Visible, Regular - Parcialmente Obstruido, Pobre – Difícil de ver)
[ ] Visibilidad de la señalización (iluminación tenue/emergencia) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Presencia de señalización (Señalización de Salida, Señales de Dirección, Mapas de rutas de emergencia, Otro (Especificar en texto largo)
)
[ ] Describe cualquier señalización faltante o dañada.
[ ] Número de letreros de salida presentes

--- DESPEJE Y OBSTÁCULOS ---
[ ] ¿Están las vías de evacuación libres de obstáculos? (Sí, completamente claro., Pequeños obstáculos presentes (por ejemplo, cajas, muebles pequeños)., Obstáculos importantes presentes (bloqueando la salida)
, No aplica.)
[ ] Describa cualquier obstrucción encontrada (si aplica).
[ ] Ancho de la vía de evacuación (pies/metros - especificar la unidad en notas)
[ ] Especifique el tipo de obstrucciones encontradas (p. ej., muebles, materiales almacenados, equipos).
[ ] ¿Los extintores son fácilmente accesibles a lo largo de la ruta de evacuación? (Sí., No., No aplicable.
)
[ ] Detalles sobre cualquier discrepancia encontrada en la ubicación de los extintores.

--- ILUMINACIÓN ---
[ ] Nivel de Iluminación (Velas)
[ ] Estado de la iluminación de emergencia (Funcional
, Defectuoso, No presente.
)
[ ] Funcionalidad de Respaldo por Batería (Si Aplica) (Probado y funcionando., No probado.
, averiado)
[ ] Notas sobre las condiciones de iluminación (p. ej., penumbra, parpadeo)

[ ] Condición del reflector (Bien., Sucio/Polvoriento, Dañado)

--- PUERTAS DE SALIDA Y HERRAJES ---
[ ] ¿Se abre la puerta libremente? (Sí, No., N/A
)
[ ] ¿Dirección de apertura de la puerta correcta? (Sí., No, N/A
)
[ ] Tiempo de apertura de la puerta (segundos)
[ ] Condición del hardware
 (Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] Observaciones detalladas del hardware
[ ] Integridad del marco de la puerta (Intacto, Daños menores, Daños importantes, N/A)
[ ] Fotos de herrajes de puerta (si procede)

--- DISPOSITIVOS DE SALIDA DE EMERGENCIA (BARRAS ANTIPÁNICO) ---
[ ] Funcionalidad de barra antipánico (Totalmente funcional, Parcialmente funcional (necesita reparación), No funcional (requiere reparación inmediata))
[ ] Alineación de barra antipánico (Alineado correctamente, Desalineado (requiere ajuste)
)
[ ] Placa de seguridad para barra antipánico (Firmemente sujeto, Suelto/a (requiere apretar)
)
[ ] Número de barras antipánico inspeccionadas
[ ] Notas Adicionales (Barras de Pánico)
[ ] Documentación fotográfica (si hay problemas)

--- INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS ---
[ ] ¿Está la ruta de evacuación iluminada cuando se activa la alarma contra incendios? (Sí, No., No aplicable.
)
[ ] ¿El sistema de alarma contra incendios proporciona alertas audibles y visuales a lo largo de la ruta de evacuación? (Sí., No., No aplicable.
)
[ ] Número de puntos de señalización de alarma contra incendios a lo largo de la ruta de evacuación.
[ ] Describe cualquier problema o discrepancia observada con la integración del sistema de alarma contra incendios.
[ ] ¿Está el sistema de comunicación de voz de emergencia (EVCS) operativo a lo largo de la ruta de evacuación (si aplica)? (Sí., No., No aplica.
)
[ ] Fecha de la última prueba del sistema de alarma contra incendios pertinente a la ruta de evacuación.

--- CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD ---
[ ] ¿Están las vías de evacuación accesibles claramente señalizadas con señalización táctil? (Sí., No., No aplicable.)
[ ] ¿Distancia (en pies) entre salidas accesibles?
[ ] ¿Las rampas con pendiente cumplen con las normas de accesibilidad (p. ej., ADA)? (Sí., No., No aplicable.)
[ ] Describe cualquier problema o desviación de las directrices de accesibilidad observados.
[ ] ¿Las salidas de emergencia están libres de obstrucciones que impidan el paso? (Sí., No., No aplica.)
[ ] Ancho de sendero accesible (en pulgadas).

--- DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN ---
[ ] Fecha de la última capacitación sobre ruta de salida de emergencia
[ ] Número de Empleados Capacitados (Última Capacitación)

[ ] Breve descripción del contenido de la capacitación.
[ ] Copia de los registros de capacitación (si están disponibles)
[ ] Ubicación de los registros de capacitación (Base de datos en línea
, Archivador físico, Otro)
[ ] Si se seleccionó Otro arriba, por favor especifique:
[ ] ¿Están publicados los mapas de las rutas de evacuación? (Sí., No., No aplicable.
)
[ ] Comentarios/Notas sobre la suficiencia de la documentación y la capacitación.

--- ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO ---
[ ] Descripción de la acción correctiva requerida
[ ] Nivel de Prioridad (1-Alta, 5-Baja)
[ ] Fecha prevista de finalización
[ ] Asignado a (Departamento/Persona) (Gestión de instalaciones, Equipo de Mantenimiento
, Equipo eléctrico
, Contratista)
[ ] Fecha de finalización de la acción correctiva
[ ] Estado de la Acción Correctiva (Abierto/a, En progreso, Completado., En espera)
[ ] Comentarios/Notas al finalizar
[ ] Documentación de Medidas Correctivas (p. ej., Fotografías, Facturas)
[ ] Firma de la persona que completa la acción correctiva

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/emergency-exit-route-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)