LISTE DE VÉRIFICATION DES ITINÉRAIRES DE SORTIE DE SECOURS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Nom du bâtiment/établissement
[ ] Itinéraire/Zone d'évacuation vérifiés (Entrée principale - Nord, Aile Ouest - 2e étage, Quai de chargement - Est, Autre (préciser)
)
[ ] Zone inspectée (si autre)
[ ] Conditions météorologiques (Clair, Pluie, Neige, Brouillard, Autre)
[ ] Autres conditions météorologiques (si applicable)
[ ] Température ambiante (°C)

--- IDENTIFICATION ET SIGNALISATION DES ISSUES DE SECOURS ---
[ ] Numéro/Étiquette d'identification du chemin d'évacuation
[ ] État de la signalétique – Général
 (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, À réparer/à remplacer)
[ ] Visibilité de la signalisation (jour)
 (Excellent – Facilement visible, Bon - Généralement visible, Partiellement masqué, Faible – Difficile à voir)
[ ] Visibilité de la signalisation (faible luminosité/éclairage d'urgence) (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Présence de signalisation (Panneaux de signalisation de sortie, Panneaux indicateurs, Cartes des itinéraires d'urgence, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Décrivez toute signalétique manquante ou endommagée.
[ ] Nombre de panneaux indicateurs de sortie

--- DÉGAGEMENT ET OBSTACLES ---
[ ] Les voies de sortie sont-elles dégagées ? (Oui, parfaitement clair., Obstacles mineurs présents (par exemple, cartons, petits meubles)
, Obstacles importants présents (bloquant la sortie)
, Non applicable.
)
[ ] Décrivez tout obstacle rencontré (le cas échéant).
[ ] Largeur du chemin d'évacuation (pieds/mètres - préciser l'unité dans les notes)

[ ] Précisez le type d'obstructions constatées (par exemple, meubles, matériaux entreposés, équipement).
[ ] Les extincteurs sont-ils facilement accessibles le long du chemin d'évacuation ? (Oui, Non., Non applicable.
)
[ ] Précisions concernant les éventuelles anomalies constatées dans le positionnement des extincteurs.

--- ÉCLAIRAGE ---
[ ] Niveau d'éclairage (en bougies)
[ ] État de l'éclairage de sécurité (Fonctionnel
, Dysfonctionnement, Absent)
[ ] Fonctionnalité d'alimentation par batterie (le cas échéant)
 (Testé et fonctionnel, Non testé(e)
, Dysfonctionnement)
[ ] Observations concernant les conditions d'éclairage (p. ex. faible luminosité, scintillement)
[ ] État du réflecteur (Bien., Sale/Poussiéreux, Endommagé(e))

--- PORTES DE SORTIE ET QUINCAILLERIE ---
[ ] La porte s'ouvre librement ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Sens d'ouverture de la porte correct ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Heure d'ouverture de la porte (secondes)
[ ] État du matériel (Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Observations détaillées du matériel
[ ] Intégrité du dormant (Intact, Dommages mineurs, Dégâts importants, N/A
)
[ ] Photos de quincaillerie (si applicable)

--- DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS (BARRES ANTIPANIQUE)
 ---
[ ] Fonctionnalité des barres antipanique (Entièrement fonctionnel, Partiellement fonctionnel (nécessite une réparation)
, Hors service (nécessite une réparation immédiate)
)
[ ] Alignement des barres antipanique (Bien aligné, Décalé (nécessite un ajustement)
)
[ ] Platine de barre antipanique, sécurité (Solidement fixé, Desserré(e) / Mobile (nécessite un serrage))
[ ] Nombre de barreaux antipanique inspectés
[ ] Remarques supplémentaires (Barres antipanique)
[ ] Documentation photographique (si problème)

--- INTÉGRATION DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE ---
[ ] La voie de sortie est-elle éclairée lorsque l'alarme incendie se déclenche ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Le système de détection incendie fournit-il des alertes sonores et visuelles le long du chemin d'évacuation ? (Oui, Non., Non applicable.
)
[ ] Nombre de points de signalement d'alarme incendie le long du chemin d'évacuation
[ ] Décrivez tout problème ou toute incohérence constaté(e) concernant l'intégration du système de détection incendie.
[ ] Le système de communication vocale d'urgence (EVCS) est-il opérationnel le long du chemin d'évacuation (le cas échéant) ? (Oui, Non., Non applicable.)
[ ] Date du dernier test du système d'alarme incendie concernant le chemin d'évacuation

--- CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ ---
[ ] Les issues de secours accessibles sont-elles clairement indiquées par une signalétique tactile ?
 (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Distance (en pieds) entre les sorties accessibles ?
[ ] Les rampes inclinées sont-elles conformes aux normes d'accessibilité (par exemple, ADA) ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Décrivez tout problème ou écart par rapport aux directives d’accessibilité.

[ ] Les sorties dégagées sont-elles libres de tout obstacle susceptible d'entraver le passage ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Largeur du chemin d'accès (en pouces).

--- DOCUMENTATION ET FORMATION ---
[ ] Date du dernier exercice de parcours d'évacuation
[ ] Nombre de collaborateurs formés (dernière formation)

[ ] Description succincte du contenu de la formation
[ ] Copie des registres de formation (si disponible)
[ ] Emplacement des registres de formation (Base de données en ligne, Classeur physique, Autre)
[ ] Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser :
[ ] Les plans d'évacuation sont-ils affichés ? (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Commentaires/Observations sur l'adéquation de la documentation et de la formation

--- MESURES CORRECTIVES ET SUIVI ---
[ ] Description des actions correctives requises
[ ] Niveau de priorité (1-Élevé, 5-Faible)
[ ] Date d'achèvement prévue
[ ] Affecté(e) à (Département/Personne)
 (Gestion technique immobilière, Équipe de maintenance
, Équipe Électrique
, Entrepreneur
)
[ ] Date d'exécution de la mesure corrective
[ ] État des mesures correctives (Ouvert, En cours, Terminé(e), En attente
)
[ ] Commentaires/Notes à la fin
[ ] Justificatif des actions correctives (p. ex. photos, factures)

[ ] Signature de la personne ayant réalisé l'action corrective

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/emergency-exit-route-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)