LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU TRASY EWAKUACJI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas inspekcji
[ ] Nazwa budynku/obiektu
[ ] Trasa ewakuacji/Obszar sprawdzony (Główne wejście - Północ, Skrzydło Zachodnie - 2. piętro, Brama załadowcza - Strona wschodnia, Inne (Określ)
)
[ ] Przeprowadzony obszar kontroli (jeśli inny)

[ ] Warunki pogodowe (Czysty, Deszcz, Śnieg, Mgła, Inny)
[ ] Inne warunki pogodowe (jeśli dotyczy)
[ ] Temperatura otoczenia (°C)

--- IDENTYFIKACJA I OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH ---
[ ] Numer/etykieta identyfikująca drogę ewakuacyjną
[ ] Stan oznakowania - ogólny (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga naprawy/wymiany)
[ ] Widoczność znaków (w dzień) (Doskonale – Wyraźnie widoczne, Dobrze – Zazwyczaj Widoczne, Dobre – Częściowo Zasłonięte, Słaby - Trudny do zauważenia)
[ ] Widoczność znaków (słabe oświetlenie/oświetlenie awaryjne)
 (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Rodzaj znaku, obecność (Droga ewakuacyjna, Droga znakowa, Mapy tras ewakuacyjnych, Inne (Należy określić w długim tekście)
)
[ ] Opisz wszelkie braki lub uszkodzenia znaków informacyjnych.

[ ] Liczba znaków wskazujących drogę ewakuacji

--- PRZEJŚCIA I UTRUDNIENIA ---
[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? (Tak, zupełnie jasne., Drobne utrudnienia (np. kartony, niewielkie meble)., Znaczące przeszkody uniemożliwiające ewakuację.
, Nie dotyczy.)
[ ] Opisz wszelkie napotkane przeszkody (jeśli występują).
[ ] Szerokość drogi ewakuacyjnej (stopy/metry – podać jednostkę w uwodach)

[ ] Określ rodzaj występujących przeszkód (np. meble, magazynowane materiały, sprzęt).
[ ] Czy gaśnice są łatwo dostępne wzdłuż drogi ewakuacyjnej? (Tak, Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Szczegóły dotyczące wszelkich rozbieżności zauważonych w rozmieszczeniu gaśnic.

--- OŚWIETLENIE ---
[ ] Pomiar natężenia oświetlenia (luks)
[ ] Stan oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Uszkodzony, Brak.
)
[ ] Funkcja zasilania bateryjnego (jeśli dotyczy)
 (Przetestowane i sprawne.
, Nietestowane, Uszkodzony)
[ ] Uwagi dotyczące warunków oświetleniowych (np. przyciemnienie, migotanie)
[ ] Stan Reflektora (Dobrze., Brudny/Zabrudzony, Uszkodzony)

--- DRZWI EWAKUACYJNE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA ---
[ ] Czy drzwi otwierają się swobodnie?
 (Tak., Nie., N/A)
[ ] Czy kierunek otwierania drzwi jest poprawny? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Czas otwierania drzwi (sekundy)
[ ] Stan sprzętu (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Szczegółowe obserwacje dotyczące sprzętu
[ ] Integralność ramy drzwiowej (Nienaruszony, Drobne uszkodzenia, Znaczące zniszczenia, N/A)
[ ] Zdjęcia okuć drzwi (jeśli dotyczy)

--- URZĄDZENIA DO WYJŚĆ EWAKUACYJNYCH (PASY PANIKOWE) ---
[ ] Funkcjonalność listwy panicznej (W pełni funkcjonalny, Częściowo sprawny (wymaga naprawy), Niesprawny (wymaga natychmiastowej naprawy)
)
[ ] Wyrównanie listwy przeciwpożarowej (Właściwie ustawiony, Niedopasowane (wymaga korekty)
)
[ ] Zabezpieczenie płytki listwy pociągowej. (Mocno zamocowane, Luźne/Ruchome (wymaga dokręcenia)
)
[ ] Liczba sprawdzonych listew panikowych
[ ] Dodatkowe uwagi (pasy zapadkowe)

[ ] Dokumentacja zdjęciowa (w przypadku problemów)

--- INTEGRACJA SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO ---
[ ] Czy droga ewakuacyjna jest oświetlona, gdy uruchomiony zostanie alarm przeciwpożarowy? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Czy system sygnalizacji pożarowej zapewnia sygnały dźwiękowe i wizualne wzdłuż drogi ewakuacyjnej? (Tak., Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Liczba punktów sygnalizacji alarmu pożarowego wzdłuż drogi ewakuacyjnej.
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy lub rozbieżności związane z integracją systemu sygnalizacji pożarowej.
[ ] Czy system komunikacji głosowej w sytuacjach awaryjnych (EVCS) jest sprawny na trasie ewakuacji (jeśli dotyczy)? (Tak, Nie, Nie dotyczy.)
[ ] Data ostatniego testu systemu sygnalizacji pożarowej dotyczącego drogi ewakuacyjnej.

--- ROZWAŻANIA DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI ---
[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wyraźnie oznakowane oznaczeniami dotykowymi? (Tak., Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Odległość (w stopach) między dostępnymi wyjściami?
[ ] Czy pochylnie ramp spełniają wymogi dotyczące dostępności (np. ADA)? (Tak, Nie., Nie dotyczy.
)
[ ] Opisz wszelkie zaobserwowane problemy lub odstępstwa od wytycznych dotyczących dostępności.

[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód utrudniających przejście? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Szerokość dostępnej ścieżki (w calach).

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu tras ewakuacyjnych
[ ] Liczba przeszkolonych pracowników (ostatnie szkolenie)

[ ] Krótki opis treści szkolenia
[ ] Kopie dokumentacji szkoleniowej (jeśli dostępne)
[ ] Lokalizacja dokumentacji szkoleniowej (Baza danych online, Pojemna szafa na dokumenty, Inny)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, proszę, podaj szczegóły:
[ ] Czy wywieszone są mapy dróg ewakuacyjnych? (Tak, Nie., Nie dotyczy.)
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące wystarczalności dokumentacji i szkoleń

--- KOREKTUJĄCE DZIAŁANIA I DALSZE KROKI ---
[ ] Opis wymaganych działań naprawczych
[ ] Poziom Priorytetu (1-Wysoki, 5-Niski)
[ ] Planowany Termin Zakończenia
[ ] Przydzielone do (Dział/Osoba)
 (Zarządzanie obiektami, Zespół konserwacyjny, Zespół elektryczny, Wykonawca)
[ ] Data zakończenia podjętych działań naprawczych
[ ] Status działań naprawczych (Otwarty, W trakcie trwania.
, Zakończone, Wstrzymanie.
)
[ ] Uwagi/Komentarze po zakończeniu
[ ] Dokumentacja działań naprawczych (np. zdjęcia, faktury)
[ ] Podpis osoby wypełniającej działania naprawcze

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/emergency-exit-route-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)