КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ТЕСТВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА АВАРИЙНИЯ ГЕНЕРАТОР
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--- ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ТЕСТА ---
[ ] Планирана дата за тестване
[ ] Планирано време за тестване
[ ] Модел за генериране (Модел А, Модел B, Модел C, Друго (Посочете))
[ ] Сериен номер на генератора
[ ] Номинална мощност на генератора (kW)
[ ] Да се уведоми ли съответният персонал? (Мениджър на съоръженията, Екип за техническа поддръжка, Персонал по сигурността, Друго (моля, уточнете))
[ ] Има ли някакви съществуващи проблеми с генератора?
[ ] План за тестване с товарна банка (ако е приложимо)

--- СТАРТИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА И ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОВЕРКИ. ---
[ ] Дата на тестване
[ ] Начален час
[ ] Околна температура (°C)
[ ] Напрежение на генератора (волтове)
[ ] Честота на генератора (Hz)
[ ] Спазена ли е процедурата за стартиране на генератора? (Да, Не)
[ ] Наблюдения по време на стартиране (напр. необичайни шумове, вибрации)
[ ] Ниво на маслото в генератора (Приемливо, Нисък, Висок)
[ ] Ниво на охлаждащата течност (Приемливо, Ниско, Висок)

--- ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА НАТОВАРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА БАНКА ДАННИ ---
[ ] Първоначално натоварване на генератора (kW)
[ ] Стъпки на увеличаване на натоварването (kW)
[ ] Продължителност на стъпката при тестване с товар (минути)
[ ] Тип на връзката към банката за тестово натоварване (Директна връзка, Чрез ATS, Друго (посочете))
[ ] Напрежение (волтове)
[ ] Честота (Hz)
[ ] Температура (генераторна глава – °C)
[ ] Разход на гориво (литри/час)
[ ] Наблюдения по време на тестване при натоварване.

--- ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ ---
[ ] Натоварване на генератора (kW)
[ ] Напрежение (V)
[ ] Честота (Hz)
[ ] Разход на гориво (галони/час)
[ ] Температура на отработените газове (°F)
[ ] Налягане на маслото (PSI)
[ ] Ефективност на генератора – визуална оценка (Отлично, Добре., Справедлив, Лош, незадоволителен)
[ ] Бележки относно производителността на генератора и направените наблюдения.
[ ] Графика за запис на данни (напрежение, честота спрямо време)

--- ОХЛАЖДАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА. ---
[ ] Скорост на намаляване на натоварването (kW/мин)
[ ] Време е да започнем да намаляваме натоварването.
[ ] Време на работа на генератора по време на охлаждането (минути)
[ ] Изпълнена ли е процедурата за постепенно спиране? (Стандартна процедура, Променена процедура – причина за промяната.)
[ ] Ако е използвана променена процедура, обяснете какви са отклоненията:
[ ] Време на изключване на генератора
[ ] Нормална ли е последователността при изключване? (Да, Не)
[ ] Ако последователността на изключване е необичайна, опишете:
[ ] Подпис на техника (процедура за охлаждане и изключване)

--- ИНСПЕКЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД СЛЕД ТЕСТВАНЕ. ---
[ ] Обобщение на резултатите от тестовете
[ ] Обща оценка на производителността на генератора (от 1 до 5, като 5 означава отлично)
[ ] Наблюдавани отклонения (Изберете всички приложими) (Прекомерна вибрация, Необичайни шумове, Високи температури на отработените газове, Колебания на напрежението, Честотна нестабилност, Не са установени проблеми.)
[ ] Подробно описание на всички установени отклонения.
[ ] Прикачете графики, показващи производителността на генератора.
[ ] Дата на следващото планирано натоварващо тестване.
[ ] Подпис на техника
[ ] Име на техника

--- END OF TEMPLATE ---
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