CHECKLISTE FÜR LASTTESTS DES NOTSTROMGENERATORS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORBEREITUNG ZUM VOR-TEST ---
[ ] Geplantes Testdatum
[ ] Geplante Testzeit
[ ] Generatormodell (Modell A, Modell B, Modell C, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Generaturnummer
[ ] Nennleistung des Generators (kW)
[ ] Releviertes Personal benachrichtigen? (Anlagenverwalter, Wartungsteam, Sicherheitspersonal, Sonstiges (Angabe))
[ ] Vorhandene Generatorausfälle?
[ ] Belastungsbank-Testplan (falls zutreffend)

--- GENERATOR-HOCHFAHREN & ERSTKONTROLLEN ---
[ ] Testdatum
[ ] Startzeit
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Generaturspannung (Volt)
[ ] Generatorfrequenz (Hz)
[ ] Generator-Startverfahren befolgt? (Ja, Nein)
[ ] Beobachtungen während des Betriebsstarts (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen)
[ ] Motorölstand (Akzeptabel, Niedrig, Hoch)
[ ] Kühlmittelstand (Akzeptabel, Niedrig, Hoch)

--- LASTBANK-ANWENDUNG & -ÜBERWACHUNG ---
[ ] Anfangsgeneratorlast (kW)
[ ] Lastbank-Inkremente (kW)
[ ] Belastungstestdauer (Minuten)
[ ] Lastbank-Anschlussart (Direkte Verbindung, Über ATS, Andere (Angabe))
[ ] Spannung (Volt)
[ ] Frequenz (Hz)
[ ] Temperatur (Generatorkopf - °C)
[ ] Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde)
[ ] Beobachtungen während der Belastungsanwendung

--- LEISTUNGSBEURTEILUNG UND DATENERFASSUNG ---
[ ] Generatorleistung (kW)
[ ] Spannung (V)
[ ] Frequenz (Hz)
[ ] Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde)
[ ] Abgastemperatur (°F)
[ ] Öldruck (PSI)
[ ] Generator-Leistungsfähigkeit – Visuelle Beurteilung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Anmerkungen zur Generatorleistung und Beobachtungen
[ ] Datenerfassungsgraph (Spannung, Frequenz vs. Zeit)

--- ABKÜHLEN UND GENERATORABSCHALTUNG ---
[ ] Lastabfallrate (kW/min)
[ ] Zeit, mit der Reduzierung der Last zu beginnen
[ ] Generator-Betriebszeit während des Abkühlvorgangs (Minuten)
[ ] Abkühlverfahren durchgeführt? (Standardverfahren, Angepasstes Verfahren – Dokumentgrund)
[ ] Bei Verwendung eines modifizierten Verfahrens Abweichung erklären:
[ ] Zeitpunkt der Generatursperrung
[ ] Herunterfahrsequenz normal? (Ja, Nein)
[ ] Wenn die Abschaltsequenz abnormal ist, beschreiben Sie:
[ ] Techniker-Unterschrift (Abkühlen & Abschaltung)

--- NACHPRÜFUNG UND BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Zusammenfassung der Testergebnisse
[ ] Gesamtbewertung der Generatorleistung (1-5, 5 ist ausgezeichnet)
[ ] Festgestellte Abweichungen (Alle zutreffenden auswählen) (Übermäßige Vibration, Ungewöhnliche Geräusche, Hohe Abgastemperaturen, Spannungsschwankungen, Frequenzinstabilität, Keine Beobachtung)
[ ] Detaillierte Beschreibung aller Abnormalitäten
[ ] Generatorenleistungsgraphen beifügen
[ ] Datum des nächsten geplanten Lasttests
[ ] Techniker-Unterschrift
[ ] Technikername

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-load-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)