LISTE DE CONTRÔLE DES TESTS DE CHARGE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION AU TEST ---
[ ] Date de test prévue
[ ] Heure de test prévue
[ ] Modèle générateur (Modèle A, Modèle B, Modèle C, Autre (Préciser))
[ ] Numéro de série du générateur
[ ] Puissance nominale du groupe électrogène (kW)
[ ] Notifier le personnel concerné ? (Responsable des installations, Équipe de maintenance, Agent de sécurité, Autre (Préciser))
[ ] Problèmes de générateur préexistants ?
[ ] Plan de test de banc de charge (le cas échéant)

--- DÉMARRAGE ET VÉRIFICATIONS INITIALES DU GÉNÉRATEUR ---
[ ] Date du test
[ ] Heure de début
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Tension du générateur (Volts)
[ ] Fréquence du générateur (Hz)
[ ] Procédure de démarrage du groupe électrogène suivie ? (Oui, Non)
[ ] Observations pendant le démarrage (ex. : bruits inhabituels, vibrations)
[ ] Niveau d'huile du générateur (Acceptable, Faible, Élevé)
[ ] Niveau de liquide de refroidissement (Acceptable, Faible, Élevé)

--- APPLICATION ET SURVEILLANCE DE BANC DE CHARGE ---
[ ] Charge initiale du générateur (kW)
[ ] Augmentations de la charge de banc (kW)
[ ] Durée de l'étape du banc de charge (minutes)
[ ] Type de connexion au banc de charge (Connexion Directe, Via ATS, Autre (Préciser))
[ ] Tension (Volts)
[ ] Fréquence (Hz)
[ ] Température (Tête de générateur - °C)
[ ] Taux de consommation de carburant (Gallons/Heure)
[ ] Observations pendant l'application de la charge

--- ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES ---
[ ] Puissance de génération (kW)
[ ] Tension (V)
[ ] Fréquence (Hz)
[ ] Consommation de carburant (Gallons/Heure)
[ ] Température des gaz d'échappement (°F)
[ ] Pression d'huile (PSI)
[ ] Performance du générateur - Évaluation visuelle (Excellent, Bon, Juste, Mauvais)
[ ] Notes sur la performance du générateur et observations
[ ] Graphique d'enregistrement de données (Tension, Fréquence vs. Temps)

--- REFROIDISSEMENT ET ARRÊT DU GÉNÉRATEUR ---
[ ] Taux de réduction de la charge (kW/min)
[ ] Il est temps de commencer la réduction de la charge
[ ] Temps de fonctionnement du générateur pendant le refroidissement (minutes)
[ ] Procédure de refroidissement suivie ? (Procédure standard, Procédure modifiée - Motif du document)
[ ] Si procédure modifiée utilisée, expliquer l'écart :
[ ] Heure de l'arrêt du générateur
[ ] Séquence d'arrêt normale ? (Oui, Non)
[ ] Si séquence d'arrêt anormale, décrire :
[ ] Signature du technicien (Refroidissement et arrêt)

--- INSPECTION ET RAPPORT POST-TEST ---
[ ] Résumé des résultats des tests
[ ] Évaluation globale de la performance du générateur (1-5, 5 étant Excellent)
[ ] Anomalies observées (Sélectionner toutes les cases applicables) (Vibration excessive, Bruits inhabituels, Températures élevées des gaz d'échappement, Fluctuations de tension, Instabilité de la fréquence, Aucun observé)
[ ] Description détaillée des anomalies
[ ] Joindre les graphiques de performance du générateur
[ ] Date du prochain test de charge prévu
[ ] Signature du technicien
[ ] Nom du technicien

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-load-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)