NOTFALL-GENERATOR – PRÜF- UND INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORABPRÜFUNG ---
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Prüfzeitpunkt

[ ] Generator Modellnummer
[ ] Generatorseriennummer
[ ] Füllstand (Gallonen/Liter)
[ ] Sichtprüfung des Gehäuses (Gut, Ehrlich, arm)
[ ] Überprüfen Sie auf sichtbare Schäden oder Undichtigkeiten. (Ja., Nein.)
[ ] Anmerkungen zu den Vorbedingungen des Tests (z. B. Umweltfaktoren, frühere Probleme)

--- ANLAUF- UND FUNKTIONSTEST ---
[ ] Testbeginn
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Generatorspannung (Anfangswert)
[ ] Generatorfrequenz (Anfangswert)
[ ] Erster Versuch – Erfolg (Ja., Nein.)
[ ] Startzeit (Sekunden)
[ ] Generatorlast (kW)

[ ] Generatorspannung (im Betrieb)
[ ] Generatorfrequenz (im Betrieb)
[ ] Beobachtungen während der Ausführung

--- LASTTEST (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Lastbank-Spannung (V)
[ ] Laststrom (A)

[ ] Generator-Spannung (V) bei Last
[ ] Generatorfrequenz (Hz) bei Last
[ ] Leistung des Lastbank-Ausgangs (kW)
[ ] Spannungsabfall bei Lastanwendung (Innerhalb der Spezifikation, Überschreitet die Spezifikation – Dokumentdetails
, Spannensinken vorhanden – Ursache untersuchen)
[ ] Beobachtungen während des Lastbanktests
[ ] Lastannahme (akzeptabel, Ablehnen – Dokumentendetails
)

--- SICHERHEITSSYSTEME UND ÜBERWACHUNG ---
[ ] Generatorgehäuse-Inspektion – Sicher? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Auspuffanlage: Ist die Integrität gewährleistet? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Abgastemperatur (im Betrieb)
[ ] Ölstand-Abschaltfunktion Test (bestanden, Fehlgeschlagen, N/A)
[ ] Überprüfung der Abschaltfunktion bei zu hoher Kühlmitteltemperatur (vergangen, Fehlgeschlagen, N/A)
[ ] Überdrehschutzprüfung (bestanden, Fehlgeschlagen, Nicht zutreffend.)
[ ] Hinweise zur Leistung/Beobachtungen des Sicherheitssystems

--- NACHPRÜFUNG ---
[ ] Generatorlaufzeit (Stunden)
[ ] Kühlmitteltemperatur (Grad)
[ ] Öldruck (PSI)
[ ] Gesamtzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen festgestellt?
[ ] Anmerkungen/Kommentare zum Zustand nach dem Test
[ ] Nächster geplanter Testtermin
[ ] Inspektursignatur

--- DOKUMENTATION UND AKTENFÜHRUNG ---
[ ] Datum der Inspektion/des Tests
[ ] Beginn der Prüfung
[ ] Ende des Tests
[ ] Generatorlaufzeit (Stunden)
[ ] Testergebnisse – Zusammenfassung
[ ] Beobachtungen/Kommentare
[ ] Lastdaten/Diagramme (falls zutreffend)

[ ] Gesamtstatus (Pass, Fehler, Bedingter Durchgang)
[ ] Nächster geplanter Testtermin
[ ] Inspektorenunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)