LISTA KONTROLNA TESTOWANIA I PRZEGLĄDU GENERATORA ZASILANIA AWARYJNEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- WSTĘPNA INSPEKCJA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Czas Inspekcji
[ ] Numer modelu generatora
[ ] Numer seryjny generatora
[ ] Poziom paliwa (galony/litry)
[ ] Wizualna inspekcja obudowy (Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Sprawdź, czy występują widoczne uszkodzenia lub wycieki. (Tak, Nie.)
[ ] Komentarze dotyczące warunków przedtestowych (np. czynniki środowiskowe, wcześniejsze problemy)

--- TEST URUCHAMIANIA I DZIAŁANIA ---
[ ] Czas rozpoczęcia testu
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Napięcie generatora (początkowe)
[ ] Częstotliwość generatora (początkowa)

[ ] Rozpocznij Próba Sukces (Pierwsza Próba) (Tak., Nie)
[ ] Czas uruchomienia (sekundy)
[ ] Moc generatora (kW)
[ ] Napięcie generatora (podczas pracy)
[ ] Częstotliwość generatora (podczas pracy)

[ ] Obserwacje podczas działania

--- TESTOWANIE OBCIĄŻENIA (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Napięcie obciążenia (V)

[ ] Aktualny prąd obciążenia (A)
[ ] Napięcie generatora (V) przy obciążeniu
[ ] Częstotliwość generatora (Hz) pod obciążeniem
[ ] Moc wyjściowa banku obciążenia (kW)

[ ] Spadek napięcia podczas podłączania obciążenia (Zgodnie ze specyfikacją, Przekracza Specyfikację - Szczegóły Dokumentu
, Spadek napięcia - zbadać.)
[ ] Obserwacje podczas testu z obciążeniem.
[ ] Przyjęcie obciążenia (Akceptowalne, Odrzuć - Szczegóły Dokumentu)

--- SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I MONITORING ---
[ ] Kontrola obudowy generatora – zabezpieczona? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Integralność układu wydechowego? (Tak., Nie, N/A
)
[ ] Temperatura spalin (podczas pracy)

[ ] Test funkcji wyłączania przy niskim poziomie oleju (Minął., Niepowodzenie.
, N/A)
[ ] Test funkcji wyłączenia przy zbyt wysokiej temperaturze płynu chłodniczego (Zaliczone.
, Niepowodzenie.
, N/A)
[ ] Test ochrony przed przekroczeniem prędkości (Zaliczone.
, Niepowodzenie.
, N/A)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności systemu bezpieczeństwa / Obserwacje

--- INSPEKCJA PO TEŚCIE ---
[ ] Czas pracy generatora (godziny)

[ ] Temperatura układu chłodzenia (stopnie)

[ ] Ciśnienie oleju (PSI)

[ ] Ogólny stan (Doskonale.
, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Czy zaobserwowano jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?

[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące stanu po teście
[ ] Następny zaplanowany termin testu
[ ] Podpis Inspektora

--- DOKUMENTACJA I ARCHIWIZACJA ---
[ ] Data inspekcji/testu
[ ] Godzina rozpoczęcia testu
[ ] Koniec testu
[ ] Czas pracy generatora (godziny)

[ ] Podsumowanie wyników testów
[ ] Obserwacje/Komentarze
[ ] Wczytaj dane/wykresy (jeśli dotyczy)
[ ] Ogólny stan (Przejdź.
, Zawieść, Warunkowe zdanie)
[ ] Kolejna planowana data testu
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)