PRÜFLISTE FÜR ROLLTREPPEN UND BEWEGLICHE LAUFSTEGE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Standort/Anlagen-ID
[ ] Rolltreppe/Fließband Typ (Rolltreppe, Beweglicher Gang (Horizontal), Beweglicher Laufsteg (Geneigte))
[ ] Anlagen-/Gerätenummer
[ ] Name des Inspektors
[ ] Unternehmen/Abteilung

--- VISUELLE INSPEKTION – ROLLTREPPEN-/FLIESSBANDKONSTRUKTION ---
[ ] Rolltreppe/Fließband ID:
[ ] Gesamtbaulicher Zustand: (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Unsicher)
[ ] Beschreiben Sie jegliche sichtbare Beschädigung an der Struktur (z. B. Risse, Rost, Korrosion):
[ ] Fotos von baulichen Mängeln (falls vorhanden) hochladen:
[ ] Anwesenheit von Rost/Korrosion: (Keiner, Klein, Mäßig, Schwer)
[ ] Maximale Rissbreite (falls zutreffend) (mm):
[ ] Zustand der Stützen: (Gut, Fair, Arm, Muss repariert werden)
[ ] Beschreiben Sie etwaige Mängel an dem Gehäuse oder den Balustraden:

--- TREPPENSTUFE/TRITT UND HANDLAUF-KONTROLLE ---
[ ] Tritt/Stufenzustand (1-5, 1=Exzellent, 5=stark abgenutzt)
[ ] Schadenserscheinungen an Trittstufe/Treppenstufe festgestellt? (Risse, Chips, Lockere Schritte, Abgenutzte Kanten, Deformation, Nicht beobachtet)
[ ] Geländerhöhe (Zoll)
[ ] Geländerprobleme? (locker, Beschädigt, Fehlausgerichtet, Keine beobachtet)
[ ] Detaillierte Beschreibung von Problemen mit Geländer/Stufe/Trittfläche
[ ] Gleitschlupf an Treppenstufe/Tritt beobachtet? (Ja, Nein)
[ ] Foto-Dokumentation von Problemen an Stufen/Trittflächen oder Geländern
[ ] Handlauf-Integritäts-Score (1-5, 1=Exzellent, 5=Kritisch)

--- KAMM- UND KETTENINSPEKTION ---
[ ] Zustand der Kammzähnne (Bewertung 1-5, 1=Sehr gut, 5=Starker Verschleiß)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Zähnenschäden, Risse oder fehlende Zähne.
[ ] Kettengliederzahl (Überprüfung anhand der Herstellerangaben)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Kettkorrosion, Verbiegungen oder Schäden.
[ ] Kettenspannung (ausreichend, straff, locker) (Ausreichend, Eng, Locker)
[ ] Schmutz/Verunreinigung an Kamm/Kette (Alle zutreffenden auswählen) (Staub, Papier, Stoff, Metall, Organische Materie, Keiner)
[ ] Verwendete Reinigungs-/Kettenreinigungsmethode

--- ANTRIEBSSYSTEM-INSPEKTION ---
[ ] Motorenspannung (V)
[ ] Motorstromstärke (A)
[ ] Getriebeölstand (Zoll)
[ ] Getriebeölzustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Riemen/Kette Zustand (Neu/Exzellent, Gut, Fair, Schlecht – Muss ersetzt werden)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die mit dem Antriebssystem zusammenhängen:
[ ] Datum des letzten Getriebeölwechsels
[ ] Foto der Komponenten des Antriebsstrangs beifügen

--- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND NOT-AUS ---
[ ] Not-Aus-Taster – Visueller Zustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, N/A)
[ ] Not-Aus-Taster – Funktion (Betätigung und Loslassen) (Pass, Fehlschlagen, N/A)
[ ] Anzahl der geprüften Not-Aus-Taster
[ ] Zustand des Rock- und Seitenbürstensatzes (Unversehrt und richtig positioniert, Leichter Schaden, Erheblicher Schaden, Vermisst)
[ ] Funktionalität der Sicherheitssensoren (Pass, Fehlschlagen, N/A)
[ ] Kommentare/Beobachtungen zu Sicherheitsvorrichtungen
[ ] Datum der letzten Wartung des Sicherheitsgeräts

--- ELEKTRO-INSPEKTION ---
[ ] Motorspannung (V)
[ ] Motorstrom (A)
[ ] Getriebeöl-Temperatur (°C)
[ ] Verdrahtungszustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Erdungsanschluss (Sichern, locker, Korrodiert, Nicht anwesend)
[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen
[ ] Schaltplan (falls verfügbar)

--- SCHMIERUNG & WARTUNG ---
[ ] Datum der letzten Schmierung
[ ] Menge des verwendeten Schmiermittels (z. B. Liter/Unz)
[ ] Art des verwendeten Schmiermittels (Lithiumfett, Synthetisches Fett, Sonstiges (Angabe))
[ ] Anmerkungen zur Schmierungseffizienz (z. B. einfache Auftragung, Zustand des Schmierstoffs)
[ ] Datum der letzten vorbeugenden Wartung
[ ] Beschreibung der durchgeführten Wartungsarbeiten (z. B. Riemenprüfung, Zahnradreinigung)
[ ] Wartung durchgeführt von (Intern/Extern) (Internes Wartungsteam, Externer Auftragnehmer)
[ ] Wartungsnachweise/Rechnungen hochladen (optional)

--- GERÄUSCH- UND VIBRATIONSBEURTEILUNG ---
[ ] Vibrationspegel (RMS)
[ ] Lärmpegel beschreiben (Normal, Leicht erhöht, Erhöht, Übermäßig)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche
[ ] Beschreibung ungewöhnlicher Vibrationen
[ ] Vibration spürbar für Benutzer? (Ja, Nein, Unsicher)
[ ] Häufigkeit des ungewöhnlichen Geräusches (Hz – falls identifizierbar)

--- BESCHILDERUNG UND COMPLIANCE ---
[ ] Sind Warnschilder vorhanden und gut lesbar? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Sind die Not-Aus-Anweisungen klar und gut sichtbar? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Beschilderhöhe (Fuß)
[ ] Kommentare zur Sichtbarkeit oder zum Zustand der Beschilderung
[ ] Einhaltung lokaler Vorschriften? (Ja, Nein, Unbekannt)
[ ] Datum der letzten Code-Konformitätsprüfung
[ ] Nachweis der Einhaltung (z. B. Genehmigungen, Inspektionsberichte)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/escalator-moving-walkway-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)