LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DES ESCALATORS ET DES PASSERELLES MOBILES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Temps d'inspection
[ ] ID du site/de l'actif
[ ] Type d'escalier/chemin de ronde motorisé (Escalier mécanique, Passerelle mobile (horizontale), Passerelle mobile (Inclinaison))
[ ] Numéro d'actif/d'équipement
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Société/Département

--- INSPECTION VISUELLE - STRUCTURE DE L'ESCALIER MÉCANIQUE/PASSERELLE AUTOMATIQUE ---
[ ] Identification de l'escalier mécanique/passerelle mobile :
[ ] État structurel général : (Excellent, Bien, Juste, Mauvais, Dangereux)
[ ] Décrivez tout dommage visible à la structure (par exemple, fissures, rouille, corrosion) :
[ ] Téléchargez des photos des préoccupations structurelles (le cas échéant) :
[ ] Présence de rouille/corrosion : (Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
[ ] Largeur de fissure maximale (le cas échéant) (mm) :
[ ] État des colonnes de support : (Bien, Juste, Pauvre, Nécessite réparation)
[ ] Décrivez tout problème avec l'enceinte ou les garde-corps :

--- INSPECTION DES MARCHES/PLANTES ET DE LA RAMPE ---
[ ] État de la marche/semelle (1-5, 1=Excellent, 5=Usure importante)
[ ] Dommages observés sur la marche/la semelle ? (Fissures, Chips, Marche traînante, Bords usés, Déformation, Aucun observé)
[ ] Hauteur de la main courante (pouces)
[ ] Problèmes avec les rampes ? (Lâche, Endommagé, Malaligné, Aucun observé)
[ ] Description détaillée des problèmes de rampe/marche/contremarche
[ ] Dérapage de l'escalier/de la marche observé ? (Oui, Non)
[ ] Documentation photographique des problèmes d'escaliers/marches ou de rampes
[ ] Score d'intégrité de la rampe (1-5, 1=Excellent, 5=Critique)

--- INSPECTION DE PEIGNES ET DE CHAÎNES ---
[ ] État de la gorge (Évaluation de 1 à 5, 1=Excellent, 5=Usure sévère)
[ ] Décrivez tout dommage, fissure ou dent manquante sur le peigne.
[ ] Nombre de mailles (Vérifier par rapport aux spécifications du fabricant)
[ ] Décrire toute corrosion de chaîne, courbures ou dommages.
[ ] Tension de la chaîne (Adéquate, Tendue, Lâche) (Adéquat, Ajusté, Lâche)
[ ] Débris présents sur le peigne/la chaîne (Cocher ce qui s'applique) (Poussière, Papiers, Tissu, Métal, Matière organique, Aucun)
[ ] Méthode de nettoyage de la comb/chaîne utilisée

--- INSPECTION DU SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ---
[ ] Tension moteur (V)
[ ] Courant moteur (A)
[ ] Niveau d'huile de boîte de vitesses (pouces)
[ ] État de l'huile de boîte de vitesses (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] État de la courroie/chaîne d'entraînement (Neuf/Excellent, Bien, Juste, Mauvais - Nécessite un remplacement)
[ ] Décrivez tout bruit ou vibration inhabituel lié au système d'entraînement :
[ ] Date du dernier changement d'huile de la boîte de vitesses
[ ] Joindre une photo des composants du système d'entraînement

--- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET ARRÊT D'URGENCE ---
[ ] Boutons d'arrêt d'urgence - État visuel (Excellent, Bien, Juste, Pauvre, N/A)
[ ] Boutons d'arrêt d'urgence - Fonctionnalité (Appui et relâchement) (Passer, Échouer, N/A)
[ ] Nombre de boutons d'arrêt d'urgence testés
[ ] État de la jupe et de la brosse latérale (Intact et correctement positionné, Dégâts mineurs, Dommages importants, Manquant)
[ ] Fonctionnalité des capteurs de sécurité (Passer, Échec, N/A)
[ ] Commentaires/Observations concernant les dispositifs de sécurité
[ ] Date de dernière maintenance du dispositif de sécurité

--- INSPECTION ÉLECTRIQUE ---
[ ] Tension moteur (V)
[ ] Courant moteur (A)
[ ] Température de l'huile de la boîte de vitesses (°C)
[ ] Condition de câblage (Excellent, Bien, Équitable, Mauvais)
[ ] Connexion de mise à la terre (Sécuriser, Lâche, Corrodé, Pas présent)
[ ] Notes sur les composants électriques
[ ] Schéma électrique (si disponible)

--- LUBRIFICATION ET MAINTENANCE ---
[ ] Date de dernière lubrification
[ ] Quantité de lubrifiant utilisée (ex. : litres/oz)
[ ] Type de lubrifiant utilisé (Graisse au lithium, Graisse synthétique, Autre (Préciser))
[ ] Notes sur les performances de lubrification (ex. facilité d'application, état du lubrifiant)
[ ] Date de la dernière maintenance préventive
[ ] Description de l'entretien effectué (ex. : inspection de courroie, nettoyage de pignon)
[ ] Maintenance effectuée par (Interne/Externe) (Équipe de maintenance interne, Entrepreneur externe)
[ ] Télécharger les dossiers de maintenance/factures (Optionnel)

--- ÉVALUATION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS ---
[ ] Niveau de vibration (RMS)
[ ] Décrire le niveau sonore (Normal, Légèrement élevé, Élevé, Excessif)
[ ] Décrivez tout bruit inhabituel
[ ] Décrire toute vibration inhabituelle
[ ] Vibration perceptible par les utilisateurs ? (Oui, Non, Hésitant)
[ ] Fréquence du bruit inhabituel (Hz - si identifiable)

--- SIGNALISATION ET CONFORMITÉ ---
[ ] Y a-t-il des panneaux d'avertissement et sont-ils lisibles ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Les instructions d'arrêt d'urgence sont-elles claires et visibles ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Hauteur de signalisation (Pieds)
[ ] Commentaires sur la visibilité ou l'état de la signalisation
[ ] Conformité aux codes locaux ? (Oui, Non, Inconnu)
[ ] Date de dernière révision de conformité au code
[ ] Documentation de conformité (ex. permis, rapports d'inspection)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/escalator-moving-walkway-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)