SICHERHEITSCHECKLISTE FÜR ERDARBEITEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STANDORTBEWERTUNG & PLANUNG
 ---
[ ] Kurze Seitenbeschreibung
[ ] Maximale Ausgrabungstiefe (Fuß)

[ ] Datum der Standortbeurteilung
[ ] GPS-Koordinaten des Ausgrabungsorts
[ ] Bodenart (vorläufig) (Sandy, Ton, Schlick, Lehm, Andere – Bitte angeben)
[ ] Festgestellte potenzielle Gefahren (z. B. nahegelegene Bauwerke, Verkehr)
[ ] Nähe zu Gebäuden/Versorgungsleitungen?
 (Ja., Nein)
[ ] Plangrundrisse/Diagramm (mit Abmessungen, Versorgungsanschlüssen)

--- LEITUNGSORTUNG IM UNTERGRUND ---
[ ] Beschreiben Sie den Prozess zur Ortung von unterirdischen Versorgungsleitungen.
[ ] Welche Ortungsmethoden wurden eingesetzt? (Einzeildienstanruf (z. B. 811), Direkter Kontakt mit Energieversorgern, Bodenpenetrierender Radar (BPR), Visuelle Überprüfung von Versorgungsnetzplänen, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Laden Sie Kopien von Anfrage- und Antwortdokumente zur Leitsuchenmeldung hoch.
[ ] Dokumentieren Sie alle Abweichungen zwischen den Versorgungsleitungsplänen und den tatsächlichen Standorten.
[ ] Markieren Sie die genaue Lage der Versorgungszeichen auf einer Lagekarte.
[ ] Überprüfung der Leitungsortung.

--- SACHVERSTÄNDISCHE PRÜFUNG UND KLASSIFIZIERUNG ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Name des sachkundigen Fachmanns
[ ] Titel/Rolle der sachkundigen Person
[ ] Bodenklassifikation (z. B. Typ A, Typ B, Typ C) (Typ A, Typ B, Typ C, Nicht eingestuft – weitere Bewertung erforderlich)
[ ] Maximal zulässiger Neigungswinkel (Grad)
[ ] Schalchtiefe (Fuß)
[ ] Detaillierte Beobachtungen & Empfehlungen
[ ] Identifizierte potenzielle Gefahren (Wassereintritt, Unbeständiger Boden, Nachbarstrukturen, Unterirdische Versorgungsleitungen, Vibrationen, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Sachkundige Person – Unterschrift

--- SCHUTZSYSTEME & GEFÄLLESICHERUNG/BANKBETTUNG ---
[ ] Maximale zulässige Neigungswinkel (Grad)
[ ] Beschreibung des hangbefestigten Systementwurfs (einschließlich Details zu Böschungen, Stufen oder Terrassen)
[ ] Bankhöhe (Fuß)
[ ] Bankbreite (Fuß)
[ ] Eingesetzte Bodenstabilisierungsmethoden (alle zutreffenden ankreuzen) (Wasserextraktion, Verdichtung, Chemische Stabilisierung, Andere (bitte in LANGTEXT angeben))
[ ] Ausführliche Erklärung, wie die Baugrundstabilität während des gesamten Aushubprozesses erhalten bleibt.
[ ] Verwendetes Schutzsystem (falls nicht geneigt/gestuft) (Die Auslagerung, Grabenkasten, Andere (in LANG_TEXT angeben))
[ ] Erläuterung der durchgeführten Berechnungen zur Sicherstellung der Hangstabilität.

--- GRABENKASTEN- / SCHUTZWANDINSTALLATION ---
[ ] Grabenbox-/Abschirmkennzeichen
[ ] Zustand des Grabenbaukästen/Schilde bei Ankunft
 (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Mangelhaft – Prüfung/Reparatur erforderlich)
[ ] Beschreibung von festgestellten Schäden oder Mängeln
[ ] Nachweis der Tragfähigkeit durch eine Fachperson (Verifiziert – Keine Probleme festgestellt., Überprüft – Geringe Reparaturen erforderlich, Überprüft – Umfangreiche Reparaturen erforderlich – Nicht benutzen)
[ ] Abschirmtiefe / Kasten (ft)
[ ] Abschirmung/Überlappung (mindestens 60 cm) (Ja., Nein)
[ ] Datum der letzten Inspektion/Zertifizierung
[ ] Unterschrift der sachkundigen Person zur Überprüfung der Installation

--- ZUFAHRT UND AUSFAHRT ---
[ ] Maximale vertikale Ausgrabungstiefe (ft)

[ ] Genehmigte Zufahrts- und Ausgangswege: (Leitern (alle 7,5 m oder weniger), Rampen, Treppen, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn Sonstiges für die Methode für Zugang/Ausgang ausgewählt wurde, bitte angeben:
[ ] Anzahl der bereitgestellten Leitern/Rampen/Treppen
[ ] Leitermaterial (falls zutreffend) (Aluminium, Stahl, Glasfaser)
[ ] Abweichungen von den üblichen Anforderungen an Zugang und Austritt:

[ ] Datum der letzten Zugang/Austritt-Inspektion
[ ] Inspektorenunterschrift – Zugang/Ausgang

--- WASSERANSAMMLUNG UND -KONTROLLE ---
[ ] Beschreiben Sie die erwarteten Quellen für Zufluss (z. B. Grundwasser, Oberflächenabfluss, Niederschlag).
[ ] Methoden zur Wasserbewirtschaftung: (Entwässerungssystem (Pumpen), Ablenkungskanäle, Brunnenpunkte, Oberflächenentwässerung, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Geschätzte Fördermenge (Gallonen pro Minute oder Liter pro Minute)
[ ] Beschreiben Sie die Fördermenge und den Pumpentyp, der verwendet werden soll.
[ ] Notstromversorgung für Abwassersaugpumpen:
 (Generator, Sekundäre Stromquelle, Keine Datensicherung erforderlich, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Beschreiben Sie das Verfahren zur Überwachung des Wasserstands während des Aushubs.

--- ATMOSPHÄRISCHE GEFAHREN ---
[ ] Mögliche atmosphärische Gefahren identifiziert? (Sauerstoffmangel, Gefährliche Gase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff), Gefahren in beengten Räumen, Keine festgestellt.)
[ ] Atmosphärische Überwachung erforderlich? (Mehrfachauswahl möglich) (Kontinuierliche Überwachung, Intermittierendes Monitoring, Keine Überwachung erforderlich.)
[ ] Minimale akzeptable Sauerstoffkonzentration (%)
[ ] Höchstzulässige Konzentration giftiger Gase (ppm)
[ ] Messgeräte-Kalibrierprotokolle
[ ] Belüftung erforderlich? (Ja, Nein.)
[ ] Lüftungsplan-Details
[ ] Datum der letzten Gefährdungsbeurteilung der Atmosphäre

--- BODENMANAGEMENT & MATERIALLAGERUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die vorgesehenen Bereiche für die Lagerung von Boden und Material.
[ ] Mindestabstand vom Grubenrand zur Materiallagerung (Fuß)
[ ] Methoden zur Stabilisierung von Erdhalden zur Vermeidung von Erdrutschen (Mehrfachauswahl möglich) (Schlickzäune, Strohballen, Stützmauern, Vliesstoff, Keine – Pfähle sind stabil.)
[ ] Verfahren zur Vermeidung von Bodenerosion durch Lagerbestände. (Erosionschutzmatten, Schlammzäune, Wasserkeile, Kein Befall – Kein Erosionsrisiko)
[ ] Datum der letzten Bodenstapel-Sicherheitsprüfung
[ ] Name der Person, die die letzte Standsicherheitsprüfung des Erdreichshauchens durchgeführt hat
[ ] Fotos von Bereichen zur Bodenlagerung hochladen (mit Darstellung von Stabilisierungsmaßnahmen)

--- KOMMUNIKATION & NOTFALLVERFAHREN ---
[ ] Notfallkontaktliste (mit Telefonnummern)
[ ] Notfallausrückeordnung (Prioritätsreihenfolge)
[ ] Mögliche Notfallszenarien, die in diesem Plan berücksichtigt werden (alle zutreffenden Kästchen ankreuzen) (Einsturz, Erdarbeiten-Beschädigung, Wasseransammlung, Atmosphärische Gefahren, Geräteausfall, Arbeitsunfall, Wetterbedingte Gefahren (z. B. Überschwemmungen))
[ ] Beschreibung der Notausgangsrouten
[ ] Datum der letzten Notfallübung
[ ] Geplante Zeiten für regelmäßige Sicherheitsunterweisungen
[ ] Kommunikationsrichtlinien für die Meldung von Beinaheunfällen/Vorfällen
[ ] Hauptkommunikationsmethode auf der Baustelle (z. B. Funk, Pfiff, Handzeichen) (Radio, Pfeife, Handzeichen, Zweiwegekommunikationsgeräte)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/excavation-safety-plan-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)