LISTA KONTROLNA PLANU BEZPIECZEŃSTWA PRAC ZIEMNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OCENA TERENU I PLANOWANIE ---
[ ] Krótki opis lokalizacji
[ ] Maksymalna głębokość wykopalisk (stopy)
[ ] Data oceny terenu
[ ] Współrzędne GPS miejsca wykopów
[ ] Rodzaj gleby (wstępny) (Sandy, Glina, Muł, Czarnoziem, Inne - Określ)
[ ] Potencjalne zagrożenia zaobserwowane podczas oceny (np. pobliskie konstrukcje, ruch uliczny)
[ ] Bliskość do konstrukcji/mediów? (Tak, Nie)
[ ] Mapa strony/Diagram (pokazujący wymiary, instalacje)

--- LOKALIZACJA PODZIEMNYCH INSTALACJI ---
[ ] Opisz proces lokalizowania podziemnych instalacji.
[ ] Jakie metody lokalizowania mediów zostały użyte? (Usługa jednego numeru (np. 811), Bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami usług komunalnych, Radar penetrujący grunt (GPR), Wizualna inspekcja map instalacji, Inne (Określenie w TEKŚCIE_DŁUGIM))
[ ] Prześlij kopie wniosków o lokalizację mediów i odpowiedzi na nie.
[ ] Dokumentuj wszelkie rozbieżności stwierdzone między mapami mediów a rzeczywistym położeniem.
[ ] Oznacz dokładne lokalizacje oznaczeń mediów na mapie stanowiska.
[ ] Data weryfikacji lokalizacji przyłącza.

--- INSPEKCJA I KLASYFIKACJA WYKWALIFIKOWANEJ OSOBY ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Nazwa Kompetentnej Osoby
[ ] Tytuł/Rola Kompetentnej Osoby
[ ] Klasyfikacja typu gleby (np. Typ A, Typ B, Typ C) (Typ A, Typ B, Typ C, Nieklasyfikowane - Wymagana dalsza ocena)
[ ] Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia (stopnie)
[ ] Głębokość podparcia (stopy)
[ ] Szczegółowe obserwacje i rekomendacje
[ ] Potencjalne zagrożenia zidentyfikowane (Infiltracja wody, Niestabilne podłoże, Obiekty w pobliżu, Podziemne Instalacje, Wibracje, Inne (Określ))
[ ] Podpis Kompetentnej Osoby

--- SYSTEMY OCHRONNE I NACHYLENIE/TARASY ---
[ ] Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia (stopnie)
[ ] Opis projektu systemu zróżnicowanego pod kątem nachylenia/z ławkami (wraz ze szczegółami dotyczących ławek, stopni lub tarasów)
[ ] Wysokość ławki (stopy)
[ ] Szerokość ławki (stopy)
[ ] Wykorzystane metody stabilizacji gruntu (zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie) (Usuwanie wody, Ubijanie, Stabilizacja chemiczna, Inne (określ w DŁUGOTESTOWYM))
[ ] Szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób utrzymuje się stabilność gruntu na całym etapie prac ziemnych.
[ ] Rodzaj systemu ochrony użytego (jeśli nie jest to zbocze/tarasowanie) (Wyściełanie, Pudełko do okopów, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM))
[ ] Wyjaśnienie obliczeń przeprowadzonych w celu zapewnienia stabilności zbocza.

--- SKRZYNECZKA NA ROWY / MONTAŻ OSŁON ---
[ ] Numer seryjny pudła/ekranu Trencher
[ ] Stan pudła/ekranu trenchera po dotarciu (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Zły - Wymaga inspekcji/naprawy)
[ ] Opis wszelkich zauważalnych uszkodzeń lub wad
[ ] Weryfikacja integralności konstrukcyjnej przez Ukwalifikowaną Osobę (Zweryfikowano – Nie znaleziono problemów, Zweryfikowane – Wymagane drobne naprawy, Zweryfikowany – Wymagane znaczące naprawy – Nie używać)
[ ] Głębokość osłony / skrzynki (stopy)
[ ] Nakładanie się osłon/skrzynek (minimum 2 stopy) (Tak, Nie)
[ ] Data ostatniego przeglądu/certyfikacji
[ ] Podpis Wykwalifikowanej Osoby Weryfikującej Instalację

--- DOSTĘP I EWAKUACJA ---
[ ] Maksymalna głębokość wykopu (stopy)
[ ] Zatwierdzone sposoby wejścia/wyjścia: (Drabiny (co 25 stóp lub rzadziej), Rampy, Schody, Inne (Określ w LONG_TEXT))
[ ] Jeśli metoda dojścia/wyjścia wybrana jest jako „Inne”, prosimy o sprecyzowanie:
[ ] Liczba dostarczonych drabin/rampy/schodów
[ ] Materiał drabiny (jeśli dotyczy) (Aluminium, Stal, Włókno szklane)
[ ] Opis wszelkich odstępstw od standardowych wymagań dotyczących dostępu/wyjścia:
[ ] Data ostatniej inspekcji dostępu/wyjścia
[ ] Oznaczenie inspektora - Wejście/Wyjście

--- NAGROMADZENIE I KONTROLOWANIE WODY ---
[ ] Opisz oczekiwane źródła napływu wody (np. woda gruntowa, spływ powierzchniowy, opady).
[ ] Metody kontroli wody: (System odwadniania (pompy), Rowy odprowadzające, Punkty doświadczenia, Spływ powierzchniowy, Inne (Określ w długim tekście))
[ ] Szacowana wydajność pompowania (galony na minutę lub litry na minutę)
[ ] Opisać wydajność pompy i typ pompy, która ma być używana.
[ ] Zapasowe źródło zasilania dla pomp odwadniających: (Generator, Zasilanie zapasowe, Nie wymagany backup, Inne (Określić w długim tekście))
[ ] Opisz procedurę monitorowania poziomu wód podczas wykopów.

--- NIEBEZPIECZEŃSTWA ATMOSFERYCZNE ---
[ ] Zidentyfikowano potencjalne zagrożenia atmosferyczne? (Niedobór tlenu, Gazy toksyczne (np. metan, siarkowodór), Niebezpieczeństwa w ograniczonej przestrzeni, Nie zidentyfikowano)
[ ] Wymagane monitorowanie atmosfery? (Wybrane wszystkie pasujące) (Ciągłe monitorowanie, Monitorowanie okresowe, Nie wymagany monitoring)
[ ] Minimalny akceptowalny poziom tlenu (%)
[ ] Maksymalne dopuszczalne stężenie toksycznych gazów (ppm)
[ ] Karty kalibracji urządzeń pomiarowych
[ ] Wymietrzenie? (Tak, Nie)
[ ] Szczegóły planu wentylacyjnego
[ ] Data ostatniej oceny zagrożeń atmosferycznych

--- ZARZĄDZANIE GLEBĄ I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ---
[ ] Opisz wyznaczone miejsca do składowania gruntu i materiałów.
[ ] Minimalna bezpieczna odległość od krawędzi wykopu na składowanie materiału (stopy)
[ ] Metody stabilizacji nasypów gruntowych zapobiegające zawaleniu (wybierz wszystkie pasujące) (Przesiewniki mułu, Słomyak, Ściany oporowe, Geotekstylia, Żadne - Stosy są stabilne)
[ ] Metoda zapobiegania erozji gleby z nasypów. (Maty przeciwerozyjne, Zasypy (lub: bariery z osadów), Bary wodne, Brak - Brak ryzyka erozji)
[ ] Data ostatniego przeglądu stabilności nasypów gruntowych
[ ] Imię osoby przeprowadzającej ostatnią inspekcję stabilności nasypów gruntu
[ ] Załaduj zdjęcia miejsc składowania gleby (pokazujące środki stabilizacyjne)

--- KOMUNIKACJA I PROCEDURY AWARYJNE ---
[ ] Lista kontaktów w nagłych wypadkach (wraz z numerami telefonów)
[ ] Sekwencja Zgłoszeń Awaryjnych (Kolejność Priorytetów)
[ ] Potencjalne scenariusze awaryjne uwzględnione w planie (zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie) (Osuwanie się, Zderzenie z podziemną instalacją techniczną, Zbieranie wody, Niebezpieczeństwa atmosferyczne, Awaria sprzętu, Wypadek pracowniczy, Niebezpieczeństwa związane z pogodą (np. powodzie))
[ ] Opis drogi ewakuacyjnej
[ ] Data ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego
[ ] Zaplanowany czas regularnych odpraw BHP
[ ] Procedury komunikacyjne zgłaszania zdarzeń nieuniknionych/incydentów
[ ] Główna metoda komunikacji na miejscu (np. radio, gwizdek, sygnały ręczne) (Radio, Syrena, Sygnały ręczne, Urządzenia dwukierunkowej komunikacji)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/excavation-safety-plan-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)