MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION ET L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION PRÉOPÉRATOIRE ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Moment de l'inspection
[ ] Compteur d'heures d'équipement
[ ] Nom de l'opérateur (Sélectionner l'opérateur, Opérateur 1
, Opérateur 2
, Opérateur 3
)
[ ] État de l'équipement (Avant la mise en service) (Sélectionner la condition, Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Notes/Observations (Pré-Opération)
[ ] Emplacement du matériel
[ ] Signature de l'opérateur

--- MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR ---
[ ] Heures de fonctionnement
[ ] Niveau d'huile (en pouces)
[ ] État de l'huile (Propre, Légèrement sale, Sale, Contaminé(e))
[ ] Niveau du liquide de refroidissement (Complet, Bas, Vide)
[ ] Température du liquide de refroidissement (en fonctionnement, °F)

[ ] Observations sur les performances du moteur
[ ] État du filtre à carburant
 (Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Photo du compartiment moteur

--- SYSTÈME HYDRAULIQUE ---
[ ] Niveau du fluide hydraulique (pouces)

[ ] État du fluide hydraulique (Bien, Nuageux, Contaminé(e), Laiteux)
[ ] État des flexibles (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, Fuite)
[ ] Vitesse d'extension du cylindre (secondes)

[ ] Observations sur les performances du système hydraulique
[ ] Niveau sonore de la pompe (Normal, Légèrement surélevé, Fort, Inhabituel)
[ ] Photo des canalisations hydrauliques (si des fuites)

--- PNEUS ET CHENILLES ---
[ ] Pression des pneus (PSI)

[ ] Profondeur de la piste (pouces)
[ ] État des pneus (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] État de la voie
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Observations concernant les dommages ou l'usure des pneus/chenilles
[ ] Problèmes de pneus ? (Coupures, Bosses, Fissures, Boutons apparents)
[ ] Joindre les photos des pneus/chenilles

--- OUTILS ET ACCESSOIRES ---
[ ] État du plateau de tonte (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Pression des pneus (arrière - PSI)

[ ] État du crochet (Pas de problème.
, Rouille superficielle, Dégâts importants, À réparer)
[ ] Observations sur la performance de l'attachement
[ ] Quels outils sont attachés ? (Charrue, Charrues disc, laboureur, Semoir, Pulvérisateur)
[ ] Volume du réservoir de pulvérisation (gallons)
[ ] Tranchant (Acéré, Terne, Nécessite un affûtage)

--- ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ---
[ ] Condition du ROPS (Structure de protection contre le retournement) (Intègre et sécurisé, Endommagé(e)
, Manquant)
[ ] État des ceintures de sécurité (Présent et fonctionnel, Endommagé(e)
, Manquant(e)
)
[ ] Fonctionnement des feux (feux avant, feux arrière, clignotants) (Fonctionnement complet, Certains éléments ne fonctionnent pas., Non fonctionnel)
[ ] Date d'inspection de l'extincteur
[ ] Alarme de secours opérationnelle ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Preuves photographiques des équipements de sécurité

--- LUBRIFICATION ET FLUIDES ---
[ ] Niveau d'huile moteur (en litres)
[ ] Niveau d'huile hydraulique (en litres)
[ ] Niveau du liquide de transmission (en litres)

[ ] État de l'huile moteur (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] État de l'huile hydraulique (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier entretien d'huile
[ ] Niveau du liquide de refroidissement (en litres)
[ ] Remarques sur les niveaux ou l'état des fluides

--- SYSTÈME ÉLECTRIQUE ---
[ ] Tension de la batterie (CC)
[ ] État du câblage (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Fonctionnalités de l'éclairage (phares, feux arrière, clignotants)
 (Fonctionnement complet, Certaines défaillances, Non fonctionnel)
[ ] Remarques sur les composants électriques ou problèmes
[ ] Tension de sortie du générateur (si applicable)

[ ] État de l'isolation des câbles (Intact, Fêlé, Exposé, Endommagé(e)
)

--- ÉTAT GÉNÉRAL ---
[ ] Décrivez tout signe de dommage ou de corrosion visible.
[ ] Heures d'utilisation estimées (actuelles)

[ ] Vérifiez les cases pertinentes : Présence de fuites ?
 (Fluide hydraulique, Huile moteur, liquide de refroidissement, Aucun n'a été observé.)
[ ] Note générale (sur une échelle de 1 à 5, 1 = état médiocre, 5 = excellent)
[ ] Observations sur l'état de la peinture/des décalcomanies
[ ] Date de la dernière réparation importante

--- MAINTENANCE APRÈS OPÉRATION ---
[ ] Date du dernier entretien
[ ] Heures de fonctionnement depuis la dernière maintenance
[ ] Notes sur les opérations ou la maintenance effectuées
[ ] Niveaux de liquides vérifiés ? (Oui, Non.)
[ ] Filtres inspectés ? (Oui., Non.)
[ ] Pression des pneus (PSI)
[ ] Points de lubrification graissés ? (Graisser les raccords, Lubrification de la chaîne, Autre)
[ ] Inspection post-opératoire

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/farm-equipment-inspection-and-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)