LANDWIRTSCHAFTLICHE GERÄTE – WARTUNGSCHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- TÄGLICHE SICHTPRÜFUNG ---
[ ] Geräteort
[ ] Zählerstand
[ ] Visuelle Schadenshinweise
[ ] Undichtigkeiten festgestellt? (Ja., Nein.)
[ ] Flüssigkeitsstände scheinen normal? (Ja., Nein)
[ ] Inspektursignatur

--- WARTUNG DES MOTORS ---
[ ] Betriebsstunden
[ ] Ölstand (mm)
[ ] Ölzustand (sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Letztes Ölwechseldatum
[ ] Kühlmittelstand (mm)
[ ] Kühlmittelzustand (Gut, Bewölkt, Rostig)
[ ] Nächster geplanter Service

--- HYDRAULIKSYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Ölstand (Hydraulikflüssigkeit) (Zoll)
[ ] Hydrauliköl-Druck (PSI)
[ ] Ölzustand (sauber, Leicht bewölkt, Trüb/Milchig, Kontaminiert)
[ ] Notizen zur Lecksuche (falls vorhanden)
[ ] Hosenzustand (Gut, Risse, Undichtigkeiten, Wölbungen)
[ ] Letztes Datum für den Ölwechsel der Hydraulikflüssigkeit

--- REIFEN- UND FELGENPRÜFUNG ---
[ ] Reifendruck (PSI)
[ ] Reifenprofiltiefe (mm/Zoll)

[ ] Reifenzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, Muss ersetzt werden.)
[ ] Fahrradfelgenbeschädigung (Keine., Leichte Kratzer, Risse, Erheblicher Schaden)
[ ] Notizen/Bemerkungen (z. B. ungleichmäßige Abnutzung, Schnitte, Beulen)
[ ] Radmuten-Zustand (eng, locker, Fehlt, Beschädigt)

--- IMPLEMENT-/ANBAUSICHTPRÜFUNG ---
[ ] Anhangsart (Dreipunktaufhängung für Traktoren, Radlader, Rotorkultivator, Rasenkonditionierer, Pflanzer, Sprühgerät, Andere)
[ ] Betriebsstunden (seit letzter Inspektion)
[ ] Visuelle Prüfnotizen (Beschädigung, Abnutzung)
[ ] Zustand der Anhängekupplung (Gut, gerecht, Mangelhaft – Muss ersetzt werden)
[ ] Messwert für Schneidklingen-/Zinkenbeschuss (1-5, 5 = Sehr gut)
[ ] Fotodokumentation (falls zutreffend)
[ ] Betriebsbedingte Undichtigkeiten? (Ja., Nein.)

--- SICHERHEITSAUSRÜSTUNGPRÜFUNG ---
[ ] Funktionieren die Scheinwerfer? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Leuchten die Bremslichter? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Blinkleuchten funktionieren? (Ja, Nein., N/A)
[ ] Betrieb des Warnsystem-Backup aktiviert? (Ja, Nein., Keine Angabe.)
[ ] ROPS (Rollenumschließender Schutzrahmen) intakt? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Bremsdruck (PSI)

--- SCHMIERSTELLEN ---
[ ] Schmierpunkt 1 – Menge (oz)
[ ] Schmierpunkt 1 – Beschreibung
[ ] Schmierpunkt 2 – Menge (oz)
[ ] Fettpunkt 2 – Beschreibung
[ ] Letztes Schmierdatum
[ ] Hinweise zur Schmierung

--- FÜLLSTANDSKONTROLLEN ---
[ ] Ölstand (Liter)
[ ] Kühlmittelstand (Gallonen)
[ ] Ölstand Hydraulik (Liter)
[ ] Füllstand des Automatikgetriebes (Liter)
[ ] Bremsflüssigkeitszustand (Normal, Niedrig, bewölkt, Verunreinigt)
[ ] Letztes Datum für Flüssigkeitswechsel
[ ] Hinweise zum Flüssigkeitsstand/Zustand

--- FILTERPRÜFUNG UND -AUSTAUSCH ---
[ ] Luftfilterzustand (Sauber, Leicht schmutzig, schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Zustand des Kraftstofffilters (Sauber, Leicht schmutzig, Schmutzig, Sehr schmutzig)
[ ] Luftfilter-Austauschintervall (Meilen)
[ ] Kraftstofffilter-Austauschinterval (Meilen)
[ ] Austauschdatum des Luftfilters
[ ] Datum des Kraftstofffilterwechsels
[ ] Notizen/Kommentare zur Filterbedingung

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/farm-management/farm-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)