LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN DIARIA DE REVISIÓN ---
[ ] Ubicación del equipo
[ ] Lectura del contador de horas
[ ] Notas sobre daños visuales
[ ] ¿Se observan fugas? (Sí., No)
[ ] ¿Los niveles de líquido parecen normales? (Sí., No.)
[ ] Firma del inspector

--- MANTENIMIENTO DEL MOTOR
 ---
[ ] Horas de funcionamiento
[ ] Nivel de aceite (mm)
[ ] Condición del aceite (Limpio, Ligeramente sucio.
, Sucio, Muy sucio)
[ ] Fecha del último cambio de aceite
[ ] Nivel de refrigerante (mm)
[ ] Estado del refrigerante (Bien., Nublado, Oxidado)
[ ] Próximo Servicio Programado

--- VERIFICACIONES DEL SISTEMA HIDRÁULICO ---
[ ] Nivel de Aceite Hidráulico (pulgadas)
[ ] Presión del Aceite Hidráulico (PSI)
[ ] Condición del aceite (Limpio, Ligeramente nublado., Nuboso/Lechoso, Contaminado/a)
[ ] Notas sobre detección de fugas (si las hay)
[ ] Estado de la manguera (Bien., Grietas, Fugas, Abollones)
[ ] Fecha de la última sustitución de fluido hidráulico

--- INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS Y LLANTAS
 ---
[ ] Presión de los neumáticos (PSI)
[ ] Profundidad de la banda de rodadura (mm/pulgadas)
[ ] Estado de los neumáticos (Excelente
, Bien., Justo, Pobre., Necesita reemplazo.
)
[ ] Daño a la llanta (Ninguno., Arañazos menores, Grietas, Daños importantes)
[ ] Notas/Comentarios (p. ej., desgaste irregular, cortes, abultamientos)
[ ] Condición de tuerca de rueda (Aprieto, suelto, Desaparecido/a, Dañado/a)

--- INSPECCIÓN DE IMPLEMENTOS/ANEXOS ---
[ ] Tipo de adjunto (Enganche de tres puntos para tractor, Cargadora frontal, Cultivador rotativo, Acondicionador de cortacésped, Plantador, Pulverizador, Otro)
[ ] Horas de uso (desde la última inspección)
[ ] Notas de Inspección Visual (daños, desgaste)
[ ] Estado del pasador de enganche (Bien.
, Justo, Deficiente – Requiere reemplazo)
[ ] Puntuación del estado de la cuchilla/diente (1-5, 5=Excelente)
[ ] Documentación fotográfica (si aplica)
[ ] ¿Fugas operativas? (Sí., No.)

--- VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ---
[ ] ¿Funcionan los faros? (Sí., No., N/A
)
[ ] ¿Luces de freno funcionando? (Sí, No., N/A)
[ ] ¿Funcionan los intermitentes? (Sí., No, N/A
)
[ ] ¿Sistema de alarma de respaldo operativo? (Sí., No, N/A)
[ ] ¿Estructura de Protección Antivuelco (ROPS) intacta? (Sí., No., N/A
)
[ ] Presión de Frenos (PSI)

--- PUNTOS DE LUBRICACIÓN ---
[ ] Punto de Engrase 1 – Cantidad (oz)

[ ] Punto de Grasa 1 - Descripción
[ ] Punto de lubricación 2 - Cantidad (oz)

[ ] Grasa Punto 2 – Descripción
[ ] Fecha del último lubricado
[ ] Notas sobre la lubricación

--- VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO ---
[ ] Nivel de Aceite del Motor (Cuarts)
[ ] Nivel de refrigerante (galones)
[ ] Nivel de Aceite Hidráulico (Cuarts)
[ ] Nivel de líquido de transmisión (cuarts)
[ ] Estado del líquido de frenos (Normal, Bajo, Nublado, Contaminado/a)
[ ] Fecha del último cambio de fluido
[ ] Notas sobre los Niveles/Estado de los Fluidos

--- INSPECCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTROS ---
[ ] Estado del filtro de aire (Limpio, Ligeramente sucio/a, Sucio, Muy sucio.
)
[ ] Estado del filtro de combustible (Limpio, Ligeramente sucio., Sucio., Muy sucio)
[ ] Cambio de Filtro de Aire (Millas)
[ ] Cambio de Filtro de Combustible (Millas)
[ ] Fecha de Reemplazo del Filtro de Aire
[ ] Fecha de reemplazo del filtro de combustible
[ ] Notas/Comentarios sobre la condición del filtro

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/farm-management/farm-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)