LISTE DE CONTRÔLE DE L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE QUOTIDIENNE ---
[ ] Emplacement du matériel
[ ] Nombre d'heures d'utilisation
[ ] Notes sur les dommages visuels
[ ] Fuites constatées ? (Oui., Non.)
[ ] Les niveaux de liquide semblent normaux ? (Oui, Non.)
[ ] Signature de l'inspecteur

--- MAINTENANCE DU MOTEUR ---
[ ] Heures de fonctionnement

[ ] Niveau d'huile (mm)

[ ] État de l'huile (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Date du dernier changement d'huile
[ ] Niveau du liquide de refroidissement (mm)
[ ] État du liquide de refroidissement (Bien., Nuageux, Rouillé)
[ ] Prochain entretien programmé

--- CONTRÔLES DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ---
[ ] Niveau d'huile hydraulique (pouces)
[ ] Pression d'huile hydraulique (PSI)

[ ] État de l'huile (Propre, Légèrement nuageux, Nuageux/Laiteux, Contaminé(e))
[ ] Notes sur la détection de fuites (si applicable)

[ ] État des tuyaux (Bon, Fissures, Fuites, Bosses)
[ ] Date du dernier changement de liquide hydraulique

--- INSPECTION DES PNEUS ET DES ROUES ---
[ ] Pression des pneus (PSI)

[ ] Profondeur des Sculptures (mm/pouces)

[ ] État des pneus (Excellent, Bien., Juste, Pauvre, Doit être remplacé.
)
[ ] Dommages aux roues (Rien., Rayures superficielles, Fissures, Dégâts importants)
[ ] Remarques/Observations (par exemple, usure irrégulière, coupures, bosses)

[ ] État des écrous de roue (Serre, lâche, Manquant, Endommagé(e))

--- INSPECTION DE L'INSTALLATION/FIXATION ---
[ ] Type de pièce jointe (Attelage 3 points pour tracteur, Chargeuse frontale, Bêche rotative, Après-coupe démêlant, Planter, Pulvérisateur, Autre)
[ ] Heures d'utilisation (depuis la dernière inspection)
[ ] Observations visuelles (dommages, usure)
[ ] État de la goupille d'attelage (Bon, Juste, État dégradé - Nécessite un remplacement)
[ ] État des lames/peignes (1-5, 5 = Excellent)
[ ] Documentation photographique (si applicable)
[ ] Fuites en fonctionnement ? (Oui., Non.)

--- VÉRIFICATION DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ---
[ ] Fonctionnement des phares ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Feux arrière fonctionnels ? (Oui, Non., N/A)
[ ] Indicateurs de direction fonctionnels ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Alarme de secours opérationnelle ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] ROPS (Structure de protection anti-renversement) intacte ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Pression du frein (PSI)

--- POINTS DE LUBRIFICATION ---
[ ] Point de Graissage 1 - Quantité (oz)

[ ] Point de Graissage 1 - Description
[ ] Graisse - Point 2 - Quantité (oz)

[ ] Graisse Point 2 - Description
[ ] Date du dernier graissage
[ ] Notes sur la lubrification

--- CONTRÔLE DU NIVEAU DE LIQUIDE ---
[ ] Niveau d'huile moteur (litres)

[ ] Niveau du liquide de refroidissement (gallons)

[ ] Niveau d'huile hydraulique (litres)
[ ] Niveau du liquide de transmission (litres)

[ ] État du liquide de frein (Normal, Bas, Nuageux, Contaminé(e))
[ ] Date du dernier changement de fluide
[ ] Observations sur les niveaux/l'état des fluides

--- INSPECTION ET REMPLACEMENT DES FILTRES ---
[ ] État du filtre à air (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] État du filtre à carburant (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Remplacement du filtre à air (kilomètres)

[ ] Interval de remplacement du filtre à carburant (kilomètres)

[ ] Date de remplacement du filtre à air
[ ] Date de remplacement du filtre à carburant
[ ] Notes/Commentaires concernant la condition du filtre

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/farm-management/farm-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)