LISTA KONTROLNA KONSERWACJI SPRZĘTU ROLNICZEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CODZIENNA KONTROLA WIZUALNA ---
[ ] Lokalizacja sprzętu
[ ] Odczyt licznika godzin
[ ] Uwagi dotyczące uszkodzeń wizualnych
[ ] Obserwowane są wycieki?
 (Tak., Nie.)
[ ] Poziomy płynów wyglądają na prawidłowe? (Tak, Nie.)
[ ] Podpis inspektora

--- KONSERWACJA SILNIKA ---
[ ] Godziny pracy silnika
[ ] Poziom oleju (mm)

[ ] Stan oleju (Czysty, Lekko brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju
[ ] Poziom płynu chłodniczego (mm)
[ ] Stan płynu chłodniczego (Dobrze., Pochmurno, Rdza.
)
[ ] Następny planowany serwis

--- SPRAWDZENIA UKŁADU HYDRAULICZNEGO ---
[ ] Poziom oleju hydraulicznego (cale)
[ ] Ciśnienie Oleju Hydraulicznego (PSI)

[ ] Stan oleju (Czysty, Lekko zachmurzone, Zachmurzony/Mleczny, Zanieczyszczony)
[ ] Uwagi dotyczące wykrycia wycieków (jeśli dotyczy)
[ ] Stan węży (Dobrze.
, Pęknięcia, Nieszczelności, Wyrzuchy)
[ ] Data ostatniej wymiany oleju hydraulicznego

--- KONTROLA OPON I FELG ---
[ ] Ciśnienie w oponach (PSI)
[ ] Głębokość bieżnika opon (mm/cale)

[ ] Stan opon (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymiana konieczna.
)
[ ] Uszkodzenie koła (Żaden.
, Drobne rysy, Pęknięcia, Znaczące szkody)
[ ] Uwagi/Komunikaty (np. nierównomierne zużycie, uszkodzenia, wybrzuszenia)

[ ] Stan nakrętek kół (Ciasny, Luźny, Zaginiony., Uszkodzony)

--- KONTROLA IMPLEMENTACJI/ZAŁĄCZNIKÓW ---
[ ] Typ załącznika (Hak trzypunktowy ciągnika, Ładowarka przodowa, Kultywator obrotowy, Kondycyjna kosarka, Sadzarka, Spryskiwacz, Inny)
[ ] Godziny użytkowania (od ostatniej inspekcji)

[ ] Notatki dotyczące wizualnej inspekcji (uszkodzenia, zużycie)
[ ] Stan kołka holowniczego (Dobrze., Sprawiedliwy, Zły - wymaga wymiany)
[ ] Ocena stanu ostrza/zębów (1-5, 5 = Doskonały)
[ ] Dokumentacja zdjęciowa (jeśli dotyczy)
[ ] Wycieki w działaniu? (Tak., Nie.)

--- WERYFIKACJA SPRZĘTU BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Czy światła działają? (Tak., Nie., Brak danych.
)
[ ] Czy światła stopu działają? (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Czy kierunkowskazy działają? (Tak, Nie, N/A)
[ ] Czy system rezerwowego alarmu działa? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Czy ROPS (konstrukcja chroniąca przed przewróceniem) jest nienaruszony? (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Ciśnienie hamulców (PSI)

--- PUNKTY SMAROWANIA ---
[ ] Punkt natłuszczania 1 - Ilość (oz)
[ ] Punkt smarowania 1 – Opis
[ ] Punkt smarowania 2 - Ilość (oz)

[ ] Punkt Smarowania 2 - Opis
[ ] Data ostatniej smarowania
[ ] Uwagi dotyczące smarowania

--- SPRAWDZANIE POZIOMU CIECZY ---
[ ] Poziom oleju silnikowego (litry)

[ ] Poziom płynu chłodniczego (galony)

[ ] Poziom oleju hydraulicznego (litry)
[ ] Poziom płynu do skrzyni biegów (litry)

[ ] Stan płynu hamulcowego (Normalny, Niski, Pochmurne, Zanieczyszczony)
[ ] Data ostatniej wymiany płynu
[ ] Uwagi dotyczące poziomów/stanu płynów

--- INSPEKCJA I WYMIANA FILTRÓW ---
[ ] Stan filtra powietrza (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Stan filtra paliwa (Czysty, Trochę brudny, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Wymiana filtra powietrza (milę)
[ ] Wymiana filtra paliwa (milę)
[ ] Data wymiany filtra powietrza
[ ] Data wymiany filtra paliwa
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące warunku filtra

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/farm-management/farm-equipment-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)