FEUERLÖSCHSYSTEM-TESTS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEMÜBERSICHT & VORBEREITUNG ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Beginn der Inspektion
[ ] Systemtyp (z. B. Nass-, Trocken-, Vorwarnsystem)
[ ] Systemhersteller
[ ] Systemmodellnummer
[ ] Überprüfung früherer Inspektionsberichte und Wartungsunterlagen
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Wetterbedingungen (Klar, Bewölkt, Regen, Schnee, Nebel)

--- DÜSE UND ROHRLEITUNGSINSPEKTION ---
[ ] Standort des ersten inspizierten Düsenkopfes bestimmen
[ ] Düsenzustand (Erstinspektion) (Gut, Beschädigt, Korrodiert, Verdeckt, Vermisst)
[ ] Anzahl der inspizierten Düsen
[ ] Detaillierte Beschreibung von Düsenbeschädigung/Korrosion/Verstopfung
[ ] Rohrleitungszustand (Allgemein) (Gut, Korrodiert, Undicht, Hängend, Beschädigt)
[ ] Detaillierte Beschreibung von Rohrleitungsschäden/Leckagen/Durchhängungen
[ ] Kleiderbügel/Stützen Zustand (Sicher, locker, Korrodiert, Fehlt)
[ ] Foto von allen gefundenen Problemen hochladen

--- WASSERVERSORGUNGSÜBERPRÜFUNG ---
[ ] Wasserleitungsdruck (PSI)
[ ] Druck des Sprinklersystems (PSI)
[ ] Systemdurchflussrate (GPM)
[ ] Wasserversorgungstyp (Stadtwasser, Feuerlöschpumpe, Tank, Andere)
[ ] Ausreichende Wasserversorgung (Ausreichend, Marginal, Unzureichend)
[ ] Anmerkungen/Beobachtungen zur Wasserversorgung
[ ] Datum des letzten hydrostatischen Wasserdrucktests
[ ] Hydrostatischer Prüfdruck (PSI)

--- BEDIENFELD- UND ALARMSYSTEMPRÜFUNGEN ---
[ ] Nennspannung (V)
[ ] Batteriespannung (V)
[ ] Panel Status (Normal, Problem, Alarm)
[ ] Status des Überwachungsgeräts (Normal, Alarm, Probleme)
[ ] Durchgeführte Funktionstests (Alle zutreffenden auswählen) (Alarmtest, Test des Hilfsgeräts, Rauchmelacherüberwachung, Durchflussmesseralarmtest, Tamper-Schalter-Test)
[ ] Notizen zur Überprüfung von Alarmsignalen
[ ] Letztes Panel-Software-Update

--- SPRINKLERKOPF-TESTUNG (ABFLUSS & ABDECKUNG) ---
[ ] Sprinklerkopf-Testtemperatur (Umgebung)
[ ] Sprinklerkopf-Testmethode (falls zutreffend) (Hydraulischer Test, Temperaturverifizierung, Visuelle Inspektion, Sonstige (Bitte angeben))
[ ] Beobstandszustand des Sprinklerkopfes (z. B. Korrosion, Beschädigung)
[ ] Entlastungsdruck (PSI) - Sprinklerkopf (bei Prüfung)
[ ] Entladezeit (Sekunden) - Sprinklerkopf (bei Prüfung)
[ ] Sprinkler-Kopf-Ausstoßmuster (Korrekt, Falsch (Spezifizieren))
[ ] Beschreibung aller festgestellten Mängel bei der Entlassung oder Abdeckung
[ ] Ist die Sprinklerabdeckung ausreichend? (Ja, Nein)

--- TEST DES SPEZIELLEN GEFAHRENSYSTEMS (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Systemtyp (falls zutreffend) (Reinigungsmittel (FM-200, Novec, etc.), Schaumaschinensystem, Trockenpulver, CO2, Sonstige (Angabe))
[ ] Systemtyp „Sonstiges“ angeben (falls ausgewählt)
[ ] Dauer des Auslass-Tests (Sekunden)
[ ] Durchflussrate des Abflusstests (GPM/LPM)
[ ] Düsendurchmesser (Reinigungsmittel/Schaum) (Pass, Fehlschlagen, N/A)
[ ] Beobachtungen/Anmerkungen (Reinigungsmittel/Schaum)
[ ] Entlassungstest Foto/Video
[ ] Letztes Wartungs-/Servicetdatum

--- DOKUMENTATION & BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Datum des Tests
[ ] Testbeginn
[ ] Zusammenfassung der Testergebnisse
[ ] Wasserdruck (PSI)
[ ] Wasserdurchfluss (GPM)
[ ] Abweichungen vom Standardverfahren (falls vorhanden)
[ ] Mängel gefunden? (Ja, Nein)
[ ] Korrekturmaßnahmen erforderlich
[ ] Unterstützende Unterlagen (z. B. Flussdiagramme, Druckmesswerte)
[ ] Systemstatus (Betrieblich, Muss repariert werden, Außer Betrieb)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/fire-suppression-system-testing
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)