LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSPECTION INITIALE (FAI)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Rapport FAI numéro
[ ] Numéro de pièce

[ ] Niveau de révision
[ ] Nom du fournisseur
[ ] Date FAI
[ ] Quantité du premier article

[ ] Numéro de commande / Bon de commande
[ ] Statut FAI
 (Prévu, En cours, Terminé(e), Refusé)

--- EXAMEN DE DOCUMENTS
 ---
[ ] Niveau de révision du dessin vérifié ? (Oui., Non.)
[ ] Document de spécifications vérifié ? (Oui, Non.)
[ ] Liste des documents examinés (p. ex., plan, spécification, plan de fabrication)
[ ] Téléchargement du/des document(s) examiné(s)

[ ] Date de révision du document
[ ] Numéro de contrôle de version (si applicable)
[ ] Y a-t-il des divergences entre le plan et le bon de commande ? (Oui, Non., N/A
)

--- VÉRIFICATION DES MATÉRIAUX ---
[ ] Matériel certifié reçu ? (Oui., Non.)
[ ] Certificat de conformité (par exemple, certificat d'usine)
[ ] Numéro de lot de matière
[ ] Nom du fournisseur de matériaux
[ ] Le matériau est-il conforme à la spécification ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Détails des divergences (si le produit ne conforme pas)
[ ] Dureté du matériau (si applicable)
[ ] Traçabilité des matériaux vérifiée ? (Oui., Non.)

--- VÉRIFICATION DES PROCESSUS ---
[ ] Décrivez la séquence du processus de fabrication.
[ ] Identifiant de la machine (p. ex., Fraiseuse 1)
[ ] Disponibilité du plan de maîtrise des procédés ? (Oui, Non.)
[ ] Instruments/outils d'inspection usagés (Pied à coulisse, Micromètres, CMM, Comparateur optique)
[ ] Date d'exécution du processus

[ ] Écarts par rapport aux procédures opérationnelles standard (EOS)

[ ] Statut de qualification de l'opérateur ?
 (Qualifié(e)
, Non qualifié(e))

--- VÉRIFICATION DIMENSIONNELLE ---
[ ] Longueur (Dimension A)
[ ] Largeur (Dimension B)
[ ] Hauteur (Dimension C)
[ ] Diamètre (Dimension D)
[ ] Épaisseur de paroi (Dimension E)
[ ] Conformité GD&T - Position (Passez., Échouer, N/A)
[ ] Conformité GD&T – Parallélisme (Passez., Échouer, N/A
)
[ ] Rapport de Mesure Dimensionnelle

--- VÉRIFICATION FONCTIONNELLE ---
[ ] Décrivez la procédure de test fonctionnel suivie.
[ ] Résultat du test : Tension de sortie (V)

[ ] Résultat du test : Pression de sortie (PSI)

[ ] Température de fonctionnement pendant le test (Température ambiante (20-25 °C), Température élevée (p. ex. 50 °C), Basse température (par exemple, -20°C))
[ ] Tests fonctionnels réalisés (Cocher toutes les cases pertinentes) (Alimentation : Marche/Arrêt
, Fréquence/Rythme, Capacité de charge, Tests de communication, Fonctionnalités de sécurité)
[ ] Résultat du test fonctionnel global (Passez., Échouer, Passage partiel, Non applicable.
)
[ ] Joindre une vidéo du test fonctionnel (si applicable)

--- FINITION ET ASPECT ---
[ ] Valeur Ra (microns)

[ ] Valeur R (microns)

[ ] Type de revêtement (le cas échéant) (Rien., Peinture, Anodisation, Galvanoplastie, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Spécification du revêtement de surface (si applicable)
[ ] Correspondance des couleurs (le cas échéant) (Match, Légère variation, Variation importante – Document dans LONG_TEXT)
[ ] Description des divergences éventuelles concernant l'apparence
[ ] Photographies d'apparence (plusieurs)

[ ] Défauts de surface observés ? (Oui., Non.)

--- VÉRIFICATION DE L'ASSEMBLAGE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Vérifiez que tous les éléments de fixation sont présents et correctement installés. (Oui., Non., Non applicable.
)
[ ] Nombre d'éléments constitutifs vérifiés (p. ex. 100 %)
[ ] Alignement/Adaptation des composants (général) (Excellent, Acceptable, Pauvre, Non applicable.
)
[ ] Observations détaillées de l'ajustement et de l'alignement des composants.
[ ] Téléchargez des photos des points d'assemblage clés.
[ ] Vérification du couple (si applicable) (Vérifié et conforme aux spécifications., Non applicable.
, Hors spécifications)
[ ] Valeurs de couple utilisées (enregistrer les valeurs réelles)
[ ] Liste des sous-ensembles spécifiques à vérifier (Cocher toutes les options pertinentes)
 (Sous-ensemble A, Sous-ensemble B, Sous-ensemble C, Tous les sous-ensembles)

--- ESSAIS NON DESTRUCTIFS (END) (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Méthode NDT requise ? (Oui., Non.)
[ ] Méthode(s) de contrôle non destructif sélectionnée(s)
 (Inspection visuelle, Inspection par contrôle des défauts d'infiltrant
, Inspection par particules magnétiques
, Contrôle par ultrasons, Radiographie (Rayons X), Autre (Préciser)
)
[ ] Exigences spécifiques de contrôle non destructif (du plan/de la spécification)
[ ] Documentation des procédures NDT
[ ] Mesure d'épaisseur par ultrasons (si applicable)
[ ] Résultats et anomalies NDT constatés
[ ] Critères d'acceptation remplis ?
 (Oui., Non.)
[ ] Écart par rapport aux critères d'acceptation (le cas échéant)
[ ] Signature de l'inspecteur NDT

--- DOCUMENTATION ET TRAÇABILITÉ ---
[ ] Rapport FAI numéro
[ ] Date d'achèvement du FAI
[ ] Résumé des écarts et actions correctives (le cas échéant)

[ ] Certificats d'étalonnage pour équipements de mesure
[ ] État du certificat de matériau (Certificat reçu et vérifié, Certificat en cours de validation, Certificat non requis)
[ ] Numéro de lot (si applicable)
[ ] Dossiers de traçabilité vérifiés ? (Traçabilité des matériaux, Traçabilité des processus, Traçabilité des équipements)
[ ] Numéro de référence du fournisseur
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/first-article-inspection-fai-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)