LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INSPEÇÃO INICIAL DO PRIMEIRO ARTIGO (FAI)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMAÇÕES GERAIS ---
[ ] Número do relatório da FAI
[ ] Número da peça
[ ] Nível de Revisão
[ ] Nome do fornecedor
[ ] Data da FAI
[ ] Quantidade do primeiro artigo
[ ] Número do pedido / Número da ordem de compra
[ ] Estado do FAI (Planejado, Em andamento., Concluído, Recusado)

--- ANÁLISE DE DOCUMENTOS ---
[ ] O nível de revisão do desenho foi verificado? (Sim, Não)
[ ] O documento de especificações foi verificado? (Sim, Não)
[ ] Lista de documentos analisados (por exemplo, desenho técnico, especificações, plano de processo)
[ ] Carregar o(s) Documento(s) Revisado(s)
[ ] Data da Revisão do Documento
[ ] Número de controle do documento (se aplicável)
[ ] Existem divergências entre o desenho técnico e a ordem de compra? (Sim, Não, Não se aplica.)

--- VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS ---
[ ] Certificado de materiais recebido? (Sim, Não)
[ ] Certificado de Material (por exemplo, certificado de fábrica)
[ ] Número do lote do material
[ ] Nome do fornecedor de materiais
[ ] O material está em conformidade com as especificações? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Detalhes da discrepância (caso o material não esteja em conformidade)
[ ] Dureza do material (se aplicável)
[ ] A rastreabilidade dos materiais foi verificada? (Sim, Não)

--- VERIFICAÇÃO DO PROCESSO ---
[ ] Descreva a sequência do processo de fabricação.
[ ] Identificador da máquina (por exemplo, Torno 1)
[ ] O plano de controle de processos está disponível? (Sim., Não)
[ ] Instrumentos/ferramentas de medição usados para inspeção. (Paquímetro, Micrômetros, CMM, Comparador Óptico)
[ ] Data da execução do processo
[ ] Desvios dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
[ ] Qualificação do operador: situação atual? (Qualificado(a), Não qualificado.)

--- VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL ---
[ ] Comprimento (Dimensão A)
[ ] Largura (Dimensão B)
[ ] Altura (Dimensão C)
[ ] Diâmetro (Dimensão D)
[ ] Espessura da parede (dimensão E)
[ ] Conformidade com GD&T – Posição (Passar, Falhar, Não se aplica.)
[ ] Conformidade com as normas GD&T – Paralelismo (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Relatório de Medição Dimensional

--- VERIFICAÇÃO FUNCIONAL ---
[ ] Descreva o procedimento de teste funcional que foi seguido.
[ ] Resultado do teste: Tensão de saída (V)
[ ] Resultado do teste: Pressão de saída (PSI)
[ ] Temperatura de funcionamento durante o teste. (Temperatura ambiente (20-25°C), Temperatura elevada (por exemplo, 50 °C), Baixa temperatura (por exemplo, -20 °C))
[ ] Testes de funcionalidade realizados (marque todas as opções aplicáveis) (Ligar/Desligar, Velocidade/Taxa de Ciclo, Capacidade de carga, Testes de comunicação, Recursos de segurança)
[ ] Resultado Geral do Teste de Funcionalidade (Passar, Falhar, Aprovação parcial, Não se aplica.)
[ ] Anexe o vídeo do teste de funcionalidade (se aplicável).

--- ACABAMENTO E APARÊNCIA DA SUPERFÍCIE ---
[ ] Valor de Ra (micrômetros)
[ ] Valor de Rz (micrômetros)
[ ] Tipo de revestimento superficial (se aplicável) (Nenhum., Tinta, Anodização, Eletrodeposição, Outro (especificar em TEXTO_LONGO))
[ ] Especificações do revestimento superficial (se aplicável)
[ ] Correspondência de cores (se aplicável) (Correspondência / Jogo / Encontro, Pequena Variação, Variação Significativa — Documento em LONG_TEXT)
[ ] Descrição das discrepâncias na aparência (se existirem)
[ ] Fotografias de aparência (várias)
[ ] Foram observados defeitos na superfície? (Sim, Não)

--- VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM (SE APLICÁVEL) ---
[ ] Verifique se todos os fixadores estão presentes e corretamente instalados. (Sim., Não, Não se aplica.)
[ ] Número de Subconjuntos Verificados (por exemplo, 100%)
[ ] Alinhamento/Ajuste dos Componentes (em Geral) (Excelente, Aceitável, Pobre, Não se aplica.)
[ ] Observações detalhadas sobre o ajuste e o alinhamento dos componentes.
[ ] Carregue fotografias dos pontos de montagem mais importantes.
[ ] Verificação do torque (se aplicável) (Verificado e em conformidade com as especificações., Não se aplica., Fora das especificações)
[ ] Valores de Torque Utilizados (Registe os Valores Reais)
[ ] Lista de verificação dos subconjuntos específicos a serem verificados (selecione todas as opções aplicáveis). (Subconjunto A, Subconjunto B, Subconjunto C, Todos os Subconjuntos)

--- ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (END) (SE APLICÁVEL) ---
[ ] É necessário o uso de um método de ensaio não destrutivo? (Sim, Não)
[ ] Método(s) de ensaio não destrutivo selecionado(s) (Inspeção Visual, Inspeção por Líquido Penetrante, Inspeção por Partículas Magnéticas, Ensaios por Ultrassom, Ensaios Radiográficos (Raio-X), Outro (especificar))
[ ] Requisitos específicos de ensaios não destrutivos (retirados do desenho/especificação)
[ ] Documentação do Procedimento de Ensaios Não Destrutivos
[ ] Medição da espessura por ultrassom (se aplicável)
[ ] Resultados e Anomalias Observadas nos Ensaios Não Destrutivos
[ ] Os critérios de aceitação foram cumpridos? (Sim, Não.)
[ ] Desvio dos critérios de aceitação (se aplicável)
[ ] Assinatura do Inspetor de Ensaios Não Destrutivos

--- DOCUMENTAÇÃO E RASTREABILIDADE ---
[ ] Número do Relatório da FAI
[ ] Data de conclusão do FAI
[ ] Resumo das Desvios e Ações Corretivas (se aplicável)
[ ] Certificados de Calibração para Equipamentos de Medição
[ ] Estado do Certificado de Material (Certificado recebido e verificado., Certificado pendente., Certificado não obrigatório.)
[ ] Número do lote (se aplicável)
[ ] Os registos de rastreabilidade foram verificados? (Rastreabilidade de Materiais, Rastreabilidade do processo, Rastreabilidade de Equipamentos)
[ ] Número de peça do fornecedor
[ ] Assinatura do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/first-article-inspection-fai-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)