BODENBELAG-INSTALLATIONSCHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-PRÜFUNG ---
[ ] Bodenhaftung (Max. Abweichung)

[ ] Unterbodentyp (Beton, Sperrholz, OSB, Bestehender Bodenbelag, Andere)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (Untergrund)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (Bodenbeläge)

[ ] Bodenuntergrundzustand (Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zur Untergrundbeurteilung
[ ] Bodenbelag-Fotos

--- MATERIALZULIEFERUNG UND AKKLIMATISIERUNG ---
[ ] Materiallieferdatum
[ ] Zustellbestätigungsnotizen (Fahrerunterschrift, Zustand bei Ankunft)
[ ] Gelieferte Menge (Quadratmeter/Einheiten)
[ ] Bestellmenge (Quadratmeter/Einheiten)
[ ] Zustand bei Ankunft (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Beschädigt – Bericht an Lieferanten)
[ ] Anpassungsbeginn (Tage)

[ ] Anpassungsbeginndatum

[ ] Anpassungsumgebung – Details (Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
[ ] Anpassung abgeschlossen? (Ja., Nein.)
[ ] Eingewöhnungsnotizen (Beobachtungen, Anpassungen)

--- BODENVORBEREITUNG ---
[ ] Ebenheit des Untergrunds (Abweichungsgrad)

[ ] Unterbodentyp (Sperrholz, OSB, Beton, Vorhandener Bodenbelag, Andere)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (Untergrund)
[ ] Luftfeuchte
[ ] Feuchtigkeitsbarriere erforderlich? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Notizen zur Unterbodensanierung
[ ] Bodenuntergrund-Fotos
[ ] Untergrundart (falls zutreffend) (Kork, Schaum, Gummi, Keine., Andere)

--- LAYOUT UND PLANUNG ---
[ ] Raummaße (Länge)

[ ] Raummaße (Breite)
[ ] Gesamte Wohnfläche
[ ] Abfallfaktor (%)

[ ] Ausrichtung der Bodenbeläge (in Bezug auf die längste Wand) (Parallel, senkrecht, Diagonal)
[ ] Hinweise zu Layout-Überlegungen (z. B. Möbelanordnung, Türanschlag)
[ ] Musterart (falls zutreffend) (Gerade, Rochenmuster, Chevron, Zufällig)
[ ] Detaillierte Layoutskizze oder Schema (optional)

--- BODENVERLEGUNG ---
[ ] Waren die Installationsanweisungen des Herstellers befolgt worden?
[ ] Raumtemperatur (Während der Installation)
[ ] Klebstoffart (falls zutreffend) (Keine., Mörtel, Verkleben, Andere)
[ ] Erweiterungsspielraum – Überlegungen? (Um die Außenmauern, Um die Säulen, Unterschränke, Nicht zutreffend.)
[ ] Bodenmuster (Gerade, Diagonal, Fischgrätmuster, Andere)
[ ] Aufgetretene spezifische Installationsprobleme (falls zutreffend)?
[ ] Anzahl der installierten Bodenkisten

--- NÄHTE, ÜBERGÄNGE & ZUBEHÖR ---
[ ] Nahtklebstoff-Typ (Herstellerempfehlung, Polyurethan, Epoxidharz, Andere (Bitte unten angeben))
[ ] Nahtklebestreifen (falls "Sonstiges" ausgewählt)
[ ] Übergangsstück-Typ (T-Nut, Reduzierer, Sanfter Übergang, Fasenübergang)
[ ] Befestigungselemente pro Übergangsstreifen (Anzahl)
[ ] Hinweise zur Montage des Profils
[ ] Verwendeter Dichtstoff (Sockelleisten/Übergänge) (Silikon, Acryl, Kein, Andere (Bitte unten angeben)
)
[ ] Fugennotizen (falls „Sonstiges“ ausgewählt wurde)
[ ] Installateur-Prüfzeichen (Naht-/Übergangsfreigabe)

--- FERTIGSTELLUNG & REINIGUNG ---
[ ] Beschreiben Sie alle durchgeführten Endreinigungsmassnahmen (z. B. Fegen, Staubsaugen, Wischen).
[ ] Wurde ein Bodenschutzanstrich aufgetragen? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn Dichtmittel aufgetragen wurde, wie viele Schichten?
[ ] Bitte vermerken Sie alle spezifischen Anweisungen zur Nachpflege, die dem Kunden gegeben wurden (z. B. Vermeidung schwerer Möbel, empfohlene Reinigungsmittel).
[ ] Wurde überschüssiger Kleber oder Fugenmörtelrest entfernt? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreiben Sie alle ausgebesserten Arbeiten (z. B. das Ausfüllen kleiner Kratzer, die Korrektur von Unvollkommenheiten).

--- QUALITÄTSKONTROLLE & BAUABNAHME ---
[ ] Gesamteindruck – Notizen
[ ] Gibt es sichtbare Mängel? (Mehrfachauswahl möglich) (Lücken, Kratzer, Unebenheit, Verfärbung, Kein)
[ ] Estrichausgleich (in Zoll)
[ ] Nahtbarkeit – akzeptabel? (Ja., Nein.)
[ ] Kundenbedenken/Feedback
[ ] Kundenzufriedenheitsgrad (Sehr zufrieden, zufrieden, Neutral, unzufrieden, Sehr unzufrieden)
[ ] Durchführungsdatum

[ ] Lösungsanleitung
[ ] Unterschrift des Mandanten

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/flooring-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)