СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА СКЕЛЕ ЗА ОСНОВА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Дата на наливане
[ ] Налейте време.
[ ] Одобрен ли е планът за изливане?
 (Да, Не)
[ ] Якост на бетона (f'c)

[ ] Коментари за преглед на проекта (ако има такива)
[ ] Определени и маркирани ли са комуникациите? (Да, Не, Н/П)
[ ] Преглед на прогнозата за времето и план за смекчаване (ако е необходимо)

[ ] Има ли приет план за управление на водите? (Да, Не)

--- ПОДРАВНЯВАНЕ И РАЗМЕРИ НА КОФРАЖА ---
[ ] Ширина на основата (фактическа)

[ ] Дължина на основата (фактическа)

[ ] Дълбочина на основата (реална)
[ ] Проверка за отклонение на ниво (макс.)
[ ] Подравняване на кофража спрямо плана.
 (Точен, Малка отклонение (в рамките на толеранс)
, Съществено отклонение (извън допустимия толеранс) - Изисква корекция)
[ ] Подравняване на ъглите (Квадрат
, Леко извън ъгъл., Значително извън мерките)
[ ] Бележки относно разминавания в размерите/Необходими корекции

--- ОПОРНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОФРАЖ ---
[ ] Разстояние между скоби (макс.)

[ ] Височина на скелето
[ ] Състояние на скоба (Добре., Справедлив, беден)
[ ] Наличен тип/ти на укрепване (Диагонални скоби, Вертикални опори, Хоризонтални ограничения, Стени с носеща функция)
[ ] Оценка на стабилността на скелето (стабилен
, Леко нестабилен
, Нестабилен
)
[ ] Коментари относно укрепване и поддръжка

--- МАТЕРИАЛИ И СЪСТОЯНИЕ НА СКЕЛЕТОПОЛАГАНЕТО ---
[ ] Влажност на кофража (%)

[ ] Тип на кофражен материал (Шперплат
, ОСП, Стомана, Алуминий, Друг)
[ ] Описание на състоянието на скелето (пукнатини, разломи и др.)

[ ] Наличие на масло/мазнина по повърхността на скелето (Да, Не)
[ ] Обработка на скелетоподобни конструкции (ако е приложимо) (Нанесено освобождаващ агент, водоустойчив, Нелекуван, Друг)
[ ] Снимки на състоянието на скелето

--- ЗАПЪЛВАНЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БЕТОНА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА АРМИРОВКАТА ---
[ ] Минимално покритие на бетона (mm)

[ ] Измерена дебелина на покритието на бетона (mm) - Позиция 1

[ ] Измерена дебелина на покритието (мм) - Позиция 2

[ ] Измерена дебелина на покритието (mm) - Позиция 2

[ ] Свързващите жици за армировъчни пръти сигурни ли са?
 (Да, Не, Няма.
)
[ ] Проблеми с подредбата на армировката?
 (Неправилно разстояние.
, Недостатъчно припокриване, Неподходящо местоположение, Няма проблеми.)
[ ] Коментари относно поставянето/покритието на армировката

--- КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕПЯТСТВИЯ ---
[ ] Определени и маркирани ли са подземните комуникации?
 (Да, Не., Н/П)
[ ] Данни за местоположението на комуникации (ако има такива)

[ ] Премахнати ли са съществуващите препятствия (напр. скали, отломки)? (Да, Не., Н/А
)
[ ] Подробности относно останалите препятствия и планове за смекчаване на последствията:

[ ] Схеми за маркиране на комуникации/Схеми както е изградено (ако има такива):
[ ] Разстояние от скелето до най-близкия обект/комуникация (в фута/метри):

--- ВРЕМЕТОВИ УСЛОВИЯ ---
[ ] Температура на въздуха (текуща)
[ ] Температура на мокрост (текуща)

[ ] Прогноза за времето (Следващите 24 часа) (Ясен, Преобладаващо облачно, Дъжд, Сняг
, Гръмотевични бури)
[ ] Възможно ли е да настъпи замръзване?
 (Да, Не)
[ ] Бележки за въздействието/смекчаването на времето

--- БЕЗОПАСНОСТ И ДОСТЪП ---
[ ] Използват ли се подходящи лични предпазни средства от целия персонал? (Да, всички служители носят необходимото лично предпазно оборудване., Не, някои служители не носят необходимото лично предпазно оборудване., НЯМА ПРИСЪСТВЯЩ ПЕРСОНАЛ)
[ ] Има ли поставени барикади и предупредителни знаци около работната зона? (Да, барикадите и табелите са подходящи., Не, липсват или са недостатъчни барикади/знаци., Н/П - Без обществен достъп)
[ ] Брой достъпни точки до скелетото?

[ ] Състояние на пътя за достъп
 (Ясно и безопасно
, Леко запушен, Опасно - Изисква незабавна намеса.
)
[ ] Има ли забелязани опасения за безопасността или опасности?
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/footing-formwork-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)