СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА МОТОКАР

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

[ ] Име на оператор (Изберете оператор, Оператор 1, Оператор 2
, Оператор 3)
[ ] Етикет за идентификация/актив на мотокар (Изберете ID на мотокар, Повдигач 001
, Повдигач 002
, Повдигач 003
)
[ ] Проверете състоянието на предпазния колан.
 (Функционален
, Повреден, Липсващ
)
[ ] Проверете функцията на клаксона. (Функционален, Неработещо)
[ ] Проверете светлините (фарове, стопове, мигачи)
 (Функционален
, Не функционира.
)
[ ] Проверете алармата за архивен резерв.
 (Функционален
, Неработещ)

--- НИВА И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕЧНОСТИТЕ ---
[ ] Ниво на масло (инчове)

[ ] Състояние на маслото (Чист, Леко замърсен, Замърсен/Кален)
[ ] Ниво на охлаждащата течност (инчове)

[ ] Състояние на охладителната течност (Ясен, Облачно, Ръждясал/Мръсен)
[ ] Ниво на хидравлична течност (инчове)

[ ] Опишете всички течове (ако има такива).
[ ] Състояние на горивото (Чист, Мръсен/Замърсен
)

--- ГУМИ И ДЖАНТИ ---
[ ] Състояние на гумите (за всяка гума)
 (Добър, справедлив, Повреден, Изисква подмяна.
)
[ ] Налягане на гумите (PSI) - Предна лява
[ ] Налягане на гума (PSI) – предна дясна
[ ] Налягане на гумите (PSI) - Заден ляв
[ ] Налягане на гумите (PSI) – Десен заден
[ ] Повреди на колело (Няма., Пукнатини, Извит, Липсващи гайки за джанти)
[ ] Забележки относно гуми/джанти (напр. прорези, издутини, прекомерен износване)

--- ВИЛИЦИ И ПРИКАЧВАЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ ---
[ ] Ширина на зъбите (инчове)

[ ] Дължина на вилицата (инчове)
[ ] Състояние на вилицата (Добре., справедлив
, Неработоспособно - Изисква ремонт/подмяна
)
[ ] Повреди/Износване на прибори за хранене (Няма., Леки следи от употреба
, Пукнатини, Огъвания, Значителни щети - Изисква подмяна.
)
[ ] Тип на прикачения файл (ако е приложимо) (Вилици (Стандартни)
, Страничен изместващ механизъм
, Ротатор, щипка, Други (Посочете в дълъг текст)
)
[ ] Бележки/Подробности за прикачения файл (ако е избрано „Друго“ по-горе)
[ ] Снимка към съобщението (ако има засечени проблеми)

--- ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ
 ---
[ ] Функционалност на клаксона (Функционален, Дефектен)
[ ] Функционалност на фаровете (Функционален, дефектен)
[ ] Функционалност на резервна аларма (Функционален, Неработоспособен)
[ ] Здравословност на предпазните колани (Непокътнат, Повредени/Липсващи)
[ ] Светлина за насочване (ако е налична) (Функционален, Не е оборудван, Неработоспособен
)
[ ] Състояние на светлоотразители с висока видимост (Непокътнат и чист, Повредени или липсващи)

--- МЕХАНИЧНИ КОМПОНЕНТИ ---
[ ] Часове на работа на двигателя

[ ] Състояние на двигателя
 (Отличен, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Тип на задвижване (Автоматичен, Ръководство)
[ ] Спирачна ефективност (Отлично., Добре., справедлив, беден)
[ ] Управление на волана
 (гладък
, Забележима игра, Трудно управление
)
[ ] Бележки относно механични компоненти

--- ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА ---
[ ] Проверка на нивото на хидравлична течност
[ ] Състояние на хидравличната течност (Цвят, миризма, замърсяване)
[ ] Налягане на хидравлична течност (PSI)

[ ] Състояние на маркучите (Добре., Леки следи от употреба, Значително износване/повреди, Пропускане)
[ ] Състояние на цилиндъра (Добре, Малък теч, Значителен пробив, Забавено движение)
[ ] Експлоатация на помпи (Нормален, Шумeн, Намален поток, Неравномерна работа)
[ ] Забелязани ли са течове на хидравлика (място и описание)?

--- ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Последна дата на планирано обслужване
[ ] Работно време от последната поддръжка
[ ] Обобщение на предишни проблеми с поддръжката
[ ] Отбелязани ли са повтарящи се проблеми? (Да, Не.)
[ ] (Ако да) Опишете повтарящи се проблеми
[ ] Дата на следващата планирана поддръжка
[ ] Очаквани часове работа до следваща профилактика.
[ ] Качване на предишен протокол за поддръжка (Незадължително)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/forklift-inspection-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)